# 安全防护设施设置方案

来源：网络 作者：心如止水 更新时间：2025-04-22

*安全防护设施设置方案一、工程概况1.1.工程简介本工程为承德嘉裕房地产开发有限公司开发的承德嘉和广场高层住宅楼和酒店，位于承德市人民法院北侧，西邻迎宾大道。1.2.建筑设计（1）住宅楼1～3号楼、9号、10号楼工程地点河北省承德市机场新区南...*

安全防护设施设置方案

一、工程概况

1.1.工程简介

本工程为承德嘉裕房地产开发有限公司开发的承德嘉和广场高层住宅楼和酒店，位于承德市人民法院北侧，西邻迎宾大道。

1.2.建筑设计

（1）

住宅楼1～3号楼、9号、10号楼

工程地点

河北省承德市机场新区南部

工程名称

承德嘉和广场

住宅

建筑设计使用年限

3类50年

建筑防火等级

1～3号一类高层、9、10二类高层

耐火等级

一级

建筑抗震设防烈度

6度

结构形式

剪力墙结构

防水等级

屋面二级、地下室一级

建筑高度9、10号楼53.1，1～3号楼

建筑面积

1号楼

19292.21

其中

地下室

1237.50

地上

18054.71

2号楼

19404.32

1237.50

18166.82

3号楼

19382.70

1237.50

18145.20

9号楼

10189m2

9234.98

m2

963.91

m2

10号楼

10189m2

9234.98

m2

963.91

m2

建筑设计标高

±0.000＝319.60

层 高

2.850m

±0.000＝319.70

±0.000＝319.90

±0.000＝320.300

±0.000＝320.000

屋面防水

05J－94-屋6（B1－X－F2）挤塑板保温层、SBS卷材防水

窗

断桥铝合金窗

外墙保温

外墙70厚挤塑板

墙体

地下室外墙为250厚钢筋混凝土墙，地上住宅外墙为200厚钢筋混凝土墙，局部加气混凝土砌块，外装

80厚挤塑聚苯板系列，涂料，室内

地下室

水泥砂浆地面，水泥砂浆墙面，保温苯板+防火砂浆、涂料

起居室等

低温辐射保温楼面，混合砂浆，防水腻子

卫生间

低温辐射保温楼面，水泥砂浆打底，防水腻子

公共部分

水泥砂浆楼面，保温砂浆墙面，防水腻子

（2）酒店工程

工程地点

河北省承德市机场新区南部

工程名称

承德嘉和广场酒店

建筑设计使用年限

3类50年

建筑防火等级

一类

耐火等级

一级

建筑抗震设防烈度

6度

结构形式

框架剪力墙结构

防水等级

屋面二级、地下室一级

建筑高度

97.75m

建筑面积

60622m2

其中

地下

45697

m2

地上

14925

m2

建筑设计标高

±0.000＝320.85

层 高

首层6m,2至4层5.4m，5至23层3.6m,24层3.8m

屋面防水

屋面工程为70厚挤塑板保温层、SBS卷材防水

窗

断桥铝合金窗

外墙保温

外墙70厚挤塑板

墙体

地下室外墙

为钢筋混凝土墙，内墙为混凝土空心砌块。

地上部分：外墙为300厚加气混凝土；卫生间隔墙为轻骨料混凝土条板，内隔墙

为250厚的加气混凝土

装修

外墙

米黄色石材，50厚的岩棉板保温

室内

车库

特殊骨料耐磨地面，水泥砂浆墙面，75厚无机盐纤维喷涂保温层，刷乳胶漆。

客房

弹性地毯楼面，混合砂浆墙面，混合砂浆顶棚、乳胶漆

电梯厅

花岗岩地面，干挂花岗岩墙面，矿棉铝合金龙骨吊顶

卫生间

花岗岩防水楼面，釉面砖墙面，铝合金条形板吊顶。

办公室

地砖楼面，水泥砂浆墙面，配电室

细石混凝土防水楼面，水泥砂浆墙面，75厚无机盐纤维喷涂保温层，刷乳胶漆。

餐 厅

花岗岩楼面

混合砂浆墙面，矿棉铝合金龙骨吊顶

大 堂

花岗岩楼（低温辐射采暖），干挂花岗岩，矿棉铝合金龙骨吊顶

1.3.结构设计

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！