# No7\_Array\_SPX工程安装配置手册\_设备管理及排错部分

来源：网络 作者：情深意重 更新时间：2024-08-16

*ArraySPX工程安装配置手册设备管理及排错部分Syslog设置：命令行为：log{on|off}loghost[dest-port][tcp|udp]ip\_address：日值服务器ip地址，dest-port：目标端口logsourc...*

Array

SPX工程安装配置手册

设备管理及排错部分

Syslog设置：

命令行为：

log

{on

|

off}

log

host

[dest-port]

[tcp

|

udp]

ip\_address：日值服务器ip地址，dest-port：目标端口

log

source

port

[src-port]

log

facility

{LOCAL0

|

…

|

LOCAL7}

log

level

{emerg

|

alert

|

crit

|

err

|

warning

|

notice

|

info

|

debug}

show

log

buffer

back

查看最近的log信息

系统管理

设置webUI的登陆IP和端口，可以设置config

mode的超时时间。

webui

{on|off}

禁止或者启用webUI

webui

ip

确定哪一个接口IP能够接受webUI的登陆操作，亦可理解为设备的管理IP。

webui

port

webUI访问的端口

Troubleshooting

nslookup

可以用此命令确认SP是否可以解析某些域名，以确认DNS是否正常工作

ping

可以用此命令确认SP是否能到达某些IP地址

traceroute

可以查看到达某IP的路由

support

当需要array的技术人员登陆SPX设备内核时，需要向Array人员打开support支持。其中IP地址段是Array支持人员所在的网络地址段

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！