# （更新版）国家开放大学电大专科《微机系统与维护》单选题题库及答案

来源：网络 作者：落梅无痕 更新时间：2024-08-27

*(更新版)国家开放大学电大专科《微机系统与维护》单选题题库及答案盗传必究单选题题目1以下选项中，（）不是微机的输入或输出设备。选择一项：A.CPUB.扫描仪C.鼠标D.键盘题目2以下选项中，（）属于应用软件。选择一项：A.Office200...*

(更新版)国家开放大学电大专科《微机系统与维护》单选题题库及答案

盗传必究

单选题

题目1

以下选项中，（）不是微机的输入或输出设备。

选择一项：

A.CPU

B.扫描仪

C.鼠标

D.键盘

题目2

以下选项中，（）属于应用软件。

选择一项：

A.Office

2024

B.Windows

XP

Home

C.DOS

D.Linux

题目3

CPU的主要功能是对微机各部件进行统一协调和控制，它包括运算器和（）。

选择一项：

A.判断器

B.指挥器

C.控制器

D.触发器

题目4

1981年IBM推出首款个人电脑开创了全新的计算机时代，该电脑选用的芯片是（）。

选择一项：

A.Intel

8088

B.Intel

8086

C.Intel

4004

D.Intel

80286

题目5

以下选项中，（）是Intel公司推出的80x86系列中的第一个32位微处理器芯片。

选择一项：

A.Intel

8088

B.Intel

8086

C.Intel

80386

D.Intel

80286

题目6

（）是用于微机与电话线路之间进行数字、模拟信号转换的装置。

选择一项：

A.网卡

B.路由器

C.调制解调器

D.交换机

题目7

用于整理小块内存映射到虚拟内存以释放物理内存的优化大师组件是（）。

选择一项：

A.系统医生

B.系统个性设置

C.内存整理

D.文件粉碎机

题目8

在运行窗口中输入（）命令可以打开注册表编辑器。

选择一项：

A.reggidt

B.regedt

C.reegit

D.regedit

题目9

出现在注册表右边窗口中的数据字符串称为（）。

选择一项：

A.数据类

B.配置单元

C.子项

D.项值

题目10

备份文件的扩展名通常为（）。

选择一项：

A..tmp

B..bak

C..bkf

D..reg

题目11

磁盘清理程序不能清理（）的内容。

选择一项：

A.Windows临时文件

B.不再使用的Windows组件和安装程序

C.“我的文档”中的文件

D.临时Internet文件

题目12

微机中寿命最长的部件一般是（）。

选择一项：

A.显示器

B.鼠标

C.光驱

D.键盘

题目13

键盘内有一个微处理器，负责控制整个键盘的工作，如（）、键盘扫描码的缓冲以及和主机的通信等。

选择一项：

A.键盘解锁

B.键盘锁定

C.键盘自检

D.键盘恢复

题目14

以下选项中，（）不是CPU的接口类型。

选择一项：

A.触点式

B.针脚式

C.接点式

D.引脚式

题目15

以下选项中，（）不是总线的主要性能指标。

选择一项：

A.总线长度

B.总线宽度

C.总线传输速率

D.总线频率

题目16

运算器的基本功能是（）。

选择一项：

A.对系统各部件实行控制

B.传输各种信息

C.存储各种数据和程序

D.进行算术运算和逻辑运算

题目17

为解决CPU和内存之间的速度匹配问题，通常采用的办法是在CPU和内存之间增设一个（）。

选择一项：

A.辅助存储器

B.高速缓存

C.辅助软件

D.光盘

题目18

如果要从光驱启动，需把BIOS设置中的【First

Boot

Device】选项设为（）。

选择一项：

A.Floppy

B.CD-ROM

C.HDD-1

D.HDD-0

题目19

若要对Windows

XP操作系统进行更新，（）是不正确的方法。

选择一项：

A.直接利用Windows

Update进行更新

B.购买操作系统更新安装盘

C.利用原安装盘中的相关选项进行更新

D.在网上下载补丁程序，然后进行安装

题目20

以下关于硬件设备驱动程序的说法，正确的是（）。

选择一项：

A.所有硬件的驱动程序在安装好操作系统后都需要手动安装

B.安装Windows

XP操作系统时已经自动安装好一部分设备的驱动程序

C.硬件设备驱动程序一次安装完成后就再也不需要更新了

D.硬件驱动程序一旦安装完成后，将不能更新而只能重新安装

题目21

在用安装盘安装Windows

XP前，必须做的工作是（）。

选择一项：

a.对磁盘分区进行格式化

b.启动DOS系统

c.对磁盘的所有空间进行分区

d.在BIOS中将第一启动设备改为光驱

题目22

以下选项中，（）不是文件系统格式。

选择一项：

A.Ext2

B.FAT32

C.NTFS

D.DOS

题目23

BIOS是指微机的##。

选择一项：

A.接口

B.硬盘

C.基本输入输出系统

D.外设

题目24

组装微机最常用的工具是（）。

选择一项：

A.镊子

B.一字螺丝刀

C.尖嘴钳

D.十字螺丝刀

题目25

机箱面板连接线中，（）是扬声器线。

选择一项：

A.SPEAKER

B.POWER

SW

C.RESET

SW

D.H.D.D

LED

题目26

机箱面板连接线中，（）是电源开关线缆。

选择一项：

A.RESET

SW

B.POWER

SW

C.H.D.D

LED

D.SPEAKER

题目27

机箱面板连接线中，（）是复位开关线缆。

选择一项：

A.RESET

SW

B.H.D.D

LED

C.POWER

SW

D.SPEAKER

题目28

机箱面板连接线中，（）是硬盘指示灯线缆。

选择一项：

A.SPEAKER

B.RESET

SW

C.H.D.D

LED

D.POWER

SW

题目29

专业图形设计型微机配置优先考虑的是高效的（）和良好的显示效果。

选择一项：

A.显示性能

B.操作性能

C.游戏效果

D.图形处理能力

题目30

以下选项中，（）不是网线压线钳的功能。

选择一项：

A.剥线

B.剪线

C.压线

D.连线

题目31

以下选项中，（）不是目前常用的基于Windows操作系统的PPPoE软件。

选择一项：

A.EnterNet300

B.WinPoET

C.RASPPPoE

D.XPPPoE

题目32

以下选项中，（）不可能是调制解调器的速率。

选择一项：

A.128Kbps

B.56Kbps

C.28.8Kbps

D.33.6Kbps

题目33

当电话线两端连接ADSL

Modem时，电话线上提供的信息通道有（）个。

选择一项：

A.2

B.4

C.1

D.3

题目34

要测试网络的连通性，可以使用的DOS命令是（）。

选择一项：

A.IPConfig

B.Path

C.Ping

D.Netstat

题目35

价格低廉、连接可靠、性能优良，在网络连接中得到了广泛应用的传输介质是（）。

选择一项：

A.无线设备

B.光纤

C.双绞线

D.同轴电缆

题目36

如果一开机显示器就黑屏，故障原因不可能是（）。

选择一项：

A.显卡没插好

B.显示器坏或没接好

C.显示驱动程序错

D.内存条坏或没插好

题目37

如果开机后找不到硬盘，首先应检查（）。

选择一项：

A.硬盘染上病毒

B.硬盘损坏

C.CMOS的硬盘参数

D.硬盘上引导程序

题目38

微机组装完成，加电开机后发现系统时间不对，经调试关机后重启还是不对，最可能的原因是（）。

选择一项：

A.主板CMOS的电池失效

B.内存故障

C.系统不正常

D.CPU工作不良

题目39

微机正常使用过程中，出现死机现象，很可能的原因是（）。

选择一项：

A.CPU温度过高，散热器工作不良

B.声卡损坏

C.存储器没有安装或检测不到硬件

D.检测不到显示器或显卡损坏

题目40

微机运行中突然重新启动，引起的原因不可能是（）。

选择一项：

A.CPU故障

B.病毒

C.主板故障

D.鼠标故障

题目41

为了避免人体静电损坏微机部件，在维修时可采用（）来释放静电。

选择一项：

A.螺丝刀

B.钳子

C.电笔

D.防静电手环

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！