# 最新国家开放大学电大《水利工程施工》形考任务1试题及答案

来源：网络 作者：寂静之音 更新时间：2024-09-13

*最新国家开放大学电大《水利工程施工》形考任务1试题及答案形考任务1(形考作业)一、单项选择题（每小题3分，共60分）题目1⒈（）一般适用于岸坡平缓或有宽阔滩地的平原河道。A.底孔导流B.缺口导流C.隧洞导流D.明渠导流题目2⒉全段围堰法导流...*

最新国家开放大学电大《水利工程施工》形考任务1试题及答案

形考任务1(形考作业)

一、单项选择题（每小题3分，共60分）

题目1

⒈（）一般适用于岸坡平缓或有宽阔滩地的平原河道。

A.底孔导流

B.缺口导流

C.隧洞导流

D.明渠导流

题目2

⒉全段围堰法导流又称为（）。

A.河床内导流

B.一次拦断法

C.分期围堰法

D.分期导流

题目3

⒊分段围堰法导流又称为（）。

A.一次拦断法

B.河床外导流

C.河床内导流

题目4

⒋导流隧洞布置时，转弯半径应（）。

A.大于5倍洞径

B.等于5倍洞径

C.小于5倍洞径

题目5

⒌导流隧洞进出口引渠轴线与河流主流方向的夹角宜（）。

A.大于30

B.等于30

C.小于30

题目6

⒍不能独立导流的导流泄水建筑物是（）。

A.底孔

B.缺口

C.隧洞

D.明渠

题目7

⒎截流设计流量的标准可采用截流时段内（）。

A.重现期为5～10年的月或旬平均流量

B.重现期为5～10年的月或旬最大流量

C.重现期为5～20年的最大流量

D.保证率为75%～85%的流量

题目8

8．我国传统的截流方法是（）。

A.平堵

B.立堵

C.平立堵

D.立平堵

题目9

9．最常用的截流材料是（）。

A.草土

B.人工块体

C.块石

题目10

10．基坑积水的排除属于（）。

A.初期排水

B.经常性排水

C.人工降低地下水位

题目11

11.根据n值的大小，可以进行爆破的分类。当n=1为：

（）

A.标准抛掷爆破；

B.加强抛掷爆破；

C.减弱抛掷爆破；

D.松动爆破。

题目12

12.在无限介质中爆破，当介质是塑性粘土时与药包直接接触的较小半径范围内形成（）。

A.振动圈

B.粉碎圈

C.压缩圈

D.松动圈

题目13

13．深孔爆破的炮孔直径一般不超过（）mm。

A.75

B.100

C.110

D.150

题目14

14．我国工程爆破中以（）作为药量计算的标准炸药。

A.TNT

B.铵油炸药

C.1号铵梯炸药

D.2号铵梯炸药

题目15

15．最早使用的起爆方法是（）。

A.电力起爆

B.火花起爆

C.导爆索起爆

D.导爆管起爆

题目16

16．建筑物的拆除爆破，多用（）。

A.浅孔爆破

B.深孔爆破

C.峒室爆破

D.药壶爆破

题目17

17．定向爆破属于下述爆破的哪一类。（）

A.松动爆破

B.抛掷爆破

C.深孔爆破

D.浅孔爆破

题目18

18．导火索用来起爆

（）。

A.电雷管

B.秒延期雷管

C.毫秒延期雷管

D.火雷管

题目19

19.料场和基坑的大规模、高强度开挖中常用的爆破方法是（）。

A.浅孔爆破

B.深孔爆破

C.峒室爆破

D.二次爆破

题目20

20.节理裂隙中等发育的岩石中进行预裂爆破，要求的半孔率达到（）。

A.10%～50%

B.80%～90%

C.50%～80%

D.90%以上

二、判断题（在题后的括号中，正确的打“√”，错误的打“×”）（每小题2分，共40分）

题目21

1．施工导流的方式大体上可分为两类，即全段围堰法导流、分段围堰法导流。

选择一项：

对

错

2.底孔和缺口导流只能用于分段围堰法的后期导流。

选择一项：

对

错

3．导流时段通常是指围堰挡水而保证基坑干地施工的时段，所以也称挡水时段或施工时段。

选择一项：

对

错

4．坝体拦洪标准是根据坝体拦蓄的库容确定的。

选择一项：

对

错

题目25

5．由于土石坝一般不允许过水，所以土石坝的度汛只能采用临时断面拦洪。

选择一项：

对

错

题目26

6．在永久封堵时，由于可以计算出混凝土塞的长度，所以一切临时孔洞的堵塞长度均为混凝土塞长度。

选择一项：

对

错

题目27

7．一般导流工程中，多采用土石围堰。

选择一项：

对

错

题目28

8．土石围堰不允许过水，所以过水围堰一般采用混凝土围堰。

选择一项：

对

错

题目29

9．截流时段一般选择在最枯时段。

选择一项：

对

错

题目30

10．初期排水一般采用离心式水泵。

选择一项：

对

错

题目31

11．爆炸是一种化学变化过程。

选择一项：

对

错

题目32

12．常用的起爆方法包括电力起爆和非电力起爆两大类。

选择一项：

对

错

题目33

13．峒室爆破中W和n是决定爆破规模的两个基本参数。

选择一项：

对

错

题目34

14．爆破工程中炸药的用量与爆落的岩体体积没有关系，只与爆破作用指数有关。

选择一项：

对

错

题目35

15．掏槽孔的主要作用是增加爆破的临空面。

选择一项：

对

错

题目36

16．吊装构件的翻转一般有地面翻转和吊空翻转。

选择一项：

对

错

题目37

17.接触灌浆是为了在地基中形成一道阻水帷幕，减少地基的渗流量，降低坝底的扬压力。

选择一项：

对

错

题目38

18．土石坝施工的上坝强度取决于气象水文、施工导流、施工分期、工作面大小、劳力设备、动力供应。

选择一项：

对

错

题目39

19．施工安全要贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针。

选择一项：

对

错

题目40

20．大坝基岩开挖，保护层最后一层风钻孔的孔底高程，不论岩石是坚硬还是软弱，均可达建基面。

选择一项：

对

错

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！