# （更新版）最新国家开放大学电大专科《建筑构造》形考任务1题库及答案

来源：网络 作者：流年似水 更新时间：2024-12-08

*（更新版）最新国家开放大学电大专科《建筑构造》形考任务1题库及答案盗传必究形考任务1一、判断题题目1建筑既表示建造房屋和从事其他土木工程的活动，又表示这种活动的成果——建筑物。选择一项：对错题目2任何好的设计构想如果没有技术做保证，都只能停...*

（更新版）最新国家开放大学电大专科《建筑构造》形考任务1题库及答案

盗传必究

形考任务1

一、判断题

题目1

建筑既表示建造房屋和从事其他土木工程的活动，又表示这种活动的成果——建筑物。

选择一项：

对

错

题目2

任何好的设计构想如果没有技术做保证，都只能停留在图纸上，不能成为建筑实物。

选择一项：

对

错

题目3

供人们进行农牧业的种植、养殖、贮存等用途的建筑称为水工建筑。

选择一项：

对

错

题目4

由于低层住宅占地较多，因此在大城市中应当控制建造。

选择一项：

对

错

题目5

房屋的建造地点不同，使用功能不同，往往对建筑构造的要求也不相同。

选择一项：

对

错

题目6

物质技术条件在限制建筑发展空间的同时也促进了建筑的发展。

选择一项：

对

错

题目7

柔性角是指基础放宽的引线与墙体垂直线之间的夹角。

选择一项：

对

错

题目8

基础的耐久性是保证建筑物荷载可靠传递的充分条件。

选择一项：

对

错

题目9

因基础埋于地下，房屋建成后检查与维修困难，所以在选择基础材料与结构形式时，应考虑其耐久性。

选择一项：

对

错

题目10

钢筋混凝土基础的抗弯性能和抗剪性能良好。

选择一项：

对

错

题目11

单独基础是独立的块状形式，常用断面形式有踏步形、锥形、杯形。

选择一项：

对

错

题目12

片筏基础的整体性好，可以跨越基础下的局部软弱土。

选择一项：

对

错

题目13

端承桩的桩顶荷载主要由桩端阻力承受。

选择一项：

对

错

题目14

高层建筑常利用深基础，如箱形基础建造一层或多层地下室，既增加了使用面积，又节省了室内填土的费用。

选择一项：

对

错

题目15

防空要求的地下室至少要设置两部楼梯通向地面的安全出口，并且必须有一个是独立的安全出口。

选择一项：

对

错

题目16

地下室的防潮和防水是确保地下室能够正常使用的关键环节。

选择一项：

对

错

题目17

防水卷材粘贴在地下室墙体外侧称外防水，粘贴在内侧称内防水，由于内防水的防水效果好，因此应用较多。

选择一项：

对

错

题目18

防水混凝土的配制在满足强度的同时，重点考虑了抗渗的要求。

选择一项：

对

错

题目19

在非砖混结构中，墙体可能是承重构件，也可能是围护构件。

选择一项：

对

错

题目20

外墙主要起分隔房间的作用。

选择一项：

对

错

题目21

墙体设计时，必须考虑满足防火的要求。

选择一项：

对

错

题目22

加气混凝土砌块主要用来砌筑承重墙。

选择一项：

对

错

题目23

石材是一种天然材料，主要用于城市中的超高层建筑的非承重墙。

选择一项：

对

错

题目24

在框架结构中，填充在柱子之间的墙称为填充墙。

选择一项：

对

错

题目25

砖墙是用砂浆将砖按一定技术要求砌筑成的砌体，其主要材料是砖和砂浆。

选择一项：

对

错

二、单项选择题（每小题2分，共50分）

题目26

建筑构成的基本要素不包括（）。

选择一项：

a.建筑形象

b.建筑高度

c.建筑功能

d.物质技术条件

题目27

仅仅为满足生产、生活的某一方面需要，建造的某些工程设施，称为（）。

选择一项：

a.工业建筑

b.建筑物

c.构筑物

d.民用建筑

题目28

下列按建筑的高度分类的一组是（）。

选择一项：

a.砌体结构、框架结构、剪力墙结构

b.民用建筑、工业建筑和农业建筑

c.木结构、钢结构、混凝土结构

d.低层、中层、中高层和高层

题目29

建筑总高度超过100m时，不论是住宅或公共建筑均为（）。

选择一项：

a.多层建筑

b.中高层建筑

c.高层建筑

d.超高层建筑

题目30

下列建筑必须设置电梯的是（）。

选择一项：

a.单层工业厂房

b.高层写字楼

c.多层仓库

d.机械加工车间

题目31

结构的竖向承重构件是采用粘土、多孔砖或承重钢筋混凝土小砌块砌筑的墙体，水平承重构件为钢筋混凝土楼板及屋面板，此种结构指的是（）。

选择一项：

a.框架结构

b.空间结构

c.剪力墙结构

d.砌体结构

题目32

相比较而言，下列结构形式适用于大跨度的公共建筑的结构形式是（）。

选择一项：

a.框架结构

b.钢筋混凝土板墙结构

c.砌体结构

d.空间结构

题目33

水平荷载较大的高层建筑，应优先选用的结构形式是（）。

选择一项：

a.框架结构

b.钢筋混凝土板墙结构

c.空间结构

d.砌体结构

题目34

民用建筑的等级包括三个方面，分别是（）。

选择一项：

a.耐久等级、抗震等级和工程等级

b.防水等级、耐火等级和工程等级

c.抗震等级、耐火等级和工程等级

d.耐久等级、耐火等级和工程等级

题目35

建筑耐火等级高的建筑，其主要组成构件耐火极限的时间（）。

选择一项：

a.短

b.长

c.不长不短

d.可长可短

题目36

具有历史性、纪念性、代表性的重要建筑物的耐久年限是（）。

选择一项：

a.50年以上

b.100年以上

c.70年以上

d.30年以上

题目37

建筑最下部的承重构件指的是（）。

选择一项：

a.墙体

b.地基

c.基础

d.梁

题目38

直接作用在建筑的外力统称为（）。

选择一项：

a.动力

b.惯性

c.荷载

d.地震力

题目39

能直接承受建筑荷载的土层称为（）。

选择一项：

a.天然地基

b.人工地基

c.柔性基础

d.刚性基础

题目40

从设计室外地面至基础底面的垂直距离称为基础的埋置深度，简称（）。

选择一项：

a.基础的宽度

b.基础的净高

c.基础的标高

d.基础的埋深

题目41

从经济和施工的角度考虑，在保证结构稳定和安全使用的前提下，应优先选用（）。

选择一项：

a.深基础

b.桩基础

c.浅基础

d.连续墙基础

题目42

下列关于刚性基础说法有误的一项是（）。

选择一项：

a.刚性角是指基础放宽的引线与墙体垂直线之间的夹角

b.刚性基础抗压强度低而抗拉、抗剪强度高

c.凡受刚性角限制的基础称为刚性基础

d.刚性基础是由砖石、毛石、素混凝土、灰土等刚性材料制作的基础

题目43

下列关于桩基础说法错误的一项是（）。

选择一项：

a.按照所使用的材料可分为钢筋混凝土桩和钢管桩

b.端承桩的桩顶荷载主要由由桩侧摩擦力和桩端阻力共同承担或主要由桩侧摩擦力承担

c.按照桩的施工特点分为打入桩、振入桩、压入桩和钻孔灌注桩等

d.桩基础的类型很多，按照桩的受力方式可分为端承桩和摩擦桩

题目44

桩基础的类型很多，按照桩的受力方式可分为（）。

选择一项：

a.钢筋混凝土桩和钢管桩

b.端承桩和摩擦桩

c.打入桩和振入桩

d.压入桩和钻孔灌注桩

题目45

桩基础一般由两部分组成，分别是（）。

选择一项：

a.桩身和平台

b.基础梁和桩身

c.桩梁和桩柱

d.桩墙和桩身

题目46

地下室的外墙不仅承受垂直荷载，还承受土、地下水和土壤冻胀的侧压力，因此地下室的外墙应按（）。

选择一项：

a.女儿墙设计

b.挡土墙设计

c.非承重墙设计

d.隔墙设计

题目47

沿建筑物横轴方向布置的墙称为（）。

选择一项：

a.女儿墙

b.山墙

c.纵墙

d.横墙

题目48

玻璃幕墙属于（）。

选择一项：

a.砖墙

b.石材墙

c.板材墙

d.加气混凝土砌块墙

题目49

下列关于墙体承重方式说法有误的一项是（）。

选择一项：

a.由墙和柱共同承受水平构件传来的荷载的承重形式称为内框架承重

b.墙体承重分为横墙承重、纵墙承重、混合承重和内框架承重等形式

c.横墙承重的建筑物横向刚度较强，整体性差

d.纵向承重的建筑物横向刚度较弱，但开间布置灵活

题目50

骨架隔墙主要分为两部分，分别是（）。

选择一项：

a.内墙和外墙

b.吊筋和骨架

c.骨架和面层

d.吊筋和面层

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！