# 专职安全生产管理人员考试参考资料

来源：网络 作者：落梅无痕 更新时间：2024-12-12

*专职安全生产管理人员考试参考资料一、单项选择题1.建筑施工“三类人员”继续教育培训考试周期为（C）。A、1年B、2年C、3年D、证书过期前培训即可2.三级安全教育是指（B）这三级。A、企业法定代表人、项目负责人、班组长B、公司、项目、班组C...*

专职安全生产管理人员考试参考资料

一、单项选择题

1.建筑施工“三类人员”继续教育培训考试周期为（C）。

A、1年

B、2年

C、3年

D、证书过期前培训即可

2.三级安全教育是指（B）这三级。

A、企业法定代表人、项目负责人、班组长

B、公司、项目、班组

C、公司、总承包单位、分包单位

D、建设单位、施工单位、监理单位

3.施工现场动火证由（C）审批。

A、公司安全科

B、项目技术负责人

C、项目负责人

D、安全员

4.从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即报告（A）；接到报告的人员应当及时处理。

A、现场管理人员

B、建设单位人员

C、主管部门

D、监理人员

5.施工现场的动火作业，必须执行（A）。

A、动火前审批制度

B、公告制度

C、动火时报告制度

D、动火后记录制度

6.企业发生事故后，事故单位负责人接到报告后，应当于（A）小时内向事故发生地县级以上人民政府有关部门报告。

A、1

B、6

C、12

D、24

7.拆除施工严禁立体（C）作业。水平作业时，各工位间应该一定的安全距离。

A、生产

B、混合C、交叉

D、多工种

8.建筑施工企业（B）为职工购买工伤保险并支付保险费用，鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

A、可以

B、应当

C、不必

D、自行决定是否

9.项目经理每月带班时间不得少于本月施工时间的（D）。

A、50%

B、60%

C、70%

D、80%

10.（C）应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。

A、设计单位

B、监理单位

C、建设单位

D、各级地方政府建设行政主管部门

11.一般施工组织设计和措施方案应当由（A）编制，企业技术负责人批准。

A、项目技术负责人

B、企业技术部门

C、项目经理

D、一般技术人员

12.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置（D）。

A、避雨处

B、吸烟处

C、临时厕所

D、员工集体宿舍

13.建筑高度大于24米的在建工程，应设置临时室内消防给水系统，消防竖管公称直径不小于（D）毫米。

A、25

B、50

C、75

D、100

14.施工现场必须设立消防车通道，通道宽度不小于（C）。

A、3m

B、3.5m

C、4m

D、4.5m

15.气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火（C）以外的地方。

A、5m

B、8m

C、10m

D、15m

16.焊割作业的乙炔气瓶与氧气瓶两者使用的安全距离是（D）米。

A、2

B、3

C、4

D、5

17.在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中必须采用（A）保护。

A、TN-S保护零线PE和工作零线N分开的系统

B、TN-C保护零线PE和工作零线N合一的系统

C、TN-C-S是采用TN-C与TN-S混合型式

D、都可以

18.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（C）设置。

A、一级

B、二级

C、三级

D、四级

19.施工现场用电系统中，连接用电设备外露可导电部分的PE线应采用（A）。

A、绝缘铜线

B、绝缘铝线

C、裸铜线

D、钢筋

20.施工现场用电系统中，PE线的颜色标记应是（D）。

A、绿色

B、黄色

C、淡蓝色

D、绿/黄双色

21.建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为（C）年。

A、一

B、二

C、三

D、五

22.分配电箱与开关箱距离不得超过（C）。

A、10米

B、20米

C、30米

D、40米

23.开关箱与用电设备的水平距离不宜超过（A）。

A、3米

B、4米

C、5米

D、6米

24.开关箱中漏电保护器的额定漏电动作时间为（B）。

A、0.1S

B、≯0.1S

C、0.2S

D、≯0.2S

25.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（C）。

A、0.3m

B、0.6m

C、0.9m

D、1.8m

26.固定式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度应为（C）。

A、0.5m

B、1.0m

C、1.5m

D、1.8m

27.Ⅱ类手持式电动工具使用场所是（A）。

A、潮湿场所

B、金属容器内

C、地沟中

D、四处管道内

28.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（B）。

A、3m

B、5m

C、10m

D、15m

29.木工机械应安装（A）开关。

A、按钮

B、倒顺开关

C、闸刀

D、负荷开关

30.遇有（B）以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。

A、5级

B、6级

C、7级

D、8级

31.凡在坠落高度基准面（A）米及以上有可能坠落的高处进行，称为高处作业。

A、2m

B、3m

C、4m

D、5m

32.支模、粉刷、砌墙等各工程进行上下立体交叉作业时，不得在（A）方向上操作。

A、同一垂直

B、同一横面

C、垂直半径外

D、不同垂直

33.剪刀撑的设置宽度（A）。

A、不应小于4跨，且不应小于6m

B、不应小于3跨，且不应小于4.5m

C、不应小于3跨，且不应小于5m

D、不应大于4跨，且不应大于6m

34.连墙件设置要求是（B）。

A、应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于600mm

B、应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于300mm

C、应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于400mm

D、应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于600mm

35.各类杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度，应为（A）。

A、不小于100mm

B、不小于80mm

C、不小于50mm

D、不小于200mm

36.脚手架拆除必须是（A）。

A、必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业

B、可以上下同时拆除

C、由下部往上逐层拆除

D、对于不需要的部分，可以随意拆除

37.建筑工程外脚手架外侧采用的全封闭立网，其网目密度不应低于（D）。

A、800目/100平方厘米

B、1000目/100平方厘米

C、1500目/100平方厘米

D、2024目/100平方厘米

38.施工单位在采用新技术，新工艺，新设备，新材料时，应当对（C）进行相应的安全生产教育培训。

A、施工班组长

B、项目施工员

C、作业人员

D、项目负责人

39.施工现场应设“五牌一图”。“一图”是指:（A)。

A、施工现场总平面图

B、建筑工程立体图

C、施工现场安全标志平面图

D、施工现场安全标志平面图

40．我国安全生产的方针是（A）。

A、安全第一、预防为主、综合治理

B、质量第一、兼顾安全

C、安全至上

D、安全责任重于泰山

41.施工单位应当制定本单位生产安全事故（D），建立应急救援组织或者配备应急救援人员。

A、处理办法

B、应急办法

C、预防措施

D、应急救援预案

42.《建筑施工特种作业操作资格证》在使用期内每（B）年按规定进行延期复核。

A、一

B、二

C、三

D、五

43.分包单位（A)将其承包的工程再分包。

A、不得

B、可以

C、必须

D、自行决定是否

二、多项选择题

1.建筑施工安全事故通常所说的“五大伤害”含有（A.B.C）。

A、物体打击

B、高处坠落

C、坍塌事故

D、车辆伤害

2.建筑施工中通常所说的“三宝”是指哪些？（A.B.D）

A、安全带

B、安全帽

C、安全鞋

D、安全网

3.遇有六级以上强风，浓雾恶劣气候，不得进行何种作业？（A.D）

A、悬空高处作业

B、电工作业

C、露天作业

D、露天攀登

4.拆除脚手架时应符合下列哪些规定？（A.B.C）

A、拆除作业必须由下而上逐层进行，严禁上下同时作业

B、连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件或数层拆除后再拆脚手架

C、分段拆除高差不应大于2步

D、当脚手架至下部最后一根长立杆的高度时，应先在适当位置搭设临时抛撑加固后，再拆除连墙件。

5.连墙件设置位置要求有（A.C.D）。

A、偏离主节点的距离不应大于300mm

B、偏离主节点的距离不应大于600mm

C、宜靠近主节点设置

D、应从脚手架底层第一步纵向水平杆处开始设置

6.连墙件的数量、间距设置应满足以下要求（A.B.C）。

A、计算要求

B、最大竖向、水平向间距要求

C、每一连墙件覆盖的最大面积要求

D、不考虑覆盖面积的要求

7.事故报告包括的内容有（A.B.C.D）。

A、时间

B、事故单位

C、地点

D、伤亡人数

8.有（A.B.C）情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用。

A、国家明令淘汰

B、超过使用年限

C、无安全技术档案

D、检验达到标准

9.安全带要有可靠系挂处，应做（A.B）。

A、垂直悬挂

B、高挂低用

C、低挂高用

D、打结使用

10.按照“十不吊”的规定，有下列情况(A.B.D)发生时，起重司机应拒绝吊运。

A、吊物下方有人

B、吊运易燃、易爆品没有安全措施时

C、采取了安全措施，经过批准的起吊重要大件或采用双机抬吊

D、物体重量不明或被埋压

11.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列（B.C.D)达到一定规模的危险性较大的分部分项工程需编制专项施工方案，应由专职安全生产管理人员进行现场监督。

A、基坑支护与降水工程

B、土方开挖工程

C、模板工程

D、脚手架工程

12.建设工程安全文明施工费费用组成（A.B.C.D）。

A、环境保护费

B、文明施工费

C、安全施工费

D、临时设施费

13.深基坑工程是指（A.B.C）。

A、开挖深度超过5m(含5m)的基坑工程

B、地下室三层以上（含三层）的基坑工程

C、深度虽未超过5m(含5m)。但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程

D、地下水位较高的基坑工程

14.职工有下列情形之一的，视同工伤（B.C.D）。

A、在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡

B、在工作时间和工作岗位，突发疾病48小时之内经抢救无效死亡的C、在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中收到伤害的D、职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的三、判断题

1.持有C证的专职安全生产管理人员可以再报考A或B证。

（B）A、正确

B、错误

2.事故发生后，事故单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府有关部门报告。

（A）A、正确

B、错误

3.专职安全生产管理人员对违章指挥、违章操作，应当立即报告，但无权制止施工单位的行为。

（B）A、正确

B、错误

4.施工前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。

（A）A、正确

B、错误

5.施工分包单位出了事故，由分包单位负责向有关主管部门上报事故。

（B）A、正确

B、错误

6.施工现场集体宿舍未经许可一律禁止使用电炉及其他电加热器具。

（A）A、正确

B、错误

7.施工现场应当设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材，现场入口处要设置明显标志。

（A）A、正确

B、错误

8.配电箱和开关箱中的N、PE接线端子板必须分别设置，其中N端子板与金属箱体绝缘；PE端子板与金属箱体电气连接。

（A）A、正确

B、错误

9.需要三相四线制配电的电缆线路可以采用四芯电缆外加一根绝缘导线替代。

（B）A、正确

B、错误

10.一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。

（A）A、正确

B、错误

11.电焊机的外壳必须有可靠地接零或接地保护。

（A）A、正确

B、错误

12.木工圆锯机上的旋转锯片可不设置防护罩。

（B）A、正确

B、错误

13.暴风雨及台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。

（A）A、正确

B、错误

14.主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接，且严禁拆除。

（A）A、正确

B、错误

15.我国防治大气污染，应当以改善大气环境质量为目标，坚持源头治理，规划先行，转变经济发展方式，优化产业结构和布局，调整能源结构。

（A）A、正确

B、错误

16.按照四川省《建筑工地施工扬尘专项治理工作方案》要求，施工总承包单位施工扬尘治理负总责，建设单位应当建立施工扬尘治理责任制，监理单位应当督促施工单位扬尘治理措施落实情况。

（A）A、正确

B、错误

17.密目式安全立网的网目密度应为10cm×10cm面积上大于或等于2024目，采用平网防护时，可使用密目式安全立网代替平网使用，并保证封闭到位。

（B）A、正确

B、错误

18.建设单位单位在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时，应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。

（A）A、正确

B、错误

19.建筑工程实行施工总承包的，专项方案应当由施工总承包单位组织编制，起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的，其专项方案可由专业承包单位组织编制。

（A）A、正确

B、错误

20.根据《四川省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督实施细则》，监理单位应将安全生产纳入监理的范围，在监理规划和监理细则中明确工程建设安全监理的目标、任务和实施意见，配备与工程规模相适应并具备安全管理知识和能力的安全监理人员。

（A）A、正确

B、错误

21.根据《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》，合同工期在一年以上的，发包人预付安全文明施工费不得低于基本费的40%。

（B）A、正确

B、错误

22.各级建设工程安全监督机构在对新开工的建设工程进行施工现场安全生产条件审查时，要将施工现场(包括工地生活区)临时围墙(围挡)作为重点检查内容。

（A）A、正确

B、错误

23.悬挑式卸料平台安装前应检查预埋锚环与结构的连接是否牢固可靠，确认无误方可安装。

（B）A、正确

B、错误

24.全省建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员（以下合称“安管人员”），不得跨所属企业工商注册地参加安全生产考核。因工作需要，“安管人员”确需跨所属企业工商注册地参加安全生产考核的，应经所属企业工商注册地住房和城乡建设主管部门书面同意。

（A）A、正确

B、错误

25.在检查中发现施工现场用彩钢板搭建的临时宿舍、办公用房的防火性能不符合要求的，应责令有关单位立即整改，消除火灾隐患。

（A）A、正确

B、错误

26.各地对排查检查中发现的隐患和问题实行“零容忍”,实施隐患排查、登记、整改、监控、公告公示、跟踪治理、整改销号闭环管理。

（A）A、正确

B、错误

27.发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场，向项目相关负责人请示后，可以移动现场物品。

（B）A、正确

B、错误

28.使用单位应当对在用的建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具进行经常性和定期的检查和保养，并做好记录。

（A）A、正确

B、错误

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！