# 栈桥拆除施工安全措施

来源：网络 作者：红尘浅笑 更新时间：2024-12-14

*施工安全措施工程名称接受措施班组交底项目交底日期根据图号交底编号措施内容1、在栈桥拆装作业开始前，应进行一次全面检查，以防止由于疏忽而使任何隐患存在，确保安全作业。2、施工操作人员佩戴安全防护工具，现场操作人员戴安全帽，吊装作业起重臂下严禁...*

施工安全措施

工程名称

接受措施班组

交底项目

交底日期

根据图号

交底编号

措施内容

1、在栈桥拆装作业开始前，应进行一次全面检查，以防止由于疏忽而使任何隐患存在，确保安全作业。

2、施工操作人员佩戴安全防护工具，现场操作人员戴安全帽，吊装作业起重臂下严禁站人，并有由专人指挥。

3、特种作业人员必须持证上岗，非特种作业人员不得从事特种作业。

4、做好班前“安全教育”活动，并按要求做好记录。

5、遵守劳动纪律，服从领导和安全检查人员的指挥，工作思想集中，坚守岗位，未经许可不得从事非本工种作业；严禁酒后上岗。

6、严格执行操作规程（包括安全技术操作规程和质量的操作规程等），不得违章指挥和违章作业，对违章指挥的指令有权拒绝，并有责任制止他人违章作业。

7、施工现场的种种设施，安全标示，警示牌、安全操作规程等，不得任意拆除或挪动，要移动必须经现场安全员同意方可。

8、不得在工作地点或工作中嬉戏、打闹以免发生事故。

9、操作前应检查操作地点是否安全，道路是否畅通，防护措施是否完善。工作完成后应将所使用工具收回，以免掉落伤人。

10、起重、运输设备操作人员作业前应对设备的安全性能进行检查，确保设备安全运行。

11、转运及起重作业前应对起重或捆绑用具及设施进行检查，正确选择和使用，并严格执行“十不吊”规定，确保其安全性符合要求。

12、大件吊装必须严格执行安全规程，统一指挥，协同配合。

13、电气系统通电调试时，必须有两人同时作业，其中一人监护。

14、现场氧气、乙炔按照规定要求分开存放，运输严禁混装，使用间距保持﹥5m。

交底单位

中铁二十二局哈齐客专项目部江桥分部

交底人

接收单位

接收人

施工负责人

安全负责人

施工安全措施

工程名称

松花江特大桥栈桥拆除施工

接受措施班组

交底项目

交底日期

根据图号

交底编号

措施内容

15、起重作业应设专人指挥并佩带袖标，并且指挥明确，信号清楚统一，参加施工的人员必须服从管理，统一行动。

16、安全人员应坚持现场巡视，发现违规必须及时制止和处理。

17、拆除作业中，遇有六级以上大风和雷、雨、雪、大雾时应停止作业。

18、现场材料堆放要整齐稳固成堆成垛，搬运材料、半成品等应由上而下逐层搬取，不得由下而上或中间抽取，以免造成倒垛伤人毁物等事故。

19、.现场电源开关、电线线路和各种机械设备，非操作人员不得使用。使用手持电动工具，应穿戴好个人防护用品，电源线要架空。

20、夜间施工应有足够的灯光，照明灯具应架高使用，不低于3m，路线应架空，导线绝缘应良好，灯具不得挂或绑在金属架上。

21、冰面作业及高空作业需佩戴安全带，并牢固挂靠在栈桥上，禁止无防护上冰面作业。

交底单位

交底人

接收单位

接收人

施工负责人

安全负责人

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！