# 机械使用安全技术交底单（砼振捣器）

来源：网络 作者：心如止水 更新时间：2025-01-25

*机械使用安全技术交底单工程名称：机械名称混凝土振捣器施工部位交底内容：1、使用前检查各部连接应牢固，旋转方向正确。2、振捣器不调放在初凝的混凝土、地板、脚手架、道路和干硬的地面上进行试振。如检修或作业间断时，应切断电源。3、插入式振捣器软轴...*

机

械

使

用

安

全

技

术

交

底

单

工程名称：

机械名称

混凝土振捣器

施工部位

交底内容：1、使用前检查各部连接应牢固，旋转方向正确。

2、振捣器不调放在初凝的混凝土、地板、脚手架、道路和干硬的地面上进行试振。如检修或作业间断时，应切断电源。

3、插入式振捣器软轴的弯曲半径，不得小于50cm，并不得多于2个弯，操作时，振动棒，应自然垂直地沉入混凝土，不得用力硬插，斜推或使钢筋夹住棒头，也不得全部插入混凝土中。

4、振捣器应保持清洁，不得有混凝土粘结在电动机外壳上妨碍散热。5、作业转移时，电动机的导线应保持有足够的长度和松度。严禁用电源线拖振捣器。

6、用绳拉平板振动器时，拉绳应干燥绝缘移动或转向时，不得用脚踢电动机。

7、振捣器与平板应保持紧固，电源线必须固定在平板上，电器开关应装在手把上。

8、在一个构件上同时时使用几台附着式振捣器工作时，所有振捣器的频率必须相同。

9、操作人员必须穿戴好绝缘手套和绝缘胶鞋。

10、作业后，必须做好清理，保养工作，振捣器要放在干燥处。

交底人（签字）：

机

手（签字）：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！