# 复工复产安全培训试题汇总

来源：网络 作者：深巷幽兰 更新时间：2025-02-16

*姓名，日期：成绩：一、填空题（每空2分,共40分）1、我国安全生产的方针是、、.2、生产过程中的“三违”是指、、.3、常说的化学品“一书一签”是指、.4、《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》中，“五到位”是指到位、到位、到位、到位、到位...*

姓名，日期：

成绩：

一、填空题（每空2分,共40分）

1、我国安全生产的方针是、、.2、生产过程中的“三违”是指、、.3、常说的化学品“一书一签”是指、.4、《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》中，“五到位”是指

到位、到位、到位、到位、到位.5、产前必须组织全员、、、的培训考试.考试不合格者不得上岗.6、企业和承包商检维修作业安全管规定要求化工企业应做到以卜八条：资质审

査、、安全培训、安全交底、工具设备、人员资格、、:

承包商应做到以下八条：资质要求、安全协议、安全培训、安全交底、工具设

备、人员资格、现场监管、应急措施.二、选拝题（1至1288每题2分，13至16题每蓮4分，共40分〉

1、特种作业操作证冇效期为6年，每《）年红审1次.A、2年

B、3年

C、6年

2、发生电器火灾时应使用（）进行扑救.A、水

B、干粉火火器

C、泡沫灭火器

3、发生危险化学品事故后，应该向（）方向疏散.A、下风

B、上风

C、顺风

4、从业人员发现h接危及人身安全的紧急情况时，应（〉.A、停止作业，撤离危险现场

B、继续作业

C,向上级汇报，等待上

级命令

5、西岗3个月以上6个月以下复工的工人，要重新进行（）.A、岗位安全教會B.厂级安全教育C、车间安全教育

6、动火期间距动火点（）米内不得排放各类可燃气体，距动火点（）

米内不得排放各类可燃液体.A、20

米、10

米

B、20

米、15

米

C、30

米、15

X

D、30

米、20

米

7、为了保证检修动火和罐内作业的安全，检修前要对设备内的易燃易爆、有毒

气体进行（）-

A、置换

B、吹扫

C、清理

8、以下不属于《化学品生产单位特殊作业安全規范》（GB30871）中特殊作业的是（）・

A、临时用电作业B.动土作业

C、检维修作业

D.盲板抽堵作业

9、下列哪项小故情形造成严重后果，诃依《刑法》迅究相关责任人的刑少责任

（）.A、重伤两人

B、死亡一人

C、直接经济损失五十万元

10、以下哪个不是危险化学品行业“两重点一重大”内容（）・

A、重大安全隐患B.重点监管的危险化工工艺C.重点监管的危险化学品

D、危险化学品重大危险源

11、生产经营单位负责人接到事故报告后，应当于（）内向事故发生地县

级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职責的冇关部

门报告.A、立即

B、30分钟

C、1小时

D、2小时

12、高处作业是指凡在坠落高度希准面（）及以上可能坠落的高姓的作业.A、1米

B、2米

C、3米

D、4米

13、以下冇毒有害气体那些比空气重（）那些比空气轻（）•

A、一氧化碳

B、酸化狙

C、飯气

D、気气

14、以下那些化工工艺属于危险化工工艺（）•

A、加氢匸艺

B,轼化工艺

C,聚合工艺

D、氣化工艺

E、重紅化工艺

F、胺基化工艺

G、格式反应

H、加成工艺

L氮化工艺

J、硝化工艺

15、以下那些变更必须纳入公司变更管理（），实施申请、审批、实施、验收.A、隙辅材料（包括助剂、添加剂、催化剂等）和介质（包括成分比例的变化）

B、工艺路线、流程及操作条件，工艺操作规程或操作方法

C、工艺揑制参数、仪表控制系统（包括安全报警和联锁整定值的改变）

D、人员、供应商和承包商的变化

E、设备设施非同类型替换

F、备件、材料的改变

16、以下那些作业人员需取得特种作业操作证（）。

A、电工作业

B、焊接与热切割作业

C、高处作业

D、钗化工艺作业

E、Hl化工艺作业F、加钮工艺作业

G、重紈化工艺

H、化工自动化控

制

I、聚合工艺

J、氧化工艺作业

三、判断题（每题2分,共20分）

1、管道安全隔绝可采用隔入盲板或拆除一段管道进行隔绝，决不允许用水封或

关闭阀门等代替盲板或拆除管道。（）

2、如果用人单位没有统一购买劳动防护用品，应该按照法律、法规或标准的規

定，发给从业人员资金由其自行购买.（）

3、生产经营单位发生生产安全事故时.单位的主要负责人应当立即组织抢救，并不得在F故调査处理期冋擅离职守.（）

4、《安全生产法》规定生产姪菅单位的安全总监对本单位的安全生产工作全面

负责.（）

5、危险化学的生产、经营、储存单位，应配笛兼职安全生产管理人员.（）

6、节假日向领导口头清示后，即可开展动火或受眼空间作业.（）

7、殳工前必须制定复工殳产（开车）方案，并聘请专家对开车方案进行审査。

（）

8、企业员工无隐患排査与治理的职责，应当由主要负责人及安全部门予以

落实.（）

9、人的不安全行为和物的不安全状态是造成那故的宜接螟因.（）

10、违章操作导致安全生产少故，仅需按公司内部管理要求承担职责,无

需承担刑事责任.（）

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！