# 柴油罐紧急救援预案

来源：网络 作者：寂夜思潮 更新时间：2024-04-08

*柴油罐紧急救援预案柴油是仅列汽油之后的易燃易爆液体，具有一定的安全隐患。现我公司柴油罐最高储量为叁吨，贮存场所距电房8米。为了防止灾害性事故的发生或扩大，特制定如下紧急救援预案。一、组织领导公司设立应急救援领导小组，组长由法定代表人\*\*\*总...*

柴油罐紧急救援预案

柴油是仅列汽油之后的易燃易爆液体，具有一定的安全隐患。现我公司柴油罐最高储量为叁吨，贮存场所距电房8米。为了防止灾害性事故的发生或扩大，特制定如下紧急救援预案。

一、组织领导

公司设立应急救援领导小组，组长由法定代表人\*\*\*总经理担任，副组长由\*\*\*担任。成员有\*\*\*、\*\*\*、\*\*\*、\*\*\*。\*\*\*总经理负责全盘指挥;\*\*\*、\*\*\*负责人员抢救；\*\*\*、\*\*\*、\*\*\*负责进一步消除危险源，防止事故进一步扩大，并负责保护好现场；\*\*\*、\*\*\*负责联系急救车辆，通知医院，上报主管部门以及接待来访等事宜。

二、警戒范围划分：

公司：生产车间、电房、构件工棚、油罐向北10米范围内

三、抢救行车路线

总厂：公司→\*\*路→\*\*路→\*\*路→\*\*\*医院

四、报警电话

急救中心120

火警119

报警中心110

安全生产监督局

建委安全科

安全站

\*总\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

五、柴油罐遭受严重撞击，产生严重泄漏后工作内容。

1、紧急救援领导小组成员应及时赶赴现场，由分管安全生产的领导统一指挥。

2、所有员工要及时就近取灭火器、锹、铲、桶、盆等赶赴现场。

3、对现场进行控制，及时消除附近火源、火种、易燃易爆及助燃物品。

4、切断电房电源，阻断流向配电房的柴油。

5、集中全厂汽车统一调度使用。

6、利用桶、盆回收柴油。

7、清除地面残油，或用砂土掩埋。

六、当柴油罐发生火警时的工作内容。

1、发现者应于第一时间拨打119报警。

2、紧急救援领导小组成员及时赶赴现场，在外出差的领导接到报警电话后要无条件赶回单位，各就各位，进行指挥。

3、所有员工应就近取灭火器、锹、铲、桶、盆等赶赴现场，并向火源抛黄砂、土，喷洒灭火剂。

4、切断配电房外接电源，把柴油引向易于渗漏的土地面，阻断流向配电房的柴油。

5、接好消防栓备用。

6、集中全厂汽车统一调度使用。

7、所有人员必须听从现场指挥人员指挥，除救援人员外，所有人员均应及时疏散。

8、险情解除后，仔细清除地面残留火种、燃油，恢复供电。

\*\*\*\*\*\*有限责任公司

二OO四年六月三十日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！