# 雪野镇中心中安全检查汇报材料

来源：网络 作者：天地有情 更新时间：2025-03-08

*第一篇：雪野镇中心中安全检查汇报材料雪野镇中心中学安全检查汇报材料尊敬的孟市长、尊敬的各位领导：大家好！雪野镇中心中学于2024年9月投入使用，由雪野镇原上游中学、雪野中学、鹿野中学三校合并而成，学校占地152亩，建筑面积4.6万平方米，...*

**第一篇：雪野镇中心中安全检查汇报材料**

雪野镇中心中学安全检查汇报材料

尊敬的孟市长、尊敬的各位领导：

大家好！

雪野镇中心中学于2024年9月投入使用，由雪野镇原上游中学、雪野中学、鹿野中学三校合并而成，学校占地152亩，建筑面积4.6万平方米，总投资超过1亿元。学校现有教学班30个，学生1286人（男生人，女生 人），教师114人（其中男教师58人，女教师56人；高级教师11人，一级教师46人；50岁以上19人，40-50岁44人，40岁以下51人）。我校认真贯彻党的教育方针，以人为本，立德树人，全面发展；加强师资队伍建设，促进教师的专业化成长；不断改善办学条件，加强校园文化建设，优化育人环境，让师生和谐发展。我校办学理念是为学生一生奠基；办学目标是让雪野镇的孩子享受优质的教育。

学校新一届领导班子非常重视学校的安全工作，开学以来，进行了卓有成效的工作，现将工作情况简要汇报如下：

一、安全工作队伍建设

学校成立了以房公堂校长为组长的安全工作领导小组，成立了安全管理办公室，分管副校长任主任，统筹谋划学校的安全工作。学校成立了五个治安联防队，5名中层领导任队长，每名教师都参与值班，具体负责周一至周五学生的午休、晚休、晚自主学习期间和就餐期间的安全管理工作。聘请了4名专职保安，负责人员出入登记和校园巡逻等，确保校园24小时安全。由此基本形成了了人人都是安全管理员，人人参与安全管理的工作格局。

二、完善各项安全制度，为学校的安全工作提供制度保障。经过校委会、教职工、教代会对学校现行各种安全制度、预案的反复讨论、研究，制定了学校教职工考核方案，科学的将安全工作纳入其中。以安全制度落实为契机，对学校的安全制度进行修改完善，建立《雪野镇中心中学安全工作管理制度》、《雪野镇中心中学安全检查制度》、《雪野镇中心中学安全教育制度》、《雪野镇中心中学安全隐患排查制度》、《雪野镇中心中学领导带班制度制度》等一系列安全制度和安全工作预案，强化责任管理，按照《中小学安全岗位工作指南》，签订了各岗位的安全目标责任书。

三、明确责任、奖惩分明，为学校安全工作提供可持续动力。学校遵循“责任到人，措施到位，坚持到底，追究到真”的原则，划分责任、明确分工。

1、学生日常管理

学校经常对学生进行安全乘车教育，还与交警部门配合对无牌、无证、超员车辆进行管控，持之以恒的坚持领导带班、教师值班制度，每天两次对学生的进、离校进行人数排查，及时与班主任取得联系，做到了进校必离校，杜绝了超载、超员现象。

学校治安联防队对学生的一日三餐进行管理，细致到每一个窗口，按照班级就餐顺序就餐，就餐秩序井然有序。治安联防队每晚对住宿学生进行管理，按时打开宿舍门，清点宿舍人数，维持学生晚休秩序，保证学生按时到达宿舍，准时入睡，保证了学生的质量与身心健康。

2、重点部位管理

门卫管理：学校对4名门卫严格管理，不定时抽查其安保工作，查看门卫工作的交接班记录、夜间巡查记录、大宗物品进出记录、外来人员登记表等，严格落实学校的管理制度，为教师、学生提供了24小时的安全保证。三防设施齐全，服装、头盔、钢叉、电警棍、防割手套、辣椒水按照规定位置摆放，随时使用。

食堂管理：学校食堂由莱钢金鼎餐饮服务公司托管，学校监管的方式运营，每天对新进蔬菜进行农药残留检测，不合格的不接收，每餐都做到了食物的留校工作，每周制定学生食谱，每餐两菜一汤，做到一周不重样，既保证了饭菜的安全又促进了学生的健康成长。我校食堂安全出色的运营，被评为食安山东放心单位。

校舍管理：我校共11座建筑，每座都有一名中层领导负责，责任到人，后勤人员每月一次对学校进行安全排查，对发现问题及时处理或者上报。学校消防设施健全，定期对灭火器进行检查，不合格的直接更换。

四、安全教育常态化

学校对学生的安全教育采用1530的安全教育模式，即放假前和学生开学后，由校长在全体师生大会上进行30分钟的安全教育；每天由班主任老师或学生自己进行5分钟的安全教育；每天最后一节课，由任课教师进行一分钟的安全嘱咐。借助国家安全教育平台，对学生进行安全教育日主题安全教育活动、防溺水专题教育、反邪教教育、传染病的防范教育等主题教育，成效显著。充分利用橱窗、墙壁文化、校园广播等阵地进行安全教育，并适时通过家长会、法制安全教育报告会、各种演练等活动强化学生的安全意识，增强学生的安全防范能力。学校高度重视安全演练工作，每学期至少组织两次以上的消防、暴力、防震等安全应急演练。每次演练都制定演练方案，进行演练动员，明确有关人员工作场所和职责分工，同时就紧急疏散线路、程序等做出精心安排，演练完毕相关学校负责人进行演练总结，确保每次演练的效果。

五、假期安全值班

每逢周末、假期，学校对值班护校做了统筹安排，每天由一名负责人带领4名教师、两名保安24小时值班护校，确保假期学校财产安全。

六、今后工作打算

新的学年，我们将在做好常规安全管理工作的同时，以“省级平安校园创建”工作为契机，以各级教育行政部门的相关文件指示精神为指导，总结上学年工作经验，全力以赴做好本学年的学校安全管理工作。

以上所言，管中窥豹，不足之处，敬请领导老师批评指正。

雪野镇中心中学

2024年4月

**第二篇：安全检查汇报**

西沟小学安全生产专项检查工作汇报

学校安全问题一直是我校最为关注和重视的工作之一,也是各项工作的首要任务。在上级主管部门的指导下,结合我校安全工作的实际情况,按照永教字【2024】462号和中心小学安全会议精神,坚持以“隐患险于明火,防范重于泰山”为指针,认真贯彻落实上级各有关要求,全面加强学校安全教育,通过齐抓共管,营造气氛,切实保障师生安全,维护正常的教育教学秩序。我校认真学习了文件精神,对自查工作进行了部署,按通知要求逐项进行了自查,现将自查情况汇报如下:

一、组织学习，提高认识

我校召开了行政安全工作专题会议，明确了任务、责任，进行了细致的分工，筹划了学校生产安全专项工作的打算。学校结合升旗致辞的大会，对师生进行了各类安全教育，提出了“没有安全就没有一切”的工作口号，要求大家充分认识“安全高于一切”，“孩子的生命比一切更重要”的思想，指出了安全工作要深入人心，到岗尽责，安全工作不能有丝毫放松，学校要形成校园安全人人有责，大家时时想安全，处处抓安全的良好工作局面。

二、加强领导，规范管理

我校十分重视“平安校园”创建工作，形成了校长总揽全局、统一协调，教导处、总务处密切配合的工作格局，形成了群防群治、齐抓共管的工作合力。按照中心小学对学校生产安全专项工作的要求，结合我校实际，制定了校园安全责任区，明确了各责任人的职责，加大了对校园周边环境、各功能室及全体教师的安全工作的检查力度，不断规范教育教学管理、后勤管理、教师队伍管理及各项活动管理，并实行了安全事故责任追究制。在本次生产安全专项大检查工作中，各组织成员各负其责，各司其职。

三、认真检查，督促整改

学校及时组织相关人员，对学校涉及生产安全的各个方面进行排查，具体工作如下：

1、检查了教学楼内及各班教室门窗、电路及照明情况，各班照明灯和走廊灯都能正常使用，各班教室门窗完好。

2、检查了教师宿舍、学生宿舍、各功能室的用电、防火、防盗情况，督促师生注意安全用电和防火安全，防盗安全。

3、检查了学校厕所、围墙、标志物、旗杆、教学楼外饰、门窗等处。经检查都完好无损，不存在安全隐患。

4、检查了校园内消防设施等，发现灭火器完好，压力正常，灭火器数量符合要求，放置正确。

5、会同体育教师对校园的体育器械进行了检查；所有体育器械没有破损，不存在安全隐患。

6、食堂工作人员严格按照上级的要求进行体检，持证上岗。餐厅、厨房等室内外环境保持清洁卫生，水沟通畅，无臭味，无卫生死角。食品的防蝇、防鼠、防尘、防腐设施都正常使用。

7、学校每周对锅炉等取暖设备进行检查，学校对锅炉工进行了安全操作知识的专项培训，后勤人员和锅炉工熟练地掌握了操作流程。

8、校园周边环境交通安全设施齐全，无违章及易倒易塌的危险建筑，紧急疏散通道安全、畅通；但存在200米以内的饮食摊点。学校配合镇综治委协调整治，效果不够明显。

四、常规教育，常抓不懈

1、安全教育：利用黑板报、手抄报、宣传画、班队会等形式，对学生进行安全教育活动。

2、交通安全：走读学生有家长接送，能经常对学生及家长进行交通安全知识的教育。

3、饮食安全：学校食堂建立了规章制度，做饭人员持健康证上岗 ；食堂配有消毒碗柜，定期对灶具进行消毒。

4、校内环境安全：学校不存在危房；活动器具、栏杆、教室、照明等符合安全要求；没有发现教师存在体罚和变相体罚学生的行为；学校安全保卫措施得到落实。

5、校园周边安全：学校保安坚守岗位，及时对校园周边环境的不良做法进行管制，及时消除隐患。

五、存在的问题

1、交通安全始终是我校安全工作重点，放学之后，尽管学校进行道路管制，但仍然有部分家长带孩子在公路上跑、穿等情况，极易造成安全事故。

2、学校周边环境治理难度大，离校门口200米内仍存在无证经营的食品等流动小贩。

六、整改措施：

1、我们将继续加强以交通安全为重点的安全教育与管理，加强与家长的联系，形成教育合力，提高交通安全教育实效性。

2、继续加强校门外流动商贩的整治工作，严禁学生课间出校门，加强食品卫生安全的教育与管理，教育学生不要购买“三无”食品。

总之，学校始终把安全工作作为首要大事高度重视，确保了师生及学校财产的安全。在今后的工作中，在健全制度加强管理的同时做到人性化管理，创造和谐、宽松的工作环境，加强学习，落实学习时间及内容，以提高自身的业务水平，重点是服务意识、服务态度及如何提高服务质量；健全各种制度，加强管理、分工明确、责任落实到每个人，工作中有布置、有督导、有检查，在人员少、工作量大、临时性工作多的情况下，协调调度、团结协作，圆满完成各项工作任务。

二0一二年十二月十八日

**第三篇：安全检查汇报**

莲花小学4月份安全检查汇报

2024.04.30

莲花小学近期以安全教育为重点，经常性地对学生开展安全教育，特别是抓好交通、大型活动等的安全教育，具体工作汇报如下：

1、认真做好安全教育工作。学校组织教师学习安全教育工作文件，对校内易发事故类型、重点部位保护、工作薄弱环节、各类人员安全意识与安全技能等方面，开展深入全面的大检查，消除隐患，有针对地扎实地开展教育和防范工作。

2、开展丰富多彩的教育活动。利用班会、活动课对学生开展三防教育活动。

3、加强学校各种电器的保管、检修、使用，发现线路老化裸露，插座、插头有安全隐患，在及时上报的同时，由学校总务处安排人员立即解决。

4、加强交通安全知识的宣传教育，师生一定要遵守交通规则，不在路上追逐打闹，不做有碍交通安全的活动。各班实行路队制放学，班主任必须把学生送出校外。

5、积极开展无证校车专项整治活动，确保学生交通安全。

**第四篇：安全检查汇报材料**

海宁市斜桥镇两新工程-主中心二期公寓房工程

安全生产工作情况汇报

一、工程概况

海宁市斜桥镇两新工程-主中心二期公寓房工程包括1#~7#楼及地下室工程。工程位于海宁市斜桥镇。由浙江鸿翔建筑设计有限公司设计，海宁市鼎隆建设有限公司承包施工，海宁市建设监理咨询有限公司负责监理，委托海宁市建筑安全监督管理站安全监督，委托海宁市建设工程质量监督站质量监督，工程于2024.10.10号开工，开工相关手续齐全。

本工程建筑总面积61013平方米，建筑高度为52.25米，框架结构地下一层，地上十-十八层。

二、安全管理

对于项目部的安全管理，公司已经建立有效的安全生产管理体系。公司安全工作领导小组领导全面的安全工作，主要职责是领导公司开展安全教育，贯彻宣传各类法规，通知和上级部门的文件精神，制订各类管理条例，每周对各项目工程进行安全工作检查、评比，处理有关较大的安全问题。项目部成立安全管理小组，并设专职安全员，主要职责是负责进行对工人的安全技术交底，贯彻上级精神，每天检查工程施工安全工作，每周召开工程安全会议一次。制订具体的安全规程和违章处理措施，并向公司安全领导小组汇报1次。各作业班组设立兼职安全员，主要是带领各班组认真操作，对每个工人耐心指导,发现问题即时处理并及时向工地安全管理小组汇报工作。

在施工过程中，除正常的安全检查外，公司每月检查一次，项目部每半月检查一次，监理单位每月检查1~2次，市安监站共对我工程检查1次，发现问题落实到人，限期整改，消除隐患，确保施工安全。

按照公司的安全教育制度，加强宣传教育，制订科学合理的施工方案，现场组织切合实际的作业程序，正确严格地执行和运用施工及安全规范。对进场的工人进行摸底测试，统一进行安全教育，增强质量、安全意识。各专业班组认真钻研设计图纸进行技术交底，认真学习和深刻体会施工技术规范和施工安全规范。经过培训交底达到合格的职工才允许上岗操作，为安全工作顺利圆满开展打下坚实的基础。在每道施工工序进行前，由专职安全员做书面的安全技术交底，各班组长带领施工人员认真贯彻落实。

三、文明施工管理

我公司要求所有承建的工程项目，要求按照国家、省、市建设局颁发的法律、法规实施。我公司对派驻工程的一切人员进行教育，提高文明素质，提高管理水平，要以崭新的精神面貌展现给社会各方面，把文明施工做为维护企业形象、企业信誉基本工作，要求全体员工自觉自愿地积极参与。

四、存在的主要问题

我施工项目部、驻地办监理基本能贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方

针，做到安全生产工作常抓不懈，部分施工现场管理有序，仍存在不少问题：（1）、少数施工人员安全意识不强，规章制度执行不够严格；（2）部分现场工人未戴安全帽，施工警示标志安防不到位；（3）现场材料堆放杂乱，影响行车、行人安全；（4）对现场存在的安全隐患排查不够全面、及时。

五、总结

工程开工至今无事故发生，我项目部将继续认真贯彻落实国家有关建设工程安全生

产的法律，法规，做好施工现场的安全管理工作，建立、健全安全管理机构，加大安全生产经费投入，提高现场的安全防护能力，加强安全生产知识教育培训，增强职工的安全意识，提高自我保护能力，加强安全生产检查，消除事故隐患，控制事故发生，重点抓好施工现场重大危险源的公示监控，杜绝伤亡事故。

浙江卡森建设有限公司

2024年3月5日

**第五篇：安全检查汇报材料**

\*\*\*\*\*\*\*\*煤矿

安全管理生产情况汇报

\*\*\*\*\*\*\*\*煤矿

\*\*\*\*\*\*\*\*煤矿

安全管理生产情况汇报

尊敬的各位领导、各位专家：

您们好！我代表\*\*\*煤矿全体员工真诚地欢迎各位领导、各位专家莅临\*\*\*煤矿进行安全监察。下面我将\*\*\*煤矿的基本情况和安全管理生产情况向检查团做一简要汇报：

一、矿井概况：

1、\*\*\*\*\*\*\*\*煤矿设计生产能力为9万吨/年，是属自治区“十五”结构调整规划矿井，2024年1月顺利通过竣工验收，现是六证齐全的合法生产矿井。

2.矿井有四层可采煤层，分别是4—5号煤（9.22m），7号煤（2.53m），9—10号煤（10.90m），14—15号煤（10.68m），煤层总厚度33.33m，四层煤总储量1184万吨，地质储量946.59万吨，剩余三层可采储量603.11万吨，矿井设计服务年限47.85年。

3.矿井采用混合提升斜井单水平上、下山开拓方式。有两个井筒，分别混合提升斜井和回风立井，混合提升斜井长450m，坡度为250，采用料石砌碹和锚喷支护；回风立井垂高150m，采用混疑土浇灌和锚喷支护；混合提升斜井井底车场布置在+1100水平

4.矿井最大涌水量8m3/h，正常涌水量3m3/h。根据新煤协发

[2024]36号文批准的矿井瓦斯绝对涌出量为0.23m3/min，矿井瓦斯相对涌出量为1.29m3/t，二氧化碳绝对涌出量0.59m3/min，二氧化碳相对涌出量3.30m3/t，确定矿井为低沼气矿井（2024-2024年矿井进

行九万吨技改没有做瓦斯等级鉴定，2024年瓦斯等级鉴定没有通过）。矿井开采的煤属于易自燃煤，发火期3-6个月，煤尘具有爆炸性。

二、矿井各大生产系统运行情况：

1、采掘工作面布置及运行情况

矿井现有一个采煤工作面和一个掘进工作面。采煤作面布置7号煤层西翼，运输顺槽标高+1100水平，回风顺槽标高+1110水平；工作面煤层厚度1.8-2.1m，倾角为12°，工作面长度为45米，采用走向长壁整体悬移支架炮采一次采全高采煤方法。支架选用ZH1600/16/24ZL型整体悬移支架。目前工作面走向长度还剩余48米。掘进工作面布置在+1088水平7号煤西运输顺槽，全长220m，现已掘32米。

2、矿井通风系统

矿井通风方式中央并列式通风，通风方法为机械抽出式，矿井风井安装2台FBCZNO14/30型轴流式通风机。矿井设计总进风风量1020 m³∕min，实测矿井进风风量1072m³∕min,实测矿井回风风量1098m³∕min；回采工作面设计风量360m³∕min,实测风量424m³∕min；井下各巷道，硐室等用风地点实测风量均大于设计风量。

3、矿井排水系统

矿井矿井正常涌水量在3m³∕d，矿井最大涌水量在8m³∕d，在1100水平井底一座能容纳300m³的水仓，在水泵房安装三台D12—50×5型离心水泵。两趟Ф76mm排水管经管子沿混合提升井敷设直通地面沉淀池，从安装至今未向地面排过水(井下水全部用于洒水降尘)。

4、矿井供电系统

矿井采用双回路供电，一回路引自硫磺沟变电所配出的10KV高压，另一回路由清水泉变电所配出的10KV高压至矿井地面变电所高压室，地面配备2台S9—500/10型变压器。矿井由10KV高压入井，经KS9-500/10-10/0.66型变压器以660V分别向各工作面用电设备供电。

5、矿井安全监控系统

矿井现使用KJ90型安全监控系统，井下配有三台监控分站，分别设在通风机房，中央变电所，采掘工作面等地。各传感器按要求设置，符合规程规定。

6、矿井防尘系统

（1）矿井防尘供水地面蓄水池容量为200m3。矿井建立洒水防尘系统，主管路管径50mm，支管路管径32mm，每隔50m设置阀门，在采掘工作面和转载点设置喷雾装置和净化水幕。

7、矿井防灭火系统

矿井采用氮气防灭火为主，以喷洒阻化剂灭火为辅的防灭火方式。

（1）注氮设备选型为地面固定式PSA—100型，制氮机每小时注氮量为100m3/h。注氮管路主管径Ф76mm，直管径Ф50mm，管路末端从+1118水平运输顺槽进入采空区。

（2）矿井安装KSS—200型束管监控系统，束管末端滤尘器经回风顺槽，运输顺槽设置在工作面上下端头。

（3）回采工作面安装SP—30型熊猫牌阻化剂喷洒泵。

（4）消防系统及设施：矿井安装消防系统（于洒水防尘管路配合用）,井口和井底车场设置主要消防材料库，各硐室及运输沿线，采掘工作面均设防火材料。

8.提升运输设备

（1）矿井混合提升斜井选用一台JK2×1.8型绞车，电机功率210KW。每次串车提升5辆矿车，提升人车采用XRB—15型抱轨式斜井提升人车。工作面采用一台SGBA420/30型刮板机，工作面运输顺槽采用两台SGBA420/30型刮板机和一台SGB—620/40型刮板机。

9、其他系统

（1）压风系统：压风机（MFV10/7和SK—13）供风量10m3/min,管路主管径Ф76mm，支管径Ф32mm，井下采掘工作面和行人处均设置。

（2）通讯系统：在矿井绞车房配电室安装COM816型（32门）数字程控电话交换机，承担矿井井上井下调度通讯任务。矿区对外通讯畅通。

三、安全管理情况

矿井安全管理机构设置：法人代表\*\*\*，矿长\*\*\*，总工\*\*\*，通风副总\*\*\*\*，安全副矿长\*\*\*\*，机电副矿长\*\*\*\*，生产副矿长\*\*\*\*、安通科长\*\*\*，机电科长\*\*\*\*，生产科长\*\*\*\*，调度主任\*\*\*，采煤队长\*\*\*，掘进队长\*\*\*\*。全面负责矿井的安全生产管理。我矿根据质量标准化标准配备了特种作业人员，其中安全检查员7人，井下电工4人，监测工4人，主提升司机6人，瓦检员6人，井下爆破工8人，救护队7人。全部经过专业培训并考试合格，取得操作资格证书。目

前矿井在册人员75人、其中井下一线作业人员38，其它辅助工种37人。

四、隐患排查情况

本矿继续坚持执行原有的隐患排查制度，积极开展隐患排查工作，每7天由矿长组织进行安全隐患大检查，对查出的问题执行“四定”原则进行整改。

五、质量标准化达标情况

2024年11月经昌吉市和昌吉州验收质量标准化达到二级标准，并通过了瓦斯治理示范矿井验收，2024年计划在9月份达到一级标准。

六、矿井安全生产情况；

2024年全年生产原煤2.8万吨，2024年8月6日发生一起顶板事故死亡一人。2024年2月23日通过了昌吉市煤炭局节后复工验收。2024年计划生产原煤9万吨，掘进进尺2650米。2024年安全费用计划投入500万元，其中采煤工作面支架225万，一通三防及运输系统投入180万。根据昌市政发【2024】2号文件要求，矿区环境综合治理计划投入95万。

各位领导以上是我矿的安全生产情况，请检查人员对本矿的安全工作、生产布局、现场管理等详细检查，提出指导和建议，我们虚心接受，认真整改。

\*\*\*\*\*\*\*\*煤矿

2024年3月16日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！