# 湖南省2024年上半年安全员C证考核试题

来源：网络 作者：心上人间 更新时间：2024-06-27

*第一篇：湖南省2024年上半年安全员C证考核试题湖南省2024年上半年安全员C证考核试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、室温在\_\_时不会发生局部振动病。A．16℃以上 B．18℃以上 C．...*

**第一篇：湖南省2024年上半年安全员C证考核试题**

湖南省2024年上半年安全员C证考核试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、室温在\_\_时不会发生局部振动病。A．16℃以上 B．18℃以上 C．16℃以下 D．18℃以下

2、《中华人民共和国建筑法》第36条明确规定：“建设工程安全生产管理必须坚持\_\_的方针。” A．安全第一 B．预防为主 C．重点治理 D．安全发展 E．安全生产

3、混凝土搅拌机在\_\_时，应将进料斗提升到上止点，用保险铁链锁住。A．料斗下检修 B．场内移动 C．工作时 D．工作结束 E．远距离运输

4、立杆、大横杆、斜杆的脚手架总高度H＜20m时，小头有效直径D的值为\_\_。A．45mm B．60mm C．75mm D．90mm

5、当采用机械拆除法拆除框架结构建筑时，必须按\_\_顺序进行施工。A．楼板—次梁—主梁—柱子 B．主梁—次梁—楼板—柱子 C．楼板—主梁—次梁—柱子 D．楼板—柱子—次梁—主梁

6、小型圆盘锯可以直接安放在地面上，工作台的高度约\_\_。A．750mm B．800mm C．850mm D．900mm

7、浇灌混凝土脚手架横向水平杆间距不得大于1m。脚手板铺对头板，板端底下设双横向水平杆，板铺严、铺牢。脚手板搭接铺设时，端头必须压过横向水平杆\_\_。

A．150mm B．160mm C．180mm D．200mm

8、作业时，履带式起重机起重臂的最大仰角不得超过出厂规定。当无资料可查时，不得超过\_\_。A．65° B．70° C．74° D．78°

9、下列选项中，属于直接引起坠落的客观危险元素的情形有\_\_。

A．危险电压带电体的电压等级≤10kV，作业活动范围与危险电压带电体的距离为1.6m B．危险电压带电体的电压等级为70kV，作业活动范围与危险电压带电体的距离为2.6m C．危险电压带电体的电压等级为220kV，作业活动范围与危险电压带电体的距离为4.8m D．危险电压带电体的电压等级为330kV，作业活动范围与危险电压带电体的距离为4.5m E．危险电压带电体的电压等级为500kV，作业活动范围与危险电压带电体的距离为5.5m

10、对于重伤以上的事故应组织调查组，尽快查明事故原因，拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见，填写《职工伤亡事故调查报告书》，在事故发生后\_\_内报送单位主管部门、当地安全监管部门、工会和其他有关单位。A．半年 B．半个月 C．两个月 D．一个月

11、重大事故书面报告(初报表)应当包括的内容有\_\_。A．事故发生的时间、地点、工程项目、企业名称 B．事故发生原因的初步判断

C．事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计 D．对事故责任人的处理意见

E．事故发生后采取的措施及事故控制情况

12、下列选项牛，属于建筑施工中常见的垂直运输机械设备的是\_\_。A．塔式起重机 B．搅拌机

C．施工升降机 D．打桩机

E．龙门架及井架物料提升机

13、配电箱、开关箱内，电器至板边的最小净距为\_\_。A．25mm B．30mm C．35mm D．40mm

14、电动凿岩机在空载运转正常后，准备开眼钻孔的安装顺序为\_\_。A．装上钎杆—装上钎头—接通水管 B．装上钎头—装上钎杆—接通水管 C．接通水管—装上钎杆—装上钎头 D．接通水管—装上钎头—装上钎杆

15、职业危害元素对女性体格和生理功能方面有一定的影响，此种影响包括\_\_。A．对妇女某些生理功能的影响 B．对女性皮肤的影响 C．对月经功能的影响 D．对生育功能的影响

E．对新生儿和哺乳儿的影响

16、下图代表的地基基础是\_\_。A．条形基础 B．独立基础

C．梁板式筏形基础 D．桩基础

17、钢丝绳在破断前可出现的预兆为\_\_，容易检查，便于预防事故。A．表面光亮 B．生锈

C．断丝、断股 D．表面有泥

18、纵向水平杆(大横杆)的对接扣件应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应\_\_。A．不小于300mm B．不小于400mm C．不小于500mm D．不大于500mm

19、绑扎竹脚手架时，如使用18号镀锌铁丝应双根并联进行NiL，每个节点应缠绕\_\_。A．2圈以上 B．3圈以上 C．4圈以上 D．5圈以上 20、施工现场临时搭设的建筑物应当符合安全使用要求，施工现场使用的装配式活动房屋应当\_\_。A．监理单位验收 B．建设单位验收 C．检测机构检测 D．具有产品合格证

21、下列选项中，关于安全员权利的叙述正确的是\_\_。

A．遇有特别紧急的不安全情况时，无权指令停止生产，需要立即报告领导研究处理

B．有权检查所属单位对安全生产方针或上级指示贯彻执行的情况 C．对少数执意违章者、经教育不改的，有权执行罚款办法

D．对安全隐患存在较多较严重的施工部位，有权签发隐患通知单，并责令班组负责人限期整改

E．对不认真执行安全生产方针或上级指示的单位或个人，有权越级向上汇报

22、在三级安全培训教育里，项目部安全培训教育的主要内容包括\_\_。A．国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程 B．施工现场环境

C．企业的安全生产规章制度

D．工程施工特点及可能存在的不安全因素等 E．事故案例剖析

23、二氧化碳灭火器的使用温度范围为\_\_。A．-10～+55℃ B．+4～+55℃ C．-20～+55℃ D．-30～+55℃

24、根据事故给受伤害者带来的伤害程度及其劳动能力丧失的程度可将事故分为\_\_。A．轻伤 B．重伤 C．伤残 D．残废 E．死亡

25、人体颈椎冲击承受能力是有一定限度的，国标规定：用5kg钢锤自1m高度落下进行冲击试验，头模受冲击力的最大值不应超过\_\_。A．5kN B．6kN C．7kN D．8kN

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、固定钢丝镦头的端钢板上圆孔直径应比所拉钢丝的直径大\_\_。A．0.2mm B．0.3mm C．0.4mm D．0.5mm

2、下列选项中，关于施工现场标牌的管理，叙述不正确的是\_\_。A．标志牌规格为1.0m(宽)×1.0m(高)，标牌底边距地高为1.0m B．《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59—1999)对“五牌”的具体内容未作具体规定，应结合本地区、本企业、本工程的特点进行设置 C．在施工现场的明显处，应设有必要的安全内容标语

D．施工现场应设置宣传栏、读报栏和黑板报，及时反映工地内外各类动态

3、《压力安全监察规程》根据容器压力的高低、介质的危害程度及在使用中的重要性，将压力容器分为\_\_。A．一类容器 B．二类容器 C．三类容器 D．四类容器 E．五类容器

4、支设高度在\_\_以上的柱模板，四周应设斜撑，并应设立操作平台。A．2m B．2.5m C．3m D．3.5m

5、开挖深度不大的基坑、基槽或管沟等及含水量大或地下水位较高的土方可选择的土方施工机械为\_\_。A．铲运机 B．拉铲挖土机 C．正铲挖土机 D．反铲挖土机

6、推土机在深沟、基坑或陡坡地区作业时，应有专人指挥，其垂直边坡高度不应大于\_\_。· A．2m B．2．5m C．3m D．3.5m

7、装修用的满堂红脚手架，檩杆间距不得大于\_\_。A．0.75m B．0.85m C．1m D．1.5m

8、安全部是工程项目安全生产专职管理机构，安全生产委员会或领导小组的常设办事机构设在安全部。其职责包括\_\_。

A．协助工程项目经理开展各项安全生产业务工作

B．定时准确地向工程项目经理和安全生产委员会或领导小组汇报安全生产情况 C．组织和指导下属安全部门和分包单位的专职安全员(安全生产管理机构)开展各项有效的安全生产管理工作

D．协助上级有关部门进行因工伤亡事故的调查、分析和处理 E．行使安全生产监督检查职权

9、塔式起重机钢轨接头间隙不得大于\_\_，并应与另一侧轨道接头错开，错开距离不得小于\_\_，接头处应架在轨枕上，两轨顶高度差不得大于\_\_。A．5mm，0.5m，4mm B．5mm，1.5m，3mm C．4mm，1.5m，2mm D．3mm，0.5m，4mm

10、装有乙炔的气瓶的瓶色为\_\_，字色为\_\_。A．白色，大红色 B．淡绿色，黑色 C．黑色，淡黄色 D．深绿色，白色

11、在电杆附近取土时，对不能取消的拉线、地攀和杆身，应留出土台。土台半径：电杆应为\_\_，拉线应为\_\_。A．1.0～1.5m，1.5～2.0m B．0.5～1.0m，1.0～1.5m C．1.5～2.0m，1.0～1.5m D．1.0～1.5m，1.0～1.5m

12、单斗挖掘机在拉铲或反铲作业时，履带距工作面边缘距离应大于\_\_，轮胎距工作面边缘距离应大于\_\_。A．1.0m，1.5m B．0.5m，1.0m C．1.5m，2.0m D．1.0m，2.0m

13、门式钢管脚手架的上、下榀门架的组装必须设置连接棒及锁臂，连接棒直径应小于立杆内径的\_\_。A．1～2mm B．2～3mm C．3～4mm D．4～5mm

14、做胸外心脏挤压时，患者可以仰卧的地方有\_\_。A．地板上 B．柔软的床上 C．地毯上

D．大理石地上 E．水泥地上

15、下列选项中，关于电缆敷设的安全技术，叙述正确的有\_\_。

A．敷设电缆时，处于电缆转向拐角的人员，应该站在电缆弯曲半径的内侧 B．敷设电缆时，电缆过管处的人员必须做到：接迎电缆时，施工人员的眼及身体的位置不可直对管口，防止挫伤

C．推盘的人员不得站在电缆盘的前方，两侧人员站位不得超过电缆盘轴心，防止压伤事故发生

D．在交通道路附近或较繁华的地区施工电缆时，电缆沟要设栏杆和标志牌，夜间设标志灯(红色)E．在已送电运行的变电室沟内进行电缆敷设时，必须做到电缆所进入的开关柜停电，在任何情况下与带电体操作安全距离不得小于2mm(10kV以下开关柜)

16、电焊导线长度不宜\_\_，当需要加长导线时，应相应增加导线的截面。A．＜30m B．＞30m C．＞40m D．＜40m

17、在建工程在越冬工期时的维护措施有\_\_。

A．设备基础、构架基础、支墩、地下沟道以及地墙等越冬工程，均不得在已冻结的土层上施工

B．支撑在基土上的雨篷、阳台等悬臂构件的临时支柱，入冬后当不能拆除时，其支点应采取保温防冻胀措施 C．室外地沟、阀门井、检查井等仅回填至设计标高即可

D．供水、供热系统试水、试压后，如不能立即投入使用，在入冬前应将系统内的存积水排净

E．地下室、地下水池在入冬前应按设计要求进行越冬维护

18、起落机架时，应设专人指挥，指挥旗语、\_\_准确、清楚。A．口语 B．手语 C．哨音 D．喊声

19、下列选项中，关于混凝土振动台的安全操作基本要求，叙述正确的有\_\_。A．基础中间应留有地下坑道，应能调整和检修 B．振动台不宜长时间空载运转

C．齿轮箱的油面应保持在规定的平面上，作业时油温不得超过60℃

D．电动机接地应良好，电缆线与线接头应绝缘良好，不得有破损漏电现象 E．作业中应重点检查轴承温升，当发现过热时应停机检修

20、对高温作业者和夏季露天作业者，应供给足够的合乎卫生要求的茶水、含盐饮料。有条件的地区及单位可要求水温达到\_\_。A．10℃左右 B．15℃左右 C．20℃左右 D．22℃左右

21、项目经理部是安全生产工作的载体，具体组织和实施项目\_\_工作，对本项目工程的安全生产负全面责任。A．安全生产 B．文明施工 C．环境保护 D．成本管理 E．技术管理

22、具有体积小、光通量稳定、光效高、光色好、寿命长特点的灯是\_\_。A．白炽灯 B．卤钨灯 C．荧光灯 D．高压汞灯

23、某施工现场使用3台塔机，按照《建筑施工安全检查标准》评分，1号塔吊得分为92分，2号塔吊得分为83分，3号塔吊得分为86分，该施工现场塔吊分项表实得分为\_\_。A．92分 B．83分 C．86分 D．87分

24、下列建筑施工安全检查评分汇总中，分值正确的有\_\_。A．安全管理10分 B．文明施工8分 C．脚手架10分 D．起重吊装机10分 E．施工机具10分

25、总配电箱应设在靠近电源的区域，分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域，分配电箱与开关箱的距离不得超过\_\_，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。A．15m B．20m C．25m D．30m

**第二篇：湖南省2024年安全员C证考核考试题**

湖南省2024年安全员C证考核考试题

一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、关于电阻，下列说法不正确的是\_\_。

A．导体的电阻与导体两端的电压成正比

B．导体的电阻与通过导体的电流成反比

C．导体的电阻与导体两端的电压成正比，与通过导体的电流成反比

D．导体的电阻与导体两端的电压成反比，与通过导体的电流成正比

2、混凝土搅拌机启动后，应使搅拌筒达到正常转速后进行上料。加料的次序应为\_\_。

A．石子—砂子—水泥

B．石子—水泥—砂子

C．砂子—石子—水泥

D．砂子—水泥—石子

E．水泥—石子—砂子

3、在施工场地医务人员的职责有\_\_。

A．定期检查食堂饮食等卫生情况

B．落实急救措施和急救器材(如担架、绷带、止血带、夹板等)C．培训急救人员，掌握急救知识，进行现场急救演练

D．适时开展卫生防病宣传教育，保障施工人员的健康

E．统计工人们的健康状况

4、混凝土搅拌输送设备用于搅拌混凝土时，应在搅拌筒内先加入总需水量\_\_的水，然后再加入骨料和水泥，并按出厂说明书规定的转速和时间进行搅拌。

A．1/2 B．1/4 C．2/3 D．1/3

5、绑扎竹脚手架时，如使用18号镀锌铁丝应双根并联进行NiL，每个节点应缠绕\_\_。

A．2圈以上

B．3圈以上

C．4圈以上

D．5圈以上

6、最基本的电路由\_\_组成。

A．电源、控制器

B．电源、导线、负载

C．电源、负载、控制器

D．电源、导线、负载、控制器

7、采用断路器做短路保护时，其瞬动过流脱扣器脱扣电流整定值应\_\_线路末段单相短路电流。

A．大于 B．小于

C．等于

D．大于等于

8、消防给水管网的工程临时竖管不应少于\_\_，成环状布置。

A．1条

B．2条

C．3条

D．4条

9、基坑开挖之前，要按照土质情况、基坑深度以及周边环境确定支护方案，其内容应包括：\_\_、开挖顺序、分层开挖深度、坡道位置、车辆进出道路、降水措施及监测要求等。

A．放坡要求

B．支护结构设计

C．机械选择

D．开挖时间

E．基础类型

10、下列选项中，关于混凝土搅拌机的安全操作要求，叙述正确的有\_\_。

A．固定式搅拌机应安装在牢固的台座上。当长期固定时，应在机座上铺设木枕并找平放稳

B．对需设置上料斗地坑的搅拌机，其坑口周围应垫高夯实，应防止地面水流入坑内

C．移动式搅拌机的停放位置应选择平整坚实的场地，周围应有良好的排水沟渠

D．应检查骨料规格并应与搅拌机性能相符，超出许可范围的不得使用

E．搅拌机作业中，当料斗升起时，严禁任何人在料斗下停留或通过

11、在三级安全培训教育里，班组安全培训教育的主要内容是\_\_。

A．本工种的安全操作规程

B．劳动纪律和岗位讲评

C．企业的安全生产规章制度

D．工程施工特点及可能存在的不安全因素

E．事故案例剖析

12、当发生电气火灾时，应立即切断电源，用\_\_等灭火。

A．黄沙

B．二氧化碳

C．四氯化碳

D．泡沫灭火器

E．水

13、采用双机抬吊作业时，每台起重机荷载不得超过允许荷载的\_\_，且应对每一吊进行试吊作业，施工中必须保持两台起重机同步作业。

A．60% B．70% C．80% D．90%

14、职工因工死亡，其直系亲属从工伤保险基金领取丧葬补助金，丧葬补助金为\_\_的统筹地区上职工月平均工资。

A．5个月

B．6个月

C．7个月

D．8个月

15、下列选项中，关于伤亡事故的调查处理步骤，排列正确的是\_\_。

①迅速抢救伤员并保护好事故现场；②组织事故调查组；③现场勘查；④分析事故原因，明确责任者；⑤提出处理意见，制定预防措施；⑥写出调查报告；⑦事故的处理结案。

A．①②③④⑤⑥⑦

B．①②④③⑤⑥⑦

C．②①⑤③④⑥⑦

D．⑤②①④③⑥⑦

16、洞口作业，是指洞与孔边口旁的高处作业，包括施工现场及通道旁深度在\_\_及以上的桩孔、人孔、沟槽与管道、孔洞等边沿上的作业。

A．1m B．2m C．3m D．4m

17、下列建筑工地上的声音中，属于机械噪声的有\_\_。

A．发动机发出的声音

B．电锯断料声音

C．风钻凿岩声音

D．混凝土搅拌声音

E．木材加工声音

18、墙面等处的竖向洞口，凡落地的洞口应加装开关式、工具式或固定式的防护门，门栅格的间距不应大于\_\_，也可采用防护栏杆，下设挡脚板(笆)。

A．13cm B．14cm C．15cm D．16cm

19、安全生产委员会(或安全生产领导小组)主任(或组长)由\_\_担任。

A．主管生产和技术的副经理

B．工程项目经理

C．分包单位负责人

D．安全部负责人

20、混凝土浇筑时的悬空作业，如无可靠的安全设施，必须系好安全带并\_\_，或架设安全网。

A．戴好安全帽

B．扣好保险钩

C．穿好防滑鞋

D．戴好手套

21、对小车变幅塔式起重机设置变幅限位器时，应设置的装置有\_\_。

A．最小幅度限位器 B．小车行程限位开关

C．终端缓冲装置

D．防止小车出轨装置

E．防止臂架反弹后倾装置

22、下列选项中，关于建筑施工现场厕所的叙述不正确的是\_\_。

A．厕所蹲位数量应根据施工现场作业人员的数量设置，一般为1:25～1:30 B．应设置水冲式或移动式厕所，地面应硬化，墙面刷白，纱门纱窗齐全

C．有女职工时应分设男女厕所，蹲坑恻宜设置隔板，隔板高度不宜低于0.9m D．厕所应由市政派人，定期进行清扫、冲刷、消毒，防止蚊蝇孳生。化粪池应及时清掏

23、在砌砖工程中，脚手架上堆量不得超过规定荷载和高度，同一快装脚手架上的操作人员不得超过\_\_。

A．1人

B．2人

C．3人

D．4人

24、安全带的使用期限为\_\_。

A．1～2年

B．2～3年

C．3～5年

D．6～10年

25、电石起火时必须用干砂或\_\_，严禁用其他灭火器或水灭火。

A．泡沫灭火器

B．四氯化碳灭火器

C．二氧化碳灭火器

D．1211灭火器

二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、同一批组装的千斤顶在相同荷载作用下，其行程应一致，用行程调整帽调整后，行程允许误差为\_\_。

A．1mm B．2mm C．3mm D．4mm

2、多塔作业时，处于高位的塔机(吊钩升至最高点)与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于\_\_。

A．1m B．1.5m C．2m D．3m

3、砌筑砂浆工程中所使用的机械设备必须安全可靠、性能良好，同时设有\_\_装置。

A．零配件 B．保险

C．限位

D．节能

E．环保

4、\_\_的主要作用是防止塔机超载，避免塔机由于严重超载而引起倾覆或折臂等恶性事故。

A．起重力矩限制器

B．起重量限制器

C．起升高度限制器

D．幅度限制器

5、混凝土搅拌机工作前应检查并校正供水系统的指示水量与实际水量的一致性；当误差超过\_\_时，应检查管路的漏水点，或应校正节流阀。

A．1% B．2% C．3% D．4%

6、水平和垂直运输机械设备下坡时可以采用的方法为\_\_。

A．以内燃机阻力控制车速

B．间歇轻踏制动器

C．踏离合器

D．空挡滑行

E．转换为低挡

7、下列说法不正确的是\_\_。

A．电压的方向是由高电位指向低电位

B．电动势是针对电源的内部而言

C．电动势的方向是从正极指向负极

D．电压的方向是从正极指向负极

8、用作指令标志的颜色是\_\_。

A．红色

B．黄色

C．蓝色

D．绿色

9、拆除工程施工组织设计编制的依据有\_\_。

A．被拆除建筑物的竣工图

B．施工现场勘察得来的资料和信息

C．与甲方签订的经济合同

D．拆除工程附近居民的反映

E．国家和地方有关爆破工程职业健康安全保卫的规定

10、伤亡事故发生后，负伤者或事故现场有关人员必须立即报告有关领导人员，有关领导人员应根据情况逐级上报，或直接向\_\_报告。

A．企业负责人

B．上级主管单位

C．当地劳动部门

D．公安部门

11、冷拉钢筋作业中，严禁\_\_钢丝绳或冷拉线。

A．纵向跨越

B．横向跨越

C．经过

D．靠近

12、在有火灾、爆炸危险的生产区域及仓库区域内严禁\_\_。

A．装卸货物

B．人员工作

C．休息

D．吸烟

13、暑期施工时要及时供应合乎卫生要求的\_\_等。

A．红糖水

B．茶水

C．清凉含盐饮料

D．绿豆汤

E．白开水

14、多台交流电焊机集中使用时，应分接在三相电源网络上，使三相负载平衡。多台焊机的接地装置应分别由接地极处引接，不得\_\_。

A．串联

B．并联

C．相碰

D．相连

15、建筑工程竣工验收后，施工单位应在\_\_内拆除施工围挡和其他临时设施。

A．半个月

B．1个月

C．3个月

D．6个月

16、进入封闭管理的施工现场的工作人员按规定应\_\_。

A．佩戴工作标识卡

B．戴安全帽

C．拿工作资料

D．拿相机

17、下列锅炉中，不属于按容量大小进行分类的是\_\_。

A．大型锅炉

B．中型锅炉

C．小型锅炉

D．微型锅炉

18、自立式起重机在\_\_及以上风力时应停止作业，并应将吊笼降到地面。

A．三级

B．四级

C．五级

D．六级

19、根据《工伤保险条例》的规定，属于职工应当认定为工伤的情形的有\_\_。

A．在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的 B．患职业病的

C．因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的

D．在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的

E．在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的20、可以对气瓶进行加热的热源温度为\_\_。

A．35℃

B．40℃

C．42℃

D．45℃

21、定期检查电气设备的绝缘电阻是否符合“不低于1kΩ/V”，其中，“不低于1kΩ/V”是指\_\_。

A．对地220V绝缘电阻应不低于22MΩ

B．对地220V绝缘电阻应不低于2.2MΩ

C．对地220V绝缘电阻应不低于0.22MΩ

D．对地220V绝缘电阻应不低于0.022MΩ

22、企业主管部门和政府监察部门接到死亡、重(特)大伤亡事故的报告后，应当按系统快速上报。事故报至省、自治区、直辖市企业主管部门和安全监察部门，\_\_事故报至国务院监察部门和有关主管部门。同时，当地监察部门应迅速填报《企业职工死亡事故速报表》，直接报至国家和省级监察部门。

A．重伤、死亡

B．死亡、重(特)大伤亡

C．轻伤、重伤

D．重伤、重(特)大伤亡

23、施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业\_\_采取安全防护措施。

A．应当

B．可以

C．不得

D．自行决定是否

24、安全状况等级为1级或者2级的压力容器，\_\_至少进行一次检验。

A．每2年

B．每3年

C．每5年

D．每6年

25、建设部建教[1997]83号《关于印发(建筑业企业职工安全培训教育暂行规定>的通知》中要求建筑业企业职工每年必须接受一次专门的安全生产培训。企业其他管理人员和技术人员每年接受安全生产培训的时间，不得少于\_\_。

A．15学时

B．20学时

C．30学时

D．40学时

**第三篇：2024年上半年湖南省安全员C证考核考试题**

2024年上半年湖南省安全员C证考核考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、下列选项中，关于油漆工程的施工安装技术，叙述正确的有\_\_。

A．悬空作业处应有牢靠的立足处，并必须视具体情况，配置防护网、栏杆或其他安全设施

B．在用钢丝刷、板锉、气动、电动工具清除铁锈、铁鳞时，为避免眼睛沾污和受伤，应戴上防护眼镜

C．在涂刷红丹防锈漆及含铅颜料的涂装时，应注意防止铅中毒，操作时要戴口罩

D．在喷涂硝基漆或其他挥发性、易燃性溶剂稀释的涂料时，严禁使用明火 E．使用的人字梯不准有断档，拉绳必须结牢，可以站在最上一层操作

2、搭设脚手架的工作人员必须\_\_。A．戴安全帽 B．系安全带 C．戴防滑手套 D．穿防滑鞋 E．穿工作服

3、消防给水管网的工程临时竖管不应少于\_\_，成环状布置。A．1条 B．2条 C．3条 D．4条

4、事故调查处理应当遵循“四不放过”的原则进行。“四不放过”的内容包括\_\_。A．事故原因分析不清不放过

B．事故责任者和群众没有受到教育不放过 C．没有防范措施不放过

D．事故应急预案未制定不放过 E．事故的责任者没受到处罚不放过

5、室内抹灰工程施工安全技术规定，室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设牢固，脚手板高度不大于\_\_，架子上堆放材料不得过于集中，存放砂浆的灰斗、灰桶等要放稳。A．2m B．3m C．4m D．5m

6、下列选项中，关于伤亡事故的调查处理步骤，排列正确的是\_\_。①迅速抢救伤员并保护好事故现场；②组织事故调查组；③现场勘查；④分析事故原因，明确责任者；⑤提出处理意见，制定预防措施；⑥写出调查报告；⑦事故的处理结案。

A．①②③④⑤⑥⑦ B．①②④③⑤⑥⑦ C．②①⑤③④⑥⑦ D．⑤②①④③⑥⑦

7、钢筋弯曲机弯钢筋时，机身固定销应安放在\_\_一侧。A．挡住钢筋 B．压住钢筋 C．固定钢筋 D．活动钢筋

8、拖式铲运机行驶的横向坡度不得超过\_\_，坡宽应大于机身2m以上。A．5° B．6° C．8° D．10°

9、考虑模板安装的安全要求，以下做法正确的有\_\_。

A．支设临空构筑物模板时，应搭设支架。模板上有预留洞时，应在安装后将洞盖没 B．支模过程中应遵守职业健康安全操作规程，如遇中途停歇，应将就位的支顶、模板连接稳固，不得空架浮搁

C．操作人员上下通行时，可以攀登模板或者脚手架 D．在支模时，操作人员可以站在支撑上

E．在模板上施工时，堆物不宜过多，不宜集中一处

10、单、双排脚手架门洞宜采用上升斜杆、平行弦杆桁架结构形式，斜杆与地面的倾角α应为\_\_。A．30°～45° B．45°～60° C．60°～75° D．75°～80°

11、下列选项中，关于脚手架底部的构造应符合的规定，叙述正确的是\_\_。A．每根立杆底端应设底座或垫板，且应设纵向、横向扫地杆

B．纵向扫地杆距底座上皮不大于200mm，并采用直角扣件与立杆固定 C．纵向扫地杆距底座上皮不大于1000mm，并采用直角扣件与立杆固定 D．横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上 E．横向扫地杆设在距底面0.8m处

12、易燃露天仓库四周内，应有宽度为\_\_的平坦空地作为消防通道，通道上禁止堆放障碍物。A．5m B．5.5m C．6.5m D．6m

13、起重机械的钢丝绳采用编结固接时，编结部分的长度不得小于钢丝绳直径的\_\_，并不应小于300mm。A．20倍 B．18倍 C．12倍 D．8倍

14、检查评分表的结构形式分为两类，一类是自成体系的系统，如\_\_检查评分表，这类检查评分表规定的各检查项目之间有内在的联系。A．脚手架 B．施工用电 C．塔吊 D．“三宝”、“四口”防护 E．施工机具

15、检查评分表的结构形式分为两类，各检查项目之间无相互联系的逻辑关系，因此没有列出保证项目的评分表，如\_\_。A．脚手架 B．“三宝”、“四口”防护 C．施工机具 D．塔吊 E．施工用电

16、合成高分子防水材料具有的特性有\_\_。A．抗拉强度高 B．延伸率大 C．使用寿命长 D．高低温特性差 E．防水性能优异

17、拉铲挖土机的挖土特点是\_\_。A．后退向上，自重切土 B．后退向下，自重切土 C．前进向上，强制切土 D．前进向下，强制切土

18、脚手架设计计算包括\_\_。A．破坏性计算

B．立杆的稳定性计算

C．连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算 D．立杆地基承载力计算

E．纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和连接扣件的抗滑承载力计算

19、下列选项中，关于吊篮式脚手架吊篮平台制作应符合的规定，叙述正确的有\_\_。

A．吊篮平台应经设计计算并应采用型钢、钢管制作 B．吊篮平台宽度宜为1～2m，长度不宜超过5m C．当底板采用木板时，厚度不得小于50mm D．吊篮应设固定吊环

E．栏杆底部应设180mm高挡脚板，上部应用钢板网封严

20、下列选项牛，属于建筑施工中常见的垂直运输机械设备的是\_\_。A．塔式起重机 B．搅拌机

C．施工升降机 D．打桩机 E．龙门架及井架物料提升机

21、钢筋强化机械包括\_\_。A．钢筋冷拉机 B．钢筋切断机 C．钢筋轧扭机 D．钢筋弯曲机 E．钢筋冷拔机

22、锅炉中的\_\_等发生破裂爆炸等事故称为爆炸事故。A．省煤器 B．锅筒 C．联箱 D．炉胆 E．管板

23、混凝土喷射作业中，当暂停时间超过\_\_时，应将仓内及输料管内的干混合料全部喷出。A．30min B．40min C．50min D．60min

24、在“三宝”、“四口”防护检查评分表中，通道口防护每一处防护棚不牢固、材质不符合要求的扣\_\_。A．2分 B．3分 C．5分 D．6分

25、下列选项中，关于脚手架的连墙件的设置应符合的规定，叙述正确的是\_\_。A．偏离主节点的距离不应大于300mm B．一字形、开口形脚手架的两端必须设置连墙件．连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高，并不应大于5m C．宜靠近主节点设置

D．应从脚手架底层第一步纵向水平杆处开始设置，当该处设置有困难时，应采用其他可靠措施固定

E．宜优先采用菱形布置，也可采用方形、矩形布置

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、安装玻璃门用的梯子应牢固可靠，不应缺档，梯子放置不宜过陡，其与地面夹角以\_\_为宜。严禁两人同时站在一架梯子上作业。A．40°～50° B．50°～60° C．60°～70° D．70°～80°

2、钢结构安装工程的危害有\_\_。A．触电事故 B．坠物伤人 C．高空坠落 D．起重机倾翻 E．吊装结构失稳

3、\_\_能够防止塔机超载，避免由于严重超载而引起塔机的倾覆或折臂等恶性事故。

A．力矩限制器 B．吊钩保险 C．行程限制器 D．幅度限制器

4、适合在较为坎坷不平的松软地面行驶和工作的起重机械为\_\_。A．履带式起重机 B．汽车式起重机 C．轮胎式起重机 D．桅杆式起重机

5、基坑开挖如设计无要求时，硬、塑一般性黏土的边坡值(高:宽)为\_\_。A．1:0.50～1:1.00 B．1:0.75～1:1.00 C．1:1.00～1:1.50 D．1:1.00～1:1.25

6、焊接机器设备的胶管长度不得小于\_\_，以10～15m为宜，氧气软管接头必须扎紧。A．5m B．6m C．7m D．8m

7、不同类的气瓶储存时，瓶与瓶之间距离不小于\_\_，气瓶与明火距离不小于10m。A．3m B．5m C．10m D．15m

8、室内满堂脚手架搭设地面应夯实拍平，立杆底座根据土质铺设，用垫木时，垫木厚度为\_\_。A．≥70mm B．≥80mm C．≥90mm D．≥100mm

9、下列选项中，关于推土机的操作要点，叙述正确的有\_\_。A．推屋墙或围墙时，其高度不宜超过3.5m B．启动前，应将主离合器分离，各操纵杆放在空挡位置，严禁拖、顶启动 C．采用主离合器传动的推土机接合应平稳，起步不得过猛，不得使离合器处于半接合状态下运转

D．液力传动的推土机，应先解除变速杆的锁紧状态，踏下减速器踏板，变速杆应在一定挡位，然后缓慢释放减速踏板 E．推土机上、下坡或超过障碍物时应采用低速挡。上坡必须换挡，下坡不得空挡滑行

10、下列选项中，不属于塔机检查评分表中的一般项目的是\_\_。A．安装验收 B．路基与轨道 C．安装与拆卸 D．电气安全

11、下列选项中，关于安装电工外线安装的安全操作要求，叙述不正确的是\_\_。A．作业前应检查工具(铣、镐、锤、钎等)是否牢固可靠

B．杆坑在交通要道或人员经常通过的地方，挖好后的坑应及时覆盖，夜间设红灯示警

C．现场运杆、立杆、电杆就位和登杆作业均应按暂设电工中要求进行安全操作 D．架线时在线路的每2～3km处应设一次临时接地线，送电后必须拆除

12、下列选项中，尘肺的概念最正确的是\_\_。A．由于长期吸入粉尘而引起的疾病

B．由于长期吸入生活性粉尘而引起的疾病

C．由于长期吸入生产性粉尘而引起的以肺组织纤维化为主的全身性疾病 D．由于长期吸入生产性粉尘而引起的肺病

E．由于长期吸入生产性粉尘而引起的全身性疾病

13、《龙井架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ 88—1992)规定，此类物料提升机的额定重量在\_\_。A．1000kg以下 B．2000kg以下 C．3000kg以下 D．4000kg以下

14、伤亡事故处理工作应当在\_\_内结案，特殊情况不得超过\_\_。A．30日，90日 B．90日，200日 C．60日，120日 D．90日，180日

15、预制装配式钢筋混凝土楼板中的实心平板宜用于\_\_等。A．跨度小的走廊板 B．跨度小的楼梯平台板 C．跨度小的阳台板 D．楼盖 E．屋盖

16、在山区坡地建造的工程在入冬前应该根据地表水流动的方向设置\_\_。A．暗沟 B．截水沟 C．泄水沟 D．渗井 E．盲沟

17、自落式搅拌主机主要搅拌的混凝土类型为\_\_。A．流动性混凝土 B．半干硬性混凝土 C．干硬性混凝土 D．半流动性混凝土

18、分配电箱与开关箱的距离不得超过\_\_。A．10m B．20m C．30m D．40m

19、甲单位停薪留职的职工，到乙单位工作并在乙单位发生工伤事故，这种情况下应\_\_统计报告。A．不做

B．双方协商做 C．由甲单位做 D．由乙单位做 20、施工中对高处作业的安全技术设施发现有缺陷和隐患时，应当做出的处置有\_\_。

A．进行安全技术交底 B．必须及时解决

C．悬挂安全警告标志

D．危及人身安全时，必须停止作业 E．追究原因

21、根据经验，在满足承载力要求的条件下，悬臂梁的高跨比约为\_\_。A．1/14 B．1/12 C．1/8 D．1/6

22、下列选项中，关于绑扎竹脚手架所用竹篾的要求，叙述正确的有\_\_。A．应选用新鲜竹子劈成的片条

B．每个节点应使用2～3根进行绑扎，使用前应当天用水浸泡 C．要求无断腰、霉点、枯脆和没有六节疤或未受过腐蚀

D．竹篾的厚度为0.6～0.8mm、宽度5mm左右、长度约2.6m E．使用一个月后应对脚手架的绑扎节点进行检查保养

23、某职工在工作期间，利用企业的设备和材料为朋友加工私活，并由此发生伤亡事故，\_\_统计报告。A．视责任程度做 B．可做可不做 C．不能做 D．应该做

24、总配电箱电器设置种类的组合应是\_\_。A．刀开关，断路器，漏电保护器 B．刀开关，熔断器，漏电保护器

C．刀开关，断路器，熔断器，漏电保护器 D．刀开关，断路器 E．断路器，漏电保护器

25、下列选项中，属于事故直接原因中人的不安全行为的是\_\_。A．停电停风时放炮作业

B．操作错误、忽视安全、忽视警告 C．使用无安全装置的设备

D．冲压机作业时，手伸进冲压模 E．调整的错误造成安全装置失效

**第四篇：2024年上半年湖南省安全员A证考核试题**

2024年上半年湖南省安全员A证考核试题

一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、下列选项中，关于爆破拆除法的安全技术措施，叙述正确的有\_\_。

A．从事爆破拆除工程的施工单位，必须持有工程所在地法定部门核发的《爆炸物品使用许可证》，承担相应等级的爆破拆除工程

B．爆破器材必须向工程所在地法定部门申请《爆炸物品购买许可证》，到指定的供应点购买

C．运输爆破器材时，必须向工程所在地法定部门申请领取《爆炸物品运输许可证》，派专职押运员押送，按照规定路线运输

D．爆破器材临时保管地点，必须经当地法定部门批准，严禁同室保管与爆破器材无关的物品

E．爆破拆除应采用导爆索网路或导火索起爆方法

2、进行气焊作业时，氧气瓶、乙炔瓶放置间距应大于\_\_，设有检测合格的氧气表、乙炔表并设防回火装置，同时必须做到持证上岗，设专门看火人及相应灭火器具。

A．5m B．4m C．3m D．2m

3、高温作业车间应设工间休息室，休息室应该符合的规定不正确的是\_\_。

A．休息室设在工作区域内或离工作地点不远的地方，应隔绝高温和辐射热的影响

B．休息室应有良好的通风

C．休息室室内温度一般以35℃以下为宜

D．休息室室内要求设有靠椅、饮料，如有条件可增设风扇或喷雾风扇及半身淋浴

4、下列选项中，属于直接引起坠落的客观危险元素的情形有\_\_。

A．危险电压带电体的电压等级≤10kV，作业活动范围与危险电压带电体的距离为1.6m B．危险电压带电体的电压等级为70kV，作业活动范围与危险电压带电体的距离为2.6m C．危险电压带电体的电压等级为220kV，作业活动范围与危险电压带电体的距离为4.8m D．危险电压带电体的电压等级为330kV，作业活动范围与危险电压带电体的距离为4.5m E．危险电压带电体的电压等级为500kV，作业活动范围与危险电压带电体的距离为5.5m

5、受压区配置的\_\_可兼作架立钢筋。

A．纵向受压钢筋

B．弯起钢筋 C．箍筋

D．纵向构造钢筋

6、起重机与220kV架空输电导线的最小距离为：沿垂直方向\_\_，沿水平方向\_\_。

A．1.5m，1.0m B．2.5m，1.5m C．3.0m，1.5m D．3.5m，2.0m

7、受料平台、模板支撑架和安装支撑架属于\_\_。

A．防护用脚手架

B．操作脚手架

C．水平移动脚手架

D．承重、支撑用脚手架

8、防爆膜失去作用之后，可以采取的措施为\_\_。

A．按照规定规格、型号进行更换

B．自己更换防爆膜规格

C．使用胶皮代替防爆膜

D．自己更换防爆膜型号

9、鼓轮式混凝土喷射机在圆形鼓轮圆周上均布\_\_V形槽。

A．5个

B．6个

C．7个

D．8个

10、下列各类气瓶中，检验周期为每五年检验一次的是\_\_。

A．盛装腐蚀性气体的气瓶

B．盛装惰性气体的气瓶

C．盛装一般性气体的气瓶

D．车用压缩天然气钢瓶

E．车用液化石油气钢瓶

11、圆盘锯在木料锯到接近端头时，操作者应\_\_。

A．上手推料

B．下手拉料

C．上下手同时进行

D．上下手不动

12、架空电缆应沿\_\_敷设，并采用绝缘子固定。

A．脚手架

B．电杆

C．支架

D．墙壁

E．树木

13、在三级安全培训教育里，班组安全培训教育的主要内容是\_\_。

A．本工种的安全操作规程

B．劳动纪律和岗位讲评

C．企业的安全生产规章制度

D．工程施工特点及可能存在的不安全因素 E．事故案例剖析

14、拉铲挖土机的挖土特点是\_\_。

A．后退向上，自重切土

B．后退向下，自重切土

C．前进向上，强制切土

D．前进向下，强制切土

15、《中华人民共和国建筑法》第36条明确规定：“建设工程安全生产管理必须坚持\_\_的方针。”

A．安全第一

B．预防为主

C．重点治理

D．安全发展

E．安全生产

16、正铲挖土机适用于开挖停机面\_\_的一至三类土。

A．以上

B．以下

C．同一平面上

D．不能确定

17、轻质隔墙工程中，推拉式活动隔墙安装后，应该达到的效果为\_\_。

A．推拉平稳

B．推拉灵活

C．推拉无噪声

D．隔墙平整

E．隔墙牢固

18、根据\_\_的有关要求，制定应急救援制度。

A．《中华人民共和国建筑法》

B．《中华人民共和国安全生产法》

C．《中华人民共和国劳动法》

D．《中华人民共和国刑法》

19、混凝土结构工程停、缓建时，入冬前混凝土的强度应符合的要求有\_\_。

A．装配式结构构件的整浇接头，混凝土强度不得低于设计强度标准值的80% B．越冬期间不承受外力的结构构件，在入冬前混凝土强度不得低于抗冻临界强度

C．预应力混凝土结构强度不应低于混凝土设计强度标准值的75% D．后张法预应力混凝土孔道灌浆应在正温下进行，灌注的水泥浆或砂浆强度不应低于15N/mm2 E．升板结构应将柱帽浇筑完，使混凝土达到设计要求的强度等级

20、分包自身管理体系中，分包单位300～500人必须有专职安全员\_\_，纳入总包安全部统一进行业务指导和管理。

A．1名

B．2名

C．3名

D．4名

21、关于电阻，下列说法不正确的是\_\_。A．导体的电阻与导体两端的电压成正比

B．导体的电阻与通过导体的电流成反比

C．导体的电阻与导体两端的电压成正比，与通过导体的电流成反比

D．导体的电阻与导体两端的电压成反比，与通过导体的电流成正比

22、开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过\_\_。

A．3m B．4m C．5m D．6m

23、施工单位应全面了解拆除工程的图纸和资料，进行现场勘察，并应编制施工组织设计和\_\_。

A．质量规章

B．安全专项施工方案

C．质量管理措施

D．质量保证措施

24、小型圆盘锯可以直接安放在地面上，工作台的高度约\_\_。

A．750mm B．800mm C．850mm D．900mm

25、工程开工之前，安全员应将工程概况、施工方法及安全技术措施，向参加施工的\_\_进行安全技术措施交底。

A．工地负责人

B．技术负责人

C．工长

D．班组长

E．施工人员

二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、受扭纵筋应沿截面周边均匀对称布置，且在截面四角必须设置受扭纵筋；受扭纵筋的间距不应大于\_\_和梁截面短边尺寸。

A．100mm B．150mm C．200mm D．220mm 2、1万m2以上、5万m2以下的工地设\_\_专职人员。

A．1～2名

B．2～3名

C．3～4名

D．4～5名

3、下列选项中，关于安全资料管理的叙述正确的是\_\_。

A．项目设专职或兼职安全资料员、安全资料员持证上岗

B．安全资料员应及时收集、整理安全资料，督促建档工作 C．资料的整理应做到现场实物与记录相符，行为与记录相吻合

D．建立定期不定期的安全资料的检查与审核制度，及时查找问题，及时整改

E．安全资料不能随便借阅、任意修改

4、下列选项中，属于高处作业中的不安全行为的是\_\_。

A．工具、仪表、电器设备和各种设施，在施工前加以检查

B．高处作业人员不需要专业培训，C．及时解决发现的安全设施缺陷

D．雨天作业必须采取防滑措施

E．防护棚撤除时，可以上下同时拆除

5、自立式起重机在\_\_及以上风力时应停止作业，并应将吊笼降到地面。

A．三级

B．四级

C．五级

D．六级

6、企业法定代表人、项目经理每年接受安全生产培训的时间，不得少于\_\_。

A．15学时

B．20学时

C．30学时

D．40学时

7、填土压实方法中，适用于非黏性土的是\_\_。

A．夯实压实法、振动压实法

B．夯实压实法、碾压压实法

C．振动压实法、碾压压实法

D．夯实压实法、取土换石法

8、《压力安全监察规程》根据容器压力的高低、介质的危害程度及在使用中的重要性，将压力容器分为\_\_。

A．一类容器

B．二类容器

C．三类容器

D．四类容器

E．五类容器

9、在门式钢管脚手架的转角处、不闭合脚手架的两端应增设连墙件，其竖向间距不应大于\_\_。

A．3.0m B．4.0m C．5.0m D．6.0m

10、适用于装卸土方和散料，也可用于松软土的表层剥离、地面平整和场地清理等工作的土方施工机械为\_\_。

A．推土机

B．铲运机

C．单斗挖土机

D．装载机

11、有害物质的发生源应布置在工作地点机械通风或自然通风的\_\_。A．上风侧

B．下风侧

C．左侧

D．右侧

12、卷扬机的卷筒与导向滑轮中心对齐，从卷筒到第一个导向滑轮的距离，按规定带槽卷筒应大于卷筒宽度的\_\_。

A．10倍

B．15倍

C．18倍

D．20倍

13、拉铲挖土机的常用施工方法有\_\_。

A．中心挖土法

B．三角开挖法

C．转圈挖土法

D．分段开挖法及分层开挖法

E．扇形挖土法

14、当脚手板采用竹笆板时，纵向水平杆的间距应满足的要求为\_\_。

A．等间距设置，间距不大于400mm B．等间距设置，间距不大于300mm C．等间距设置，间距不大于500mm D．间距不大于400mm

15、钢筋混凝土工程施工安全技术规定，进行钢筋工程时，雨、雪、风力\_\_天气不得露天作业。

A．四级(含四级)B．五级(含五级)C．六级(含六级)D．七级(含七级)

16、攀登的用具，结构构造上必须牢固可靠。供人上下的踏板的使用荷载不应大于\_\_。

A．800N B．900N C．1000N D．1100N

17、进行交叉作业时，\_\_严禁堆放任何拆下物件。

A．基坑内

B．楼层边口

C．脚手架边缘

D．电梯井口

E．通道口

18、扣件式钢管脚手架斜道脚手板构造应符合的规定有\_\_。

A．脚手板横铺时，应在横向水平杆下增设纵向支托杆

B．脚手板横铺时设置的纵向支托杆间距不应小于500mm C．脚手板顺铺时，接头宜采用搭接，板头的凸棱处宜采用三角木填顺

D．人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔250～300mm设置一根防滑木条 E．人行斜道和运料斜道的脚手板上的木条厚度宜为20～30mm

19、《住宅装饰装修工程施工规范》(GB 50327—2024)中控制的室内环境污染物中，甲醛的浓度限值为\_\_。

A．0.07mg/m3 B．0.08mg/m3 C．0.09mg/m3 D．0.20mg/m3

20、下列选项中，关于地下防水、堵漏工程施工安全技术，叙述正确的有\_\_。

A．现场施工必须戴好安全帽、口罩、手套等防护用品，必须穿软底鞋，不得穿硬底或带钉子的鞋

B．熬制、配制防水灌浆堵漏材料时，必须穿戴规定的防护用品，皮肤不得外露

C．处理漏水部位，用手接触掺促凝剂的砂浆时，需戴橡胶手套或橡胶手指套

D．热熔施工时，必须戴墨镜，并防止烫伤

E．厚度在3mm的新型沥青防水卷材可用热熔法施工

21、电焊机开关的保险丝容量应为该机的\_\_。

A．1倍

B．1.5倍

C．2倍

D．2.5倍

22、建筑施工企业项目负责人与建筑施工企业主要负责人安全教育重点的区别是\_\_。

A．国内外安全生产管理经验

B．工程项目安全生产管理的基本知识和相关专业知识

C．重大事故防范、应急救援措施，报告制度及调查处理方法

D．企业和项目安全生产责任制和安全生产规章制度内容、制定方法

E．施工现场安全生产监督检查的内容和方法

23、绝缘电线、电缆的线芯按使用要求可以分为\_\_结构。

A．硬型

B．特硬型

C．软型

D．特软型

E．移动式

24、测定气体导管及其分配装置有无漏气现象时，禁止使用的测试方法为\_\_。

A．应用气体探测仪

B．应用明火测试

C．应用肥皂水测试

D．应用蒸汽测试

25、人工挖孔桩施工时，孔口周边\_\_范围内不得有堆土和其他堆积物。

A．1m B．2m C．3m D．4m

**第五篇：湖南省安全员B证考核试题（最终版）**

湖南省安全员B证考核试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、国际上公认，触电时间与流入人体的电流之乘积如果超过\_\_，就会发生人体触电死亡事故。A．25mA·s B．26mA·s C．28mA·s D．30mA·s

2、施工升降机是一种使用工作笼(吊笼)沿\_\_作垂直(或倾斜)运动来运送人员和物料的机械。A．标准节 B．导轨架 C．导管 D．通道

3、启动内燃机应进行预热运转，各仪表指示值正常，制动气压达到规定值，并应低速旋转搅拌筒\_\_，确认一切正常后，方可装料。A．1～2min B．2～3min C．3～5min D．5～6min

4、操作人员进行起重机\_\_等动作前，应发出音响信号示意。A．回转 B．变幅 C．行走

D．吊钩升降 E．停机

5、根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿4种颜色，分别表示\_\_。A．禁止、指令、警告、提示 B．指令、禁止、警告、提示 C．禁止、警告、指令、提示 D．提示、禁止、警告、指令

6、在寒冷季节使用液压滑升设备时，液压油温度不得低于\_\_；在炎热季节使用时，液压油温度不得超过\_\_。A．5℃，62℃ B．12℃，62℃ C．10℃，60℃ D．8℃，70℃

7、施工现场临时锅炉房设置的位置应考虑周围临建的环境，不宜和\_\_等相邻。A．木工棚 B．食堂 C．易燃易爆材料仓库 D．钢筋棚 E．变电室

8、焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危险物品的距离不得少于\_\_，与易燃易爆物品的距离不得少于\_\_。A．6m，26m B．8m，28m C．10m，30m D．9m，29m

9、《中华人民共和国建筑法》自\_\_开始实施 A．1997年3月1日 B．1998年3月1日 C．2024年11月1日 D．2024年2月1日

10、锅炉与压力容器安全装置是指为保证安全运行而装设在锅炉、压力容器上的附属装置，又常称为安全附件，包括\_\_。A．显示装置、报警装置

B．显示装置、报警装置、联锁装置 C．报警装置、联锁装置

D．显示装置、报警装置、联锁装置、泄压装置

11、二氧化碳灭火器的使用温度范围为\_\_。A．-10～+55℃ B．+4～+55℃ C．-20～+55℃ D．-30～+55℃

12、脚手架双管立杆中副立杆的高度不应低于3步，钢管长度不应小于\_\_。A．2m B．4m C．6m D．8m

13、抹灰工程应分层进行，其中，中层的作用是\_\_。A．与基层起黏结作用 B．找平和传递荷载的作用 C．装饰作用

D．初步找平作用

14、捻转补泻法的补法操作是 A．捻转角度大，频率慢，用力轻 B．捻转角度小，频率慢，用力轻 C．捻转角度大，频率快，用力轻 D．捻转角度小，频率慢，用力重 E．捻转角度小，频率快，用力重

15、生产经营单位在建立与实施职业健康安全管理体系时，制定职业健康安全方针的目的是\_\_。

A．指导生产经营单位建立预防为主、持续改进的管理模式 B．确保并促进员工对职业健康安全管理工作的参与

C．阐明整体职业健康安全目标和改进职业健康安全绩效的承诺 D．便于生产经营单位宣传职业健康安全管理体系

16、室内抹灰工程施工安全技术规定，室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设牢固，脚手板高度不大于\_\_，架子上堆放材料不得过于集中，存放砂浆的灰斗、灰桶等要放稳。A．2m B．3m C．4m D．5m

17、重大死亡事故，是按照企业的隶属关系，由省、自治区、直辖市企业主管部门或者国务院有关主管部门会同\_\_组成事故调查组，进行调查，也可以邀请有关专家和技术人员参加。A．公安部门 B．监察部门 C．检查部门 D．纪检部门 E．工会

18、职业危害元素对女性体格和生理功能方面有一定的影响，此种影响包括\_\_。A．对妇女某些生理功能的影响 B．对女性皮肤的影响 C．对月经功能的影响 D．对生育功能的影响

E．对新生儿和哺乳儿的影响

19、墙面等处的竖向洞口，凡落地的洞口应加装开关式、工具式或固定式的防护门，门栅格的间距不应大于\_\_，也可采用防护栏杆，下设挡脚板(笆)。A．13cm B．14cm C．15cm D．16cm 20、硅酸盐肺是指吸入硅酸盐粉尘引起的尘肺，包括\_\_。A．石棉尘肺 B．滑石尘肺 C．陶工尘肺 D．铝尘肺 E．水泥尘肺

21、某气瓶为深绿色，字色为白色，则此气瓶内充装的气体为\_\_。A．氢气

B．工业用液化石油气 C．氯气 D．氨气

22、合成高分子防水材料具有的特性有\_\_。A．抗拉强度高 B．延伸率大 C．使用寿命长 D．高低温特性差 E．防水性能优异

23、土在压实功的作用下，土壤内的应力随深度增加而\_\_。A．逐渐减小 B．逐渐增大 C．迅速减小 D．迅速增大

24、选择漏电保护器额定漏电动作参数的依据有\_\_。A．负荷的大小 B．负荷的种类

C．设置的配电装置种类 D．设置的环境条件 E．安全界限值

25、在建筑施工现场高处作业遇到大雾和\_\_大风时，应立即停止作业。A．五级 B．六级 C．七级 D．八级

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、正铲挖土机的挖土特点是\_\_。A．向后向上，强制切土 B．向后向下，强制切土 C．向前向上，强制切土 D．向前向下，强制切土

2、连墙件设置位置应符合的规定要求有\_\_。A．偏离主节点的距离不应大于300mm B．一字形、开口形脚手架的两端必须设置连墙件，连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高，并不应大于5m C．宜靠近主节点设置

D．应从脚手架底层第一步纵向水平杆处开始设置，当该处设置有困难时，应采用其他可靠措施固定

E．宜优先采用菱形布置，也可采用方形、矩形布置

3、下列锅炉中，不属于按容量大小进行分类的是\_\_。A．大型锅炉 B．中型锅炉 C．小型锅炉 D．微型锅炉

4、携带式变压器的一次侧电源线应采用橡皮护套或塑料护套软电缆，中间不得有接头，长度不宜超过\_\_。A．3m B．5m C．10m D．15m

5、施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业\_\_采取安全防护措施。A．应当 B．可以 C．不得

D．自行决定是否

6、板与墙的洞口必须设置的防护设施或其他防坠落的防护设施有\_\_。A．警戒区 B．牢固的盖板 C．防护栏杆 D．安全网 E．警戒线

7、下列选项中，关于地基处理工程的施工安全技术，叙述正确的是\_\_。

A．灰土垫层、灰土桩等施工，粉化石灰和石灰过筛，必须佩戴口罩、风镜、手套、套袖等防护用品，并且站在上风头

B．夯实地基起重机应支垫平稳，遇软弱地基，须用长枕木或路基板支垫 C．当夯锤起吊后，吊臂和夯锤下20m范围内禁止站人 D．深层搅拌机的入土切削和提升搅拌，一旦发生卡钻或停钻现象，应切断电源，将搅拌机强制提起之后，才能启动电动机

E．已成的孔尚未夯填填料之前，应加盖板，以免人员或物件掉入孔内

8、一般抹灰使用的材料有\_\_。A．石灰砂浆 B．石膏灰

C．聚合物水泥砂浆 D．水刷石

E．膨胀珍珠岩水泥砂浆

9、使用平刨时，必须使用圆柱形刀轴，绝对禁止使用方轴。吃刀深度一般调为\_\_。

A．1～2mm B．2～3mm C．3～4mm D．4～5mm

10、下列选项中，关于吊顶与幕墙工程的施工安全技术，叙述正确的有\_\_。A．吊顶的房间或部位要由专业架子工搭设满堂红脚手架，脚手架的临边处设两道防护栏杆和一道挡脚板，吊顶人员站在脚手架操作面上作业，操作面必须满铺脚手板

B．吊顶的主、副龙骨与结构面要连接牢固，防止吊顶脱落伤人 C．吊顶下方不得有其他人员来回行走，以防掉物伤人

D．作业人员要穿防滑鞋，行走及材料的运输要走马道，也可以从架管上爬过 E．作业人员使用的电动工具要符合安全用电要求，如需用电焊的地方必须由专业电焊工施工

11、强制式搅拌机可按结构形式分类，其中，\_\_的综合使用性能最好。A．主轴行星搅拌机 B．单卧轴搅拌机 C．立式搅拌机 D．双卧轴搅拌机

12、下列选项中，关于起重力矩限制器的主要作用，叙述正确的是\_\_。A．限制塔机回转半径 B．防止塔机超载

C．限制塔机起升速度 D．防止塔机出轨

13、毛料石和粗料石砌体的灰缝厚度不宜大于\_\_。A．5mm B．15mm C．20mm D．25mm

14、为了保证履带式起重机的安全使用，必须做到\_\_。A．严禁起吊重量明确的物体 B．禁止斜拉 C．禁止斜吊

D．严禁起吊埋设在地下的重物 E．严禁起吊凝结在地面上的重物

15、下列选项中，关于电缆敷设的安全技术，叙述正确的有\_\_。

A．敷设电缆时，处于电缆转向拐角的人员，应该站在电缆弯曲半径的内侧 B．敷设电缆时，电缆过管处的人员必须做到：接迎电缆时，施工人员的眼及身体的位置不可直对管口，防止挫伤

C．推盘的人员不得站在电缆盘的前方，两侧人员站位不得超过电缆盘轴心，防止压伤事故发生

D．在交通道路附近或较繁华的地区施工电缆时，电缆沟要设栏杆和标志牌，夜间设标志灯(红色)E．在已送电运行的变电室沟内进行电缆敷设时，必须做到电缆所进入的开关柜停电，在任何情况下与带电体操作安全距离不得小于2mm(10kV以下开关柜)

16、《龙井架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ 88—1992)规定，此类物料提升机的额定重量在\_\_。A．1000kg以下 B．2000kg以下 C．3000kg以下 D．4000kg以下

17、在建筑施工中，属于高处作业的有\_\_。A．临边作业 B．洞口作业 C．悬空作业 D．梯架作业 E．攀登作业

18、当土的含水量超过\_\_时静作用压路机不得碾压，含水量少于\_\_时，宜适当洒水。A．20%，6% B．25%，8% C．30%，5% D．20%，10%

19、做胸外心脏挤压时，患者可以仰卧的地方有\_\_。A．地板上 B．柔软的床上 C．地毯上

D．大理石地上 E．水泥地上

20、被检查单位领导对查出的隐患，应立即研究制定整改方案，组织实施整改，按照“五定”，限期完成整改，报上级检查部门备案，下列选项中，属于此“五定”范围的有\_\_。A．定整改责任人 B．定整改措施

C．定整改完成时间 D．定整改完成人 E．定整改监督人

21、施工现场需动用明火作业的，如电焊、气焊、气割、熬炼沥青等，必须经主管部门审批并落实动火监护和防火措施。按施工区域、层次划分动火级别，动火必须具有“二证一器一监护”，包括\_\_。A．焊工证 B．安全证 C．动火证 D．灭火器 E．监护人

22、制作风管咬口时，手指距滚轮护壳的最小距离为\_\_，手柄不得放在咬口机轨道上，扶稳板料。A．5cm B．6cm C．7cm D．8cm

23、用作指令标志的颜色是\_\_。A．红色 B．黄色 C．蓝色 D．绿色

24、剪刀撑斜杆与地面的倾角为45°时，剪刀撑跨越立杆的最多根数为\_\_。A．5根 B．6根 C．7根 D．8根

25、建筑施工安全检查评分表分为\_\_个等级。A．2 B．3 C．4 D．5

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！