# 入场教育试卷5篇

来源：网络 作者：雾花翩跹 更新时间：2024-12-07

*第一篇：入场教育试卷山西中展建筑工程有限公司 新 工 人 入 场 教 育 试 卷姓名项目分数一、简答题1.党的安全方针是什么？2.什么是三违？3.学习安全知识的基本原则是什么？4.什么是五大伤害？5.什么是三不伤害四不放过？6、四严禁两必...*

**第一篇：入场教育试卷**

山西中展建筑工程有限公司 新 工 人 入 场 教 育 试 卷

姓名项目分数

一、简答题

1.党的安全方针是什么？

2.什么是三违？

3.学习安全知识的基本原则是什么？

4.什么是五大伤害？

5.什么是三不伤害四不放过？

6、四严禁两必须？

山西中展建筑工程有限公司

新 工 人 入 场 教 育 试 卷

姓名项目分数

一、简答题

1.党的安全方针是什么？

答：安全第一、预防为主

2.什么是三违？

答：违章指挥、违章作业、违反劳动纪律

3.学习安全知识的基本原则是什么？

答：提高预防灾害和事故的能力，提高处理灾害个事故的能力

4.建筑施工中常见的安全事故有哪些？

答：物体打击、高空坠落、扭伤、机械伤害、土方坍塌和触电

5.什么是三不伤害四不放过？

答：三不伤害：在生产作业中不伤害自己、不伤害他人、不被别人伤害； 四不放过：事故原因没有查清不放过；事故责任者没有严肃处理不放过；广大职工没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。

6、四严禁两必须？

答：严禁酒后上班、严禁穿拖鞋或光脚、严禁随意拆除防护设施及安全标志、工地严禁吸烟；必须佩戴安全帽、现场施工时必须走安全通道。

**第二篇：入场教育试卷**

入场教育试卷

姓名：

1.施工人员进入施工现场必须戴（2.结构首层的出入口必须搭设（3.土方运输装载必须低于槽帮（密。杜绝遗撒污染道路。

4.龙门架的天轮与最高一层上料平台的垂直距离应不小于（5.土方施工中超过（用（洛阳市工农建筑安装工程公司）封挡。）米。）。）封闭。日期：），两侧用（）厘米，并采用有效措施封闭严）米深的沟槽必须按标准搭设围栏防护，并且

**第三篇：新工人入场教育试卷**

工人入场安全教育考核试卷

作业班组：姓名：得分：

一、填空题：（每空3分，共计39分）

1、我国安全生产方是、。

2、当今世界各国政府采取强制手段对本国公民实施的三大安全主题是、、。

3、《中华人民共和国安全生产法》正式颁布实施的时间为。

4、国家标准（GB2893－82）中规定的四种安全色是、、、。

5、全国70%以上的事故由于“三违”造成的，“三违”是指：、。

二、选择题（每题4分，共16分）

1、新进场的劳动者必须经过上岗前的“三级”安全教育，三级安全教育为哪三级（）

（A）公司、项目部、班组（B）总公司、分公司、项目部

（C）甲方、监理、施工单位（D）监理、项目部、班组

2、对安全负责的是（）

（A）项目经理（B）公司经理

（C）法人代表（D）安全科长

3、工人违反操作规程发生安全事故，（）负责。

（A）工人（B）施工单位

（C）工人和施工单位（D）以上都不对

4、假设施工管理人员叫你违章作业，你会（）

（A）、拒绝作业（B）、听从指挥

二、判断题：（在括号内对“√”，错“× ”，每题3分共计27分）

1、高处作业，不准上、下抛掷工具，材料等物，不得在高处作业下方操作，需要在上下交叉作业必须采取有效的隔

离。（）

2、在建工程中，每层清理垃圾，涂料可以随便由高层往下抛掷。（）

3、特殊工种没有通过严格的培训，严禁上岗作

业（）

4、在施工现场或生活区内可以根据自己的需要私自拉接电线。（）

5、施工人员严禁酒后上岗作业。（）

6、在没有防护设施的高处、悬崖、陡坡作业，必须系好安全带。（）

7、严禁乘坐吊兰上下，可以爬外架上

下。（）

8、坚守岗位，未经许可，不得从事非本工种作

业。（）

9、在建筑物主体楼层内可以临时住

人。（）

三、问答题（每题6分，共计18分）

1．“三不伤害”具体内容是什么？

２．“三宝四口”具体内容指什么？

3.工地若发生伤亡事故，应做好的三件事是什么？

答案：

一、填空题：

1、安全第一、预防为主。

2、健康、安全、环境3、2024年11月1日。

4、红、蓝、黄、绿

5、违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。

二、选择题（每题4分，共16分）

1、（A）

2、（C）

3、（C）

4、（A）

二、判断题：

1.（√）

2、（×）

3、（√）

4、（×）

5、（√）

6、（√）

7、（×）

8、（√）

9、（×）

三、问答题

1．“三不伤害”具体内容是什么？

不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害

２．“三宝四口”具体内容指什么？

“三宝”指安全帽、安全带、安全网；

“四口”指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。

3.工地若发生伤亡事故，应做好的三件事是什么？

“有组织的抢救伤亡”“保持事故现场”“及时像上级汇报”

**第四篇：入场教育范文**

建筑施工现场入场安全教育考核试题

项目名称施工队名称

姓名工种成绩

第一部分：（12分）

1、生产经营单位的从业人员有依法获得（）的权利，并应当依法履行安全 生产方面的（）。

2、生产经营单位应当对从业人员进行安全教育和（），保证从业人员具备必要的（）。

3、为了您的出行安全，请您自觉遵守交通规则，过马路时一定要走人行横道线、地下通 道或过街天桥，千万不要（）。

4、宿舍保持干净，要经常（），以使宿舍不产生异味。

第二部分：（60分）

1、凡进场的工人必须接受上岗前的（）教育，并按规定履行签字手续。

2、进入施工现场必须按照要求佩带个人防护用品，特种作业人员必须持（）上岗。

3、严禁私自（）现场脚手架、防护设施、安全标志和警告牌。

4、严禁动用本人职责范围外的任何（）、器具和工具。

5、任何人不得进入挖掘机的（）之内。

6、在开挖的沟槽边（）之内禁止堆土、堆料和停置机具。

7、土方开挖过程中如发现土壁有裂纹或部分塌落现象，应立即（）报告领并 撤到安全地带。

8、作业人员上下坑沟必须从（）或搭好的阶梯、木梯上下。

9、在进行水压试验时，加压应缓慢进行，加压后不得用力冲撞磕碰，不得（）。

10、在地沟或潮湿场所安装管道、设备应有照明设施，照明电压不得超过（）。

11、浇筑混凝土时，不准直接站在溜槽帮上或在（）上操作。

12、振捣棒操作人员应穿戴（）手套和胶靴，以免发生触电事故。

13、施工现场明火作业时必须办理（），并派专人看护。

14、易燃易爆物品放置要远离火源，并配备有效的（）器材

15、施工作业时注意力要集中，防止被凸起物（）。

16、门口通道外使用梯凳要有专人看护，严禁放置在（）的临边作业。

17、严禁使用零件、漏电保护器装置有（）的电器用具，更不可蓄意破坏。

18、未经允许严禁在有地下电缆的地区进行任何（）工作。

19所有机械设备未经验收不得使用，严禁使用没有（）装置的机械设备。

20、使用手持电动工具前要检查工具是否完好，设备要（）。

21、在没有防护的临边作业时必须（），否则严禁工作。

22、高处作业禁止打闹、（）栏杆。

23、孔洞等“四口”必须设置（）等安全防护措施。

24、不要从高处乱扔物体，不要站在起吊物体下，以避免（）。

25、脚手架放砖高度不得高于（）层侧砖，所用工具零件要随时放入工具箱或工 具袋。

26、吊装物料要使用适当的困扎方式，保证索具完好；散料必须使用（）吊 运。

27、起重吊装作业要严格遵守（）原则。

28、高处焊接作业应设置（），下方严禁有易燃物品。

29、施工现场应设置封闭式垃圾池，严禁在现场（）处理废物。

30、施工现场道路要硬化处理或配备洒水设施，挖出的土方堆放要有防止（）的 控制措施。

第三部分：（8分）

1、防护用品是指作业人员在施工中使用的防治职业病和防止劳动者身体受到（）的保护用品。

2、注意（）、穿防护服，避免化学品腐蚀肌肤、眼睛及呼吸系统。

3、正确（）重物，以免身体受到损伤。

4、在嘈杂的环境工作必须戴好（）。

第四部分：（20分）

1、现场一旦有事故发生，在抢救伤员、保护现场的同时要报告领导，在拨打120急救 电话时要说清楚事故类别及（）。

2、触电事故发生时，首先要（）、（）插座。

3、火灾袭来时，要迅速、有秩序的疏散逃生，不要乱窜，不要（），要顺着（）走。

4、中暑后要将中暑者抬到凉爽的地方，（）衣扣、皮带等，要用（）的毛巾 擦身，多喝凉开水和淡盐水。

5、一般烧伤以最快的速度（）受伤部位。

6、有钢筋或木棍等尖利器械刺入身体时，（）以免大出血，可以用毛巾等（）刺入物，等待救援。

**第五篇：新员工入场安全教育试卷**

上海扬子江建设（集团）有限公司

亿滋食品项目新员工入场三级安全教育试卷

班组：姓名：成绩：

一、判断题（每题2分）

1、新员工必须经过三级安全教育培训，并经考试合格后，才能进入现场施工。（）

2、进入施工现场必须配备安全帽、反光背心、安全鞋。（）

3、进入施工现场必须走人行通道，进入正在施工楼内必须走安全通道。（）

4、建筑施工“三宝”是安全帽、安全带、脚手架。（）

5、特殊工种应提交特殊工种证书。（）

6、施工现场临边洞口防护栏杆，严禁拆除、移动。（）

7、人字梯不够高时可以站在最上一层。（）

8、安全带必须高挂抵用，系挂牢固。（）

9、施工现场内吸烟，吸烟应到指定地点。（）

10、所有用电设备必须经过三级电箱做到一机一闸一漏一箱。（）

11、吊装区域可以随便通行。（）

12、安全帽不系帽带。（）

13、电源线拖在地上不挂高。（）

14、电器设备维修时，严禁带电作业。（）

15、打夯时必须两人操作，一人扶夯，一人梳理电源线，两人都必须戴绝缘手套。（）

16、施工中三不伤害是不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。()

17、大模板、脚手架拆除时应设警戒区，派专人监护，模板的拆除顺序是先安装的后拆，后安装的先拆。并整齐码放。（）

18、脚手架应在作业面上满铺脚手板，且固定牢固，不得有探头板和单跳板。（）

19、配合现场管理人员的管理，不准顶撞辱骂管理人员。（）20、工作结束，清理现场垃圾，做好落手清工作。（）

二、选择题（每题2分）

1、建筑施工企业发生事故最多的是（）

A、触电B、高空坠落C、火灾

2、安全带适用于以下哪种作业?（）A、悬挂B、高空作业C、吊物

3、高空作业是，工具必须放在哪里？（）

A、工作服口袋里B、工具袋里C、握住所有工具

4、建筑施工中常说的“四口防护”是指：楼梯口、（）、预留洞口和通道口。A、门口B、电梯井口C、烟囱口

5、遇到什么天气不能从事登高作业（）

A、冬天B、6级以上大风和暴雪天气C、35度以上高温

6、高空作业的下列几项安全措施中，哪一项是首先需要的（）A、安全带B、安全网C、合格的工作平台

7、乙炔瓶与氧气瓶的安全距离应大于（）A、3米B、4米C、5米

8、灭火器压力表指针在哪个区域，代表灭火器处于不安全状态不能使用（）A、黄色B、红色C、绿色

9、室内电缆应架高多少（）A、1.5米B、3.5米C、2.5米

10、下列哪种说法是错误的（）

A、电气着火应先切断电源B、使用型材切割机时应站在其正前方 C、砂轮机应该使用正面打磨D、施工现场严禁吸烟、大小便

11、电焊作业前后不正确的是（）

A、电焊作业前必须开具动火证，清理周围易燃物B、高空作业时必须悬挂接火斗C、派专人看火，配备有效灭火器材D、作业完检查没有火灾隐患后方准离开E、电焊机二次线用专用焊把线，双线到位，焊把线不得有裸露接头，严禁借用金属管道，脚手架等金属物代替导线使用 F、焊工不在，其他人可以代替电焊作业

12、任何电气设备在未验明无电之前，一律怎样认为？（）A、无电B、也许有电C、有电

13、下列说法错误的是：（）

A、施工现场应节约能源，杜绝长流水、长明灯。

B、高处作业严禁从上往下抛掷任何物料、工具和施工垃圾等。

C、进入施工现场作业、材料搬运时必须轻拿放，严禁敲打物体和大声喧哗。D、随地大小便，随手乱扔垃圾、光膀子、穿拖鞋、在禁火处吸烟等。

14、停电检修时，在开关或刀闸的操作把手上，应悬挂如下哪种标志牌？（）A、“在此工作”B、“止步，高压危险”C、“禁止合闸，有人工作”

15、预防中暑的方法：保持充足的睡眠和适当休息，减少高温下露天作业时间。（）

A、穿短袖、短裤B、脱下安全帽、安全带等劳保用品C、多喝水

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！