# 防高坠实施情况范文优选5篇

来源：网络 作者：风华正茂 更新时间：2025-01-29

*防高坠实施情况范文 第一篇1、检修各专业班组的档案不规范，秋检工作做的比较粗放，秋检工作未做到全员参与。个别项目未检查到位，检查范围不仔细、不全面。2、各专业班组的秋检自查总结不符合要求，总结的不全面。3、各专业班组安全活动本个别地方填写不...*

**防高坠实施情况范文 第一篇**

1、检修各专业班组的档案不规范，秋检工作做的比较粗放，秋检工作未做到全员参与。个别项目未检查到位，检查范围不仔细、不全面。

2、各专业班组的秋检自查总结不符合要求，总结的不全面。

3、各专业班组安全活动本个别地方填写不规范，有漏项、缺项；班组安全活动本记录不规范，主要表现在《安规》考试成绩登记存在漏项、考核奖励项记录不完整、每月安全重点工作缺乏针对性。

4、加强素质管理。检修现场的规范管理有待于加强，在技术能力素质和管理素质上还需要进一步提高。

5、加强设备治理。目前检修队伍需要加强能力建设、规范标准化建设，尤其是检修工艺工序、提高设备排查治理工作能力。

6、完善设备检修台帐。目前存在设备检修台帐记录不完善，不详细。

**防高坠实施情况范文 第二篇**

一、内容：

凡在离地面2米以上的地点进行的工作、都应视做高空作业。凡能在地面上预先做好的工作，都必须在地面上工作，尽量减少高处作业。在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作。高度超过米时，必须使用安全带或采取其他可靠的安全措施。

二、职责：

1、施工人员职责：

A、认真学习有关安全健康规程、规定、制度和措施，自觉遵章守纪，不违章作业。

B、正确使用职业安全防护用品、用具，并在使用前进行可靠性检查。

C、施工项目开工前，认真接受安全技术交底。

D、作业前检查工作现场，做好安全防护措施，以确保不伤害他人，不被他人伤害。防高空作业坠落，自保为主，互保联动。

2、现场专职安全员职责：

A、监督、检查工地施工场所的安全文明施工状况和职工的作业行为。

有权制止违章作业和违章指挥；有权对违章者进行经济处罚；对严重危及人身安全的施工，有权指令先停止施工，并立即报告项目部领导研究处理。

B、参加本工地重要施工项目和危险性作业项目开工前的安全交底，并检查开工安全文明施工条件，监督安全施工措施的`执行。

Ｃ、参加工地安全工作例会和生产调度会，协助工地领导布置、检查、总结安全文明施工管理工作。

Ｄ、协助工地领导布置与检查每周的安全日活动；监督检查班组每天的班会。

Ｅ、对本工地施工现场和安全卫生责任区内文明施工、成品保护措施执行情况以及生活卫生的管理进行监督、检查。

Ｆ、负责本工地施工机械（机具）和车辆交通安全监督工作。

G、负责本工地防火防爆安全监督工作。

H、督促并协助工地有关人员作好职业防护用品、用具和重要工器具的定期试验、鉴定工作。

I、组织开展安全健康宣传教育工作。负责对新职员进行第二级安全教育。

J、参加工地安全大检查，对发现的问题，督促整改。

K、负责对项目分部的安全工作进行监督、检查与指导。

L、负责对班组安全文明施工进行考核与奖惩。

三、紧急救护

（一）通则：

1、高空作业坠落发生后，现场采取积极措施保护伤员生命，减轻伤情，并根据伤情需要迅速联系医疗部门救治，急救的成功条件是动作快、操作正确，拖延和操作失误都会导致伤员伤情加重或死亡。

2、现场工作人员都应定期进行培训，学会紧急救护法、心肺复苏法、会止血、会包扎、会转移搬运伤员、会处理急救外伤。

（二）急救法：

1、坠落伤员急救必须分秒必争，立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救，并坚持不断地进行同时及早与医疗部门联系，争取医务人员接替救治，在医务人员未接替救治前不应放弃现场抢救。

2、坠落伤员如神志清醒者，应使其就地躺平、严密观察，暂时不要站立或走动。

**防高坠实施情况范文 第三篇**

1、秋检中安全管理、安全活动、安全例会有待完善；安全教育培训不具体。个别人员对秋检意义认识不够，存在偏见，工作不够主动，检查还有不完善处。今后还将进一步加大秋检检查力度，提高检查、抽查次数及力度，避免走过场的现象，切实提高秋检的质量。

2、秋检中检查各专业主要倾向于检查设备缺陷管理，对专业安全管理方面的检查力度不够大。从专业安全活动质量不高也能说明问题，今后应加大对各专业的培训和管理，努力提高其安全管理水平，各专业的安全生产管理方面进一步做到细化、量化。缺陷管理做到闭环管理，不断提高设备健康水平。促使检修部各专业管理迈向新台阶。

3、人员安全意识参差不齐，安全管理经验不足与目前安全生产的要求不相适应，仅能发现一些直观的、表面的违章行为和现象，对深层次的技术性违章、管理性违章、装置性违章缺乏安全监督，人员的责任心、敬业心还有待加强。

4、通过检查现场治理与NOSA安健环管理的要求还有很大差距，尤其突出的是设备标识、设备定检等方面工作，个别人员存在定检不认真、不到位、流于形式，定检的质量不高等问题。比如电热人员对电机轴承定检、加油检查不及时、不到位等。

**防高坠实施情况范文 第四篇**

本次秋季安全大检查中，认真对照《安全生产考评诊断表》逐项进行自查，具体情况如下：

1、安全生产管理：应得分605分，实得分600分。其中：

（1） 电气一次系统模拟图与实际接线有一处不符（22501D接地刀闸接反），扣5分。

2、劳动安全与作业环境：应得分435分，实得分435分。

3、“五防”管理：应得分400分，实得分390分。其中：

4、设备管理：应得分500分，实得分466分。其中：

（1）锅炉及压力容器方面：

除氧器安全门未按要求进行试验，扣10分。

（2）汽轮机系统方面：

汽轮机迟缓率未做试验，扣3分。

（3）化水、空压机系统方面：

疏酸碱系统设备有酸雾腐蚀情况，扣3分。

户外压缩空气管道没有用铁皮包好，扣3分。

所辖设备的整定值没有进行审核、审批，扣10分。

直流系统接地时，DCS未接入报警信号，扣5分。

**防高坠实施情况范文 第五篇**

按照《中国国电集团公司春、秋季安全大检查工作制度》的要求及《关于开展20xx年秋季安全大检查工作的通知》（国电新生［20xx］354号）文件的要求，公司决定自20xx年9月23日至10月15日开展秋季安全大检查活动，检修部按公司要求成立了秋季安全检查小组并制定下发了工作计划与安排，具体内容如下：

（一）9月23日～30日动员学习阶段。检修部及各专业组织学习《关于开展20xx年秋季安全大检查工作的通知》（国电新生［20xx］354号）和《xxx关于进一步加强企业安全生产工作的通知》及《安全生产考评诊断表》（20xx年修订版）阶段，

（二）10月1日～10月12日为各专业现场自查整改及对照《安全生产考评诊断表》（20xx年修订版），查找安全生产各个环节目前存在的问题检查整改阶段。

（三）10月11日为各专业对安全带检查日，要求各专业统一集中编号。专人负责交汽化专业做载荷试验及外观检查，不合格安全带就地销毁。检查合格安全带贴合格证并登记造册签名。

（四）10月11日～12日为各专业对电动工机具检查日，要求各专业统一集中编号。电动工具电热专业派人进行专项检查测试，贴合格证并登记造册签名。

（六）10月16日～20日为各专业整改阶段。针对检查

出的问题各专业逐一进行分析，并制定行之有效的整改计划。要求整改项目落实方案、责任到人、明确完成时间。检修部将对整改项目按照整改完成期限不定期进行复查、落实，按规定进行考核。

本次秋季安全大检查按照边检查边整改的方式进行，各专业于10月20日前完成全部整改工作，因技术、资金、运行方式等因素暂时无法整改的项目，要制定预防措施及整改计划。10月21日～22日安生部将安排专人对整改项目进行复查，没有按要求整改的项目将列入考核内容，被考核的部门安全第一负责人将负有连带责任。

检修部及各专业对以下九个方面重点进行了检查：

（一）《通知》宣贯情况

配合安生部组织检修39人参加在第一阶段公司组织学习《xxx关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的解读讲座。就《通知》出台的背景意义、政策措施以及如何抓好贯彻落实等相关问题进行详细的解读。各专业学习人员学习后根据本岗位实际写出学习感想，装订成册，

检修部9月29日下午组织专工、班长、主任、安全员学习关于认真学习和贯彻落实《xxx关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的通知；炉、机、电三各专业班组安排在9月28日29日组织学习并做好记录。

（二）安全管理方面

1、安全生产责任制落实情况正常，检修部及专业都相应制定了安全生产责任制，对“一岗双责”岗位责任制有明确规定，严格执行“管生产必须管安全”的宗旨，使管理人员的思想不断转变。

2、两措开展情况正常，截至到9月份，实施安措项目共61项，占全年安措项目的％，补充安措项目58项，共计119项，其中6项未完成，计划10月底前完成。补充项目主要是根据NOSA管理体系现场差距分析和总结后，治理现场所需的、建筑物标志牌、安全工器具等。

3、特种设备目前已通过地区技术监督局鉴定结束，生产现场装置性违章和安全用具配置情况正在结合NOSA管理体系现场治理工作同期进行治理和完善。

（三）安全生产教育培训

1、安全教育培训工作按每月培训计划进行，组织检修人员参加安生部组织的安全教育和应急管理教育培训69人次，通过教育培训，收到了较好的效果。

2、NOSA管理体系工作按照公司制定的计划正常开展，目前已经入现场差距分析与整改阶段。

（四）安全生产监督

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！