# 三级安全教育考试试题 附答案

来源：网络 作者：紫陌红颜 更新时间：2024-08-15

*三级安全教育考试试题(全)附答案一、填空题：（每题1分，共25分）1、三级安全教育制度是企业安全教育的基础制度，三级教育是指（）、（）、（）2、我国的安全生产方针是（）、（）3、当今世界各国政府采取强制手段对本国公民实施的三大安全主题是（）...*

三级安全教育考试试题(全)附答案

一、填空题：（每题1分，共25分）

1、三级安全教育制度是企业安全教育的基础制度，三级教育是指（）、（）、（）

2、我国的安全生产方针是（）、（）

3、当今世界各国政府采取强制手段对本国公民实施的三大安全主题是（）、（）、（）

4、我国的消防工作方针是（）、（）

5、《中华人民共和国安全生产法》正式颁布实施的时间为（）。

6、《中华人民共和国职业病防治法》通过的时间为（）

7、“三不伤害”活动指的是（）、（）、（）

8、危险识别和评价考虑的因素有（）、（）、（）

9、生产过程中的“三违”现象是指（）、（）、（）

10、职业病防治工作坚持（）（）的方针，实行（）（）

二、选择题（每题2分，共10分）

1、国家标准（GB2893－82）中规定的四种安全色是（）

A、红、蓝、黄、绿

B、红、蓝、黑、绿

C、红、青、黄、绿

D、白、蓝、黄、绿

2、电焊作业可能引起的疾病主要有（）

A、电焊工尘肺

B、气管炎

C、电光性眼炎

D、皮肤病

3、漏电保护装置主要用于（）

A、减小设备及线路的漏电

B、防止供电中断

C、减少线路损耗

D、防止人身触电事故及漏电火灾事故

4、在密闭场所作业（O2浓度为18％，有毒气体超标并空气不流通）时，应选用的个体防护用品为（）

A、防毒口罩

B、有相应滤毒的防毒口罩

C、供应空气的呼吸保护器

D、防尘口罩

5、在下列绝缘安全工具中，属于辅助安全工具的是（）

A、绝缘棒

B、绝缘档板

C、绝缘靴

D、绝缘夹钳

三、简答题（每题10分，共40分）

1、操作现场违章表现范围有哪些？

2、以下五种工种工人上岗除穿戴工作服、工作鞋外，还应穿戴什么劳动保护用品？

车

工：

钻

工：

起重工：

电焊工：

汽焊工：

3、风险削减措施有哪三种？

4、用水救火应注意什么？

四、问答题：（第一题15分、第二题10分）

1、消防安全管理中的“两懂、三会、四记住”的内容？

2、哪些行为为设备操作违章行为？

答案：

1、入厂教育、车间教育和岗位（班组）教育

2、“安全第一、预防为主”

3、健康、安全、环境

4、预防为主、防消结合5、2024年11月1日6、2024年10月27日

7、不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害

8、人、环境、财产

9、违章指挥、违章操作、违反劳动纪律

10、预防为主，防治结合，分类管理，综合治理

1、A2、A、C3、D4、C5、C

三、1、设备传动部分防护罩（栏）缺损或未关好就开车操作；

检修带电设备时在配电形状处不断电或未挂警示牌；高处作业或在有高处作业、有机械化运输设备下面工作而不戴安全帽的。

2、车工：戴护目镜；钻工：戴安全帽、手套；起重工：戴安全帽、手套；

电焊工：戴防护面罩、手套；汽焊工：戴护目镜、手套

3、（1）减少事故发生的可能性；（2）限制事故的范围和时间；（3）控制事故、降低事故长期和短期的影响

4、（1）不能扑救带电火灾；（2）不能扑救油类火灾；（3）不能扑救遇水起化学反应的火灾

（4）不能扑救赤红的金属；（5）不能扑救精密仪器，贵重文物档案火灾

四、1两懂：（1）懂防火灭火知识；

（2）懂消防器材使用性能。

三会：（1）会报警、火警电话119；（2）会使用消防器材；（3）会扑灭初期火灾

四记住：（1）报警一定要说清着火单位、地点、路线；（2）泡沫灭火机千万不能灭电火；（3）徽机和贵重设备着火用1211灭火机；（4）使用二氧化碳不灭火机防冻伤

2、（1）设备传动部分防护罩（栏）缺损或未关好就开车操作；（2）进入机械设备内抢修运转部件不设人监护或未采取重复断开动力源措施；（3）任意开动非本工种设备（4）特种作业未取证者独立操作；（5）超限使用设备（6）非特种作业人员从事特种作业（7）设备上有安全装置，而开车时不使用；（8）开动已查封的设备（9）任意拆除设备的安全装置（10）不按规定使用吊、索具。

部门安全培训考试试题

一、单项选择题

1、下列物质中，属于易燃易爆压缩气体或液化气体的有（）。A、液氨

B、空气

C、氮气

D、汽油

2、凡一次销毁（）千克以上的易燃易爆化学物品的，应报请当地公安消防机构和环保部门的同意，在指定的地点采用指定的方法销毁。

A、30

B、50

C、80

D、100

3.下列（）灭火剂是扑救精密仪器火灾的最佳选择。

A.二氧化碳灭火剂

B.干粉灭火剂

C.泡沫灭火剂

4.用灭火器灭火时,灭火器的喷射口应该对准火焰的（）。

A.上部

B.中部

C.根部

5.身上着火后,下列哪种灭火方法是错误的（）。

A.就地打滚

B.用厚重衣物覆盖压灭火苗

C.迎风快跑

6.室内不得存放超过（）公斤的汽油。A.1.5

B.1

C.0.5

7.（B)必须分间、分库储存。

A.灭火方法相同的物品

B.容易相互发生化学反应的物品

C.以上两种答案都对

8.依据《仓库防火安全管理规则》,库房内的照明灯具的垂直下方与储存物品水平间距不得小于（）米。A.0.3

B.0.4

C.0.5

9.架空线路的下方（）堆放物品。A.可以

B.不可以

C.经批准后可以

10.下列（）火灾不能用水扑灭?

A.棉布、家具

B.金属钾、钠

C.木材、纸张

11.电脑着火了,应（）。

A.迅速往电脑上泼水灭火

B.拔掉电源后用湿棉被盖住电脑

C.马上拨打火警电话,请消防队来灭火

12.用灭火器进行灭火的最佳位置是（）

A.下风位置

B.上风或侧风位置

C.离起火点10米以上的位置

D.离起火点10米以下的位置

13.干粉灭火器多长时间检查一次（）。

A.半年

B.一年

C.三个月

D.两年

二.填空题

1.火灾逃生的四个要点是、、、、2.干粉灭火剂主要适用于

扑救物质的火灾，有的还适用于扑救木材、轻金属和碱金属火灾。

3.火灾中，烟气对人的危害特性有

三.判断题（共15题，每题1分，共15分）

1.泡沫灭火器可用于带电灭火。（）

2.物质的燃点越低、越不容易引起火灾。（）

3.发生了燃烧就发生了火灾。（）

4.凡是设有仓库或生产车间的建筑内，不得设职工集体宿舍。（）

5.可燃气体与空气形成混合物遇到明火就会发生爆炸。（）

6.火场上扑救原则是先人后物、先重点后一般、先控制后消灭。（）

7.消防通道的宽度不应小于3.5米。（）

8.当单位的安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通时，单位应当责令有关人员当场改正并督促落实。（）

9.凡是能引起可燃物着火或爆炸的热源统称为点火源。（）

10.使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装,应放在安全地点,且定期处理。（）

11.发现火灾时,单位或个人应该先自救,如果自救无效,火越着越大时,再拨打火警电话119。（）

12．岗位消防安全“四知四会”中的“四会”是指：会报警，会使用消防器材，会扑救初期火灾，会逃生自救。（）

13．焊接管道和设备时，必须采取防火安全措施。（）

14.泡沫灭火器应放置在高温地方。（）

四.问答题（共4题，每题13分，共52分）

1.干粉灭火器的使用方法？

2.发现着火时，应怎样处理？

3.配电间中的火灾原因主要有哪些？

4.电焊引起的火灾有几种情况?

一、选择题

ADACC

CBCBB

BBA

二、填空题

1、防烟熏；果断迅速逃离火场；寻找逃生之路；等待他救。

2、易燃液体、可燃气体和电气火灾

3、缺氧、毒害、尘害、高温。

三、判断题

×

×√

×√

×√√√√

√×√

×

四.问答题

1、答：将干粉灭火器提到可燃物前，站在上风向或侧风面，上下颠倒摇晃几次，拔掉保险销或铅封，一手握住喷嘴，对准火焰根部，一手按下压把，干粉即可喷出。灭火时，要迅速摇摆喷嘴，使粉雾横扫整个火区，由近及远，向前推进，将火扑灭掉。同时注意，不能留有遗火，油品着火，不能直接喷射，以防液体飞溅，造成扑救困难。

2、答：发现着火不要惊慌，应立即用身边灭火器材进行扑救，同时发出信号，向消防队报警，遇紧急行动时要注意：（1）使用身边灭火器扑救，必须与燃烧物质相适应，在外援到来之前有效地控制火势的蔓延；（2）正确处理生产操作，防止火势扩大，以防误操作造成损失增大；（3）正确报警，报警前牢记电话号码，拨通后，要讲清着火点、着火对象、注意听清消防队人问话。

3、答：短路、过电荷、接触电阻过大、电火花、电弧

4、飞散的火花、熔融金属和熔渣的颗粒，燃着焊接处附近的易燃物及可燃气体引起火灾；电焊机的软线长期拖拉，使绝缘破坏发生短路而起火，或电焊回线乱搭乱放，造成火灾；电焊机本身或电源线绝缘损坏短路发热造成火灾。

班组安全培训考试试题

姓名

部门

分数

一、填空题

1、三级安全教育制度是企业安全教育的基础制度，三级教育是指（）、（）、（）

2、我国的安全生产方针是（）、（）

3、当今世界各国政府采取强制手段对本国公民实施的三大安全主题是（）、（）、（）

4、三违是指（）、（）、（）。

二、判断题——对打“√”；错打“×”

1、班组管理中的“亲”，是指班组中要有亲和力，要班组成员感觉班组是真正的职工之家，在班组中形成和谐的工作气氛。

（）

2、安全工作的重心在班组，班组安全工作的关键在班组长。

（）

3、任何活动不一定都需要管理。由此看出，好的管理对与目标的实现，没有因果关系。

（）

4、班组是工业企业的基层组织，是加强企业管理，搞好安全生产的基础。

（）

5、班组长要贯彻执行公司、厂、工段对安全生产的规定和要求，全面负责本班组的安全生产。（）

6、所谓高处作业，是指在距基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行作业。

（）

7、危险辨识工作只局限于对设备和环境开展。

（）

8、从业人员无权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；但是有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

（）

9、生产经营单位在从业人员同意的情况下订立某种协议，就可以免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。

（）

10、我国的安全工作方针是“安全第一，预防为主”。

（）

三、单项选择题——将表述正确的序号填在括号中

1、班组安全管理工作目标中明确指出：班组成员的标准化操作应该形成（）

A.意识

B.习惯

C.观念

D.标准

2、安全（）是构成班组安全文化的核心。

A.价值观

B.意识观念

C.责任感

D.人生观

3、在确立班组工作目标时，要有安全生产的内容，并按“生产无隐患、个人无违章、班组无（）”的要求，结合班组的具体情况，制订出实现“安全合格班组”标准的具体办法。

A.违纪

B.事件

C.违规

D.事故

4、（）是安全管理预防为主根本体现和安全生产管理的最高境界。

A.绝对性安全

B.相对性安全事

C.绝对化安全

D.本质化安全

5、海因里希事故因果连锁理论将伤害事故的直接原因确定为（）。

A.遗传及社会环境

B.人的缺点

C.人的不安全行为和物的不安全状态

D.事故

6、电气设备着火，应使用（）灭火。

A.湿棉被

B.泡沫灭火器

C.黄泥

D.干粉灭火器

7、安全带使用（）年后应检查一次？

A.2年

B.3年

C.4年

D.5年

8、电焊机一次线的长度不能大于（）米。

A.2米

B.5米

C.8米

D.10米

9、下列哪些物品不属于劳动防护用品（）

A.安全帽

B.护目镜

C.防噪声耳塞

D.应急灯

10、建筑物起火后的（）内是来灭火的最好的时间，超过这个时间，就要设法逃离现场。

A.5-7分钟

B.3-5分钟

C.6-8分钟

D.8-10分钟

四、简答题

1、班组安全管理的对象有哪些？

2、用电安全有哪些基本要素？

班组安全培训考试试题

答案

姓名

部门

分数

一、填空:

1、入厂教育、车间教育和岗位（班组）教育

2、“安全第一、预防为主”

3、健康、安全、环境

4、（违章指挥）、（违章操作）、（违反劳动纪律）。

二、判断题——对打“√”；错打“×”

1、班组管理中的“亲”，是指班组中要有亲和力，要班组成员感觉班组是真正的职工之家，在班组中形成和谐的工作气氛。

（√）

2、安全工作的重心在班组，班组安全工作的关键在班组长。

（√）

3、任何活动不一定都需要管理。由此看出，好的管理对与目标的实现，没有因果关系。

（×）

4、班组是工业企业的基层组织，是加强企业管理，搞好安全生产的基础。

（√）

5、班组长要贯彻执行公司、厂、工段对安全生产的规定和要求，全面负责本班组的安全生产。（√）

6、所谓高处作业，是指在距基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行作业。

（√）

7、危险辨识工作只局限于对设备和环境开展。

（×）

8、从业人员无权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；但是有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

（×）

9、生产经营单位在从业人员同意的情况下订立某种协议，就可以免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。

（×）

10、我国的安全工作方针是“安全第一，预防为主”。

（×）

三、单项选择题——将表述正确的序号填在括号中

1、班组安全管理工作目标中明确指出：班组成员的标准化操作应该形成（B）

A.意识

B.习惯

C.观念

D.标准

2、安全（A）是构成班组安全文化的核心。

A.价值观

B.意识观念

C.责任感

D.人生观

3、在确立班组工作目标时，要有安全生产的内容，并按“生产无隐患、个人无违章、班组无（D）”的要求，结合班组的具体情况，制订出实现“安全合格班组”标准的具体办法。

A.违纪

B.事件

C.违规

D.事故

4、（D）是安全管理预防为主根本体现和安全生产管理的最高境界。

A.绝对性安全

B.相对性安全事

C.绝对化安全

D.本质化安全

5、海因里希事故因果连锁理论将伤害事故的直接原因确定为（C）。

A.遗传及社会环境

B.人的缺点

C.人的不安全行为和物的不安全状态

D.事故

6、电气设备着火，应使用（D）灭火。

A.湿棉被

B.泡沫灭火器

C.黄泥

D.干粉灭火器

7、安全带使用（A）年后应检查一次？

A.2年

B.3年

C.4年

D.5年

8、电焊机一次线的长度不能大于（B）米。

A.2米

B.5米

C.8米

D.10米

9、下列哪些物品不属于劳动防护用品（D）

A.安全帽

B.护目镜

C.防噪声耳塞

D.应急灯

10、建筑物起火后的（A）内是来灭火的最好的时间，超过这个时间，就要设法逃离现场。

A.5-7分钟

B.3-5分钟

C.6-8分钟

D.8-10分钟

四、简答题

1、班组安全管理的对象有哪些？

答：班组安全管理的对象有——人：作业者；机（物）：机器、工具、物料；环境：空间、时间；管理：作业方法或手段。

2、用电安全有哪些基本要素？

答：电气绝缘、安全距离、设备及其导体载流量，明显和准确的标志等是保证用电安全的基本要素。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！