# \*\*养护中心冬防预案

来源：网络 作者：落梅无痕 更新时间：2024-08-08

*\*\*养护中心冬防预案为更好的完成2024-2024年冬防除雪任务，\*\*养护中心已做好充足的准备，本着“快速方便、分段落实、责任到人、确保高效”的原则，势必完成2024-2024年冬防除雪工作，现将中心准备情况汇报如下：一、中心概况\*\*养护中...*

\*\*养护中心冬防预案

为更好的完成2024-2024年冬防除雪任务，\*\*养护中心已做好充足的准备，本着“快速方便、分段落实、责任到人、确保高效”的原则，势必完成2024-2024年冬防除雪工作，现将中心准备情况汇报如下：

一、中心概况

\*\*养护中心管辖路段主线里程104.407km（K959+447-K1063+854），共有桥梁132座，其中全线超100米的桥梁25座（匝道桥6座、主线桥梁19座）。

二、人、机、料准备情况

1、人员：中心自有人员18人，坑塘班4人，外协单位辅助人员30-45人（机动人员10-15人）。其中驾驶员中心4人，坑塘班2人，外协单位5人，道工处2人，共计驾驶员13人。

2、车辆设备：中心自有双排座3辆，打桩机1辆，清扫车1辆，皮卡车1辆，东部公司铲雪撒布一体车4辆，小型高效撒布机1辆，装载机1辆；道工处自卸王5辆，共计参加除雪车辆17辆；中心自有输送带4台（大丰1台，\*\*东2台，射阳1台）；铲头自有3套，东部公司6套，共计9套。

3、冬防材料：大丰站普通融雪剂65吨，高效融雪剂2吨；\*\*站普通融雪剂150吨；高效融雪剂28吨；射阳站普通融雪剂65吨；共计普通融雪剂280吨，高效融雪剂30吨；摆放瓜子片60吨。

三、冬防撒布车辆安排

1、大丰站停放1台东部公司撒布车，2台铲雪车，负责双向大丰-白驹段除雪任务，加料在大丰站，加料人员由江苏万颂公司准备10-15人实施。

2、射阳站停放1台东部公司撒布车，2台铲雪车，负责撒布射阳-\*\*东站，加料在射阳站，加料人员由江苏久兴公司准备约10-15人实施；

3、\*\*站停放2台东部公司撒布车，1台铲雪车，撒布连通\*\*东-大丰站，加料在\*\*东站，加料人员由\*\*苏星公司、\*\*市政公司准备约20-30人实施分为两班制（6-7人/班）。其中1台东部公司撒布车停放在\*\*东站备用，根据雪情调度。

4、另各站点配备大柴油桶2个，抽油泵1个，为防止雪情严重等特殊情况，无法赶赴相应服务区加油准备。

5、除雪工作开始前1个小时，在道管中心统一安排调度指挥下和相关交警、路政做好押车工作的对接。

6、除雪期间中心安排1台双排和1台皮卡做好特殊雪情巡查，从而更合理的做好除雪工作，另准备1台双排机动撒布高效融雪剂。

7、除雪期间，所有出动的除雪车辆设备，每一轮开始和结束均在“一路三方”微信群里进行汇报，方便各位领导掌握实时除雪动态。

8、中心已对所有参加除雪人员（含外协人员）进行安全、设备操作等培训，并在\*\*道管中心的指导下进行了冬防除雪演练，中心信息报送员负责24小时值班关注天气预报，并保持电话信息畅通，及时在qq、微信群发布天气及撒布消息，在各级领导及养护处全盘安排统一调度进行除雪任务。

9、中心有4台撒布机已出新保养，停放在兴桥收费站，全线超100米的桥梁25座（其中匝道桥6座、主线桥梁19座）。匝道桥、上跨桥下摆放防滑料，12月1日前完成摆放。

为更好的做好冬防除雪工作，针对融雪剂撒布时间节点、数量、次数、时机的把控，最大程度的合理利用融雪剂的功能，确保道路畅通安全，统一由道管中心扎口指挥，信息共享。

建议：大丰站和射阳站及各服务区提供除雪人员的就餐、休息、热水。

具体人员、车辆设备动态见《\*\*养护中心2024-2024年冬防撒布、铲雪机械人机配置一览表》，如有变化，另行汇报。

\*\*养护中心

2024年11月13日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！