# 最新安全生产月知识竞赛试题及答案模板范例

来源：网络 作者：紫云飞舞 更新时间：2024-09-14

*安全生产月知识竞赛试题及答案一一、填空题：(每题3分，共45分)1、2024年全国“安全生产月”活动的主题是：\_强化安全基础，推动安全发展\_\_。2、安全生产工作“四到位”是指：思想、组织、职责、工作。3、电气安全包括人身安全和设备安全。4、...*

安全生产月知识竞赛试题及答案一

一、填空题：(每题3分，共45分)

1、2024年全国“安全生产月”活动的主题是：\_强化安全基础，推动安全发展\_\_。

2、安全生产工作“四到位”是指：思想、组织、职责、工作。

3、电气安全包括人身安全和设备安全。

4、凡患有高血压、心脏病、贫血、癫痫病等不适宜登高作业的人，都不得从事高处作业。

5、电气设备金属外壳必须有可靠的接地或接零。

6、《劳动法》第56条规定：劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。

7、“三违”是指：

违章指挥、违反操作规程、违反劳动纪律。

8、对安全生产事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报是一种用职权玩忽职守罪行为。

9、国际四种安全色是红色、蓝色、黄色、绿色。

10、预防事故的三大对策：工程对策、教育对策管理对策。

11、对事故隐患整改的“三定”原则是：定时间、定人员、定措施。

12、安全帽有哪六种基本性：抗冲击性能、耐穿透性能、耐低温性能、耐燃烧性能、电绝缘性能、侧向钢性。

13、公安消防机构在火灾扑灭后，有权\_\_封闭\_\_\_\_\_火灾现场，并负责\_\_\_调查\_\_火灾原因，核定火灾损失，查明火灾事故责任。

14、保护人身安全的最后一道防线是个体防护

15、安全生产五要素是指：安全法制、安全责任、安全科技、安全投入、安全文化。

二、选择题(每小题2分，共40分)

1、我国每年开展的“安全生产月”活动是从(C)开始的?

A.1989年

B.1992年

C.1991年

D.1990年

2、高空作业的安全措施中，首先需要(C)。

A.安全带B.安全网C.合格的工作台D.安全监察人员

3、高处作业的施工人员，应(C)。

A、佩戴安全带和安全帽

B、佩戴安全带和安全帽，穿防滑鞋C、佩戴安全带和安全帽，穿防滑鞋和紧口工作服。

4、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰(C)喷射。

A、上部

B、中部

C、根部

5、对总承包的施工项目，分包单位不服从管理，导致生产安全事故的，由(B)单位承担主要责任。

A.总包

B.分包

C.监理

6、生产经营单位必须依法参加工伤保险，为(A)缴纳工伤保险费用。

A、从业人员

B、安全管理人员

C、特种作业人

7、生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与(A)同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

A、全部工程

B、辅助工程

C、主体工程

8、使用消防灭火器灭火时，人的站立位置应是(A)。

A.上风口

B.下风口

C.侧风方向

D.看情况而定

9、根据法律规定，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训。一般情况下，对新从业人员要进行(C)安全生产教育培训。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

10、高空作业的下列几项安全措施中，哪一项是首先需要的?(C)

A.安全带

B.安全网

C.合格的工作平台

11、安全色中红色表示(B)

A.禁止

B.警告

C.提示

12、脚手板铺设必须双拼，两端伸出支撑点不得少于(A)

A.0.3米

B.0.5米

C.1米

13、未熄灭的烟头最高温度可达：(C)

A、100多度

B、900多度

C、850度

D、950度

14、根据国家规定，凡在坠落高度离基准面(A)以上有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。

A.2m

B.3m

C.4m15、、《安全生产法》规定,特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业(A)证书,方可上岗作业。

A.操作资格B.许可C.安全

16、从业人员经过安全教育培训,了解岗位操作规程,但未遵守而造成事故的,行为人应负(C)责任。

A.领导B.管理C.直接

17、以下哪项作业不属于特种作业范围C

A.电工作业;B.企业内机动车辆驾驶;C.木工作业

18、劳动法规定，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行A。

A.健康检查

B.职业卫生教育

C.休息和休假

19、对于工作岗位中可能存在的危险因素，生产单位应该B。

A.不告诉作业人员，以免引起不必要的惊慌

B.如实告知作业人员

C.有选择地告知作业人员

20、、《安全生产法》所指的危险物品包括A。

A.易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品

B.枪支弹药

C.高压气瓶、手持电动工具

三、简答题(每题5分

共15分)

1、事故调查处理中的“四不放过”原则是指什么?

答：事故原因没有查清不放过;事故责任者没有严肃处理不放过;广大职工没有受到教育不放过;防范措施没有落实不放过。

2、拨打“119”报火警时，应讲清哪些事项?

答：1)要讲清楚起火单位、村镇名称和所处区县、街巷、门牌号码;

2)要讲清什么物品着火、火势大小如何、有无爆炸物品、危险化学品、是否有人员被围困;

3)要讲清报警人的姓名、单位及使用的电话号码;

4)清楚、简洁地回答消防队的询问。

3、职工伤亡事故发生后，应采取哪些紧急处理措施?

答：1)立即救护受伤者;2)采取措施制止事故的蔓延扩大，防止二次灾害;3)建立警戒线，撤离无关人员;

4)保护事故现场;5)按事故性质及程度，及时向有关方面报告。

4、导致发生事故的主要因素是什么?

答：导致发生事故的主要因素主要是由于人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷)

5、根据《安全生产法》，规定从业人员的基本权利主要有那四项?

答：1知情权

2建议权

3批评权、检举权、控告权、拒绝权

4紧急避险权.2024年安全生产月知识竞赛试题及答案二

一、单选/多选题(共50道题)

1、【单选】下列对危险化学品火灾扑救安全技术的描述不正确的是（）。

A.扑救遇湿易燃物品火灾时，绝对禁止用水、泡沫、酸碱等湿性灭火剂扑救

B.扑救爆炸物品火灾时，可用沙土盖压

C.扑救毒害和腐蚀品的火灾时，应尽量使用低压水流或雾状水

D.扑救气体类火灾时，切忌盲目扑灭火焰，在没有采取堵漏措施的情况下，必须保持稳定燃烧

2、【判断】高层建筑悬挑时，对保持脚手架的稳定性十分重要，应根据建筑物的轴线尺寸，在水平方向每隔9m与建筑物连接牢固。

A.错误

B.正确

3、【判断】公路运输事故主要包括碰撞、碾压、刮擦、翻车、坠车、爆炸、失火和撞固定物等类别，按事故严重程度分为特大事故、较大事故、一般事故和轻微事故4类。

A.错误

B.正确

4、【判断】水利水电施工企业应建立应急装备和应急物资台帐。

A.错误

B.正确

5、【单选】依据《特种设备安全监察条例》，特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，特种设备使用单位应当及时（），并应当向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。

A.予以改造

B.予以报废

C.予以维修

D.予以更换

6、【多选】下列关于商品混凝土坝体裂缝产生的原因，是由于运行管理方面措施不当引起的有（）。

A.冰冻期未作好防护措施而引起裂缝

B.建筑物超设计荷载运行，承受的应力大于容许应力

C.发生火灾，表面过热

D.基础处理、分缝分块、温度控制或配筋等未按设计要求施工

7、【判断】搞好危险源控制管理的考核评价和奖惩属于危险源管理控制措施。

A.错误

B.正确

8、【判断】根据《安全生产许可证条例》的规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A.错误

B.正确

9、【判断】在进行建筑内部装修时，建筑内的消火栓可以用来打扫卫生。

A.错误

B.正确

10、【判断】公安部门负责宏观道路交通安全监管工作。

A.错误

B.正确

11、【多选】依据《中华人民共和国特种设备安全法》，下列说法中正确的是（）。

A.客源索道的运营使用单位应配备兼职的特种设备安全管理人员

B.大型游乐设施的运营使用单位设置特种设备安全管理机构或者配备专职的特种设备安全管理人员

余下全文

C.大型游乐设施的运营使用单位必须设置特种设备安全管理机构

D.客运索道的运营使用单位，应当对特种设备的使用安全负责

12、【判断】《安全生产法》要求，生产、经营、储存、使用危险物品的仓库、车间不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。

A.错误

B.正确

13、【判断】商品混凝土泵启动后，应空载运转，观察各仪表的指示值，检查泵和搅拌装置的运转情况，确认一切正常后方可作业。

A.错误

B.正确

14、【判断】皮带防护罩可采用金属骨架的防护网，与皮带的距离不应小于50mm。

A.错误

B.正确

15、【判断】根据《中华人民共和国职业病防治法》，职业病危害预评价报告应当对建设项目可能产生的职业病危害因素、对工作场所和劳动者健康的影响因素作出评价。

A.错误

B.正确

16、【判断】依据《水库大坝安全管理条例》，对尚未达到设计洪水标准、抗震设防标准或者有严重质量缺陷的险坝，大坝主管应当组织有关单位进行分类，采取除险加固等措施，或者废弃重建。

A.错误

B.正确

17、【单选】对可能造成重大洪水灾害的险情，项目法人和施工单位等知情单位应当立即报告所在地（）。

A.人民政府

B.项目法人的主管部门

C.防汛指挥部

D.县级以上水行政主管部门

18、【单选】电器设备在发生火灾时不应该用（）灭火。

A.干粉

B.水

C.二氧化碳

D.卤代烷

19、【判断】依据《水库大坝安全管理条例》，在险坝加固前，大坝管理单位应当制定安全措施保坝;经论证必须改变原设计运行方式的，应当报请大坝主管部门审批。

A.错误

B.正确

20、【判断】依据《企业安全生产标准化基本规范》，企业应根据作业场所的实际情况，按照《安全标志及其使用导则》(GB2894-2024)及企业内部规定，在有较大危险因素的作业场所和设备设施上，设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。

A.错误

B.正确

21、【多选】下列哪些情形属于船舶重大事故隐患（）。

A.操作人员疏忽瞭望

B.船舶违章追越

C.操作人员擅离职守

D.船舶装载、运输危险货物

22、【判断】依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》规定，特种作业操作证申请复审或者延期复审前，特种作业人员应当参加必要的安全培训并考试合格，安全培训时间不少于12个学时。

A.错误

B.正确

23、【判断】电器设备在发生火灾时不应该用水灭火。

A.错误

B.正确

24、【多选】根据《中华

华人民共和国职业病防治法》，职业病危害因素分为哪几类（）。

A.生产环境中的有害因素

B.劳动过程中的有害因素

C.生物有害因素

D.生产过程中的有害因素

25、【多选】水利水电施工企业爆破作业时，（）由爆破负责人统一指挥，爆破员按爆破设计和爆破安全规程作业。

A.网络联结

B.堵塞

C.起爆

D.装药

26、【判断】依据《农村水电站安全生产标准化评审标准(暂行)》，农村水电站企事业单位按规定对本单位的生产设施或场所等进行重大危险源辨识、评估，确定危险等级。

A.错误

B.正确

27、【判断】水利工程项目法人应监督检查监理、设计代表、工程检测等相关方对其进入现场的人员进行安全教育培训。

A.错误

B.正确

28、【单选】塔式起重机的轨道每隔6m应设轨距拉杆一个，轨距允许偏差为公称值的1/1000，且不超过±（）mm。

A.5

B.4

C.6

D.329、【单选】心肺复苏(CPR)术，是针对由于各种原因导致的心搏骤停，在（）分钟内所必须采取的急救措施之一。

A.4～6

B.3～5

C.5～7

D.2～430、【多选】关于轮胎式起重机，下列说法正确的有（）。

A.调整支腿必须在有载荷时进行

B.行驶时，严禁人员在底盘走台上站立或蹲坐

C.行驶时应保持高速，不得紧急制动

D.作业中严禁扳动支腿操纵阀

31、【判断】电梯发生坠落事故时，立即把每一层楼的按键都按下，然后将背部紧贴电梯内壁，膝盖绷直，脚尖踮起，可以减少伤害。

A.错误

B.正确

32、【判断】职业病病人变动工作单位后，享受的待遇根据情况发生相应改变。

A.错误

B.正确

33、【单选】根据《中华人民共和国职业病防治法》的有关规定，下列说法错误的是（）。

A.建设项目在竣工验收前，应当进行职业病危害控制效果评价

B.建设项目的职业病防护设施所需费用不必纳入建设项目工程预算

C.存在职业病危害因素的项目，建设单位在可行性论证阶段应当向安全生产监督管理部门提交职业病危害预评价报告

D.职业病危害严重的建设项目的防护设施设计，应当经安全生产监督管理部门审查后方可施工

34、【判断】国家鼓励、支持消防科学研究和技术创新，鼓励、支持社会力量开展消防公益活动。

A.错误

B.正确

35、【多选】使用冲击电钻或电锤时，下列说法正确的有（）。

A.电钻和电锤为40%断续工作制，不得长时间连续使用

B.钻孔时，应注意避开商品混凝土中的钢筋

C.作业孔径在25mm以上时，应有稳固的作业平台，周围应设护栏

D.作业时，应掌握电钻或电锤手

柄。打孔时，先将钻头抵在工作面，然后开动，用力适度，避免晃动

36、【判断】安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

A.错误

B.正确

37、【判断】职业病病人依法享受工伤社会保险、依据民法获得赔偿的权利和向用人单位主管部门提出赔偿的权利。

A.错误

B.正确

38、【判断】有关单位和人员应当及时、客观、真实的报送、报告突发事件信息，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

A.错误

B.正确

39、【判断】水利水电施工企业作业过程发生变化时，应严格执行审批程序，并及时制定变更实施计划。

A.错误

B.正确

40、【单选】水利水电施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员每年再培训时间不少于（）学时。

A.12

B.32

C.8

D.4841、【单选】《中华人民共和国职业病防治法》规定，职业病危害项目实行（）制度。

A.申报

B.审批

C.及时汇报

D.许可

42、【多选】关于起重机司机安全操作技术，说法正确的有（）。

A.工作中突然断电时，应将所有控制器置零，关闭总电源

B.起重机各部位、吊载及辅助用具与输电线的最小距离应满足安全要求

C.用两台或多台起重机吊运同一重物时，每台起重机都不得超载

D.吊运前认真检查制动器，并进行试吊，确认没有问题后再吊运

43、【判断】由于雨水不足以致破坏了气候平衡和协调的现象，称为干旱。

A.错误

B.正确

44、【判断】附着式振动器安装在商品混凝土模板上时，每次振动时间不应超过1min，当商品混凝土在模内泛浆流动或成水平状即可停振，不得在商品混凝土初凝状态时再振。

A.错误

B.正确

45、【单选】依据《特种设备安全监察条例》，特种设备的（）应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。

A.使用标志

B.安全标志

C.登记标志

D.警示标志

46、【多选】依据《关于印发的通知》规定，下列内容中，安全生产监督检查活动组织单位应注意保存的有（）。

A.监督检查报告

B.重要检查记录

C.整改意见

D.影像资料

47、【判断】企业制定安全生产目标应紧密结合生产经营单位的性质、生产经营规模、战略目标，以及安全生产风险情况。

A.错误

B.正确

48、【单选】依据《特种设备安全监察条例》，（）应当对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全、节能知识。

A

.行政监察部门

B.特种设备安全监督管理部门

C.安全生产监督管理部门

D.特种设备使用单位

49、【判断】水利工程项目法人应监督检查各参建单位建立职业健康管理制度，明确职业危害的监测、评价和控制的职责和要求。

A.错误

B.正确

50、【单选】从事故的定义可以知道，意外事件出现后并没有实际发生人身伤害或财产损失，这种意外事件（）。

A.仅仅是一种事件

B.也是事故

C.是可以忽略的事件

D.不是事故

正确答案：第1题：B;第2题：A;第3题：A;第4题：B;第5题：B;第6题：ABC;第7题：B;第8题：B;第9题：A;第10题：A;第11题：BCD;第12题：B;第13题：B;第14题：B;第15题：B;第16题：B;第17题：C;第18题：B;第19题：A;第20题：B;第21题：ABCD;第22题：A;第23题：B;第24题：ABD;第25题：ABCD;第26题：B;第27题：B;第28题：D;第29题：A;第30题：BD;第31题：A;第32题：A;第33题：B;第34题：B;第35题：ABCD;第36题：B;第37题：A;第38题：B;第39

题：B;第40题：A;第41题：A;第42题：ABCD;第43题：A;第44题：B;第45题：C;第46题：ABCD;第47题：B;第48

题：D;第49题：B;第50题：B;

一、单项选择题

（下列每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。每小题1分。多选、错选、不选均不得分）

1.2024年8月31日，第十二届全国人大常委会（B）会议审议通过了《关于修改的决定》，将于2024年（）月（B）日施行。

A

第九次，12月1日

B

第十次，12月1日

C

第九次，12月31日

D

第十次，12月31日

2.生产经营单位的（B）对本单位的安全生产工作全面负责。

A

分管安全工作负责人

B

主要负责人

C

安全部门负责人

D

所有出资人

3.（D）依法对安全生产工作进行监督。

A

工商部门

B

国有资产监管部门

C

纪检监察部门

D

工会

4.国务院安全生产监督管理部门依照新《安全生产法》，对全国安全生产实施（B）；县级以上地方各级人民政府安全生产监督管理部门，对本行政区域内安全生产工作实施（B）。

A

综合监督管理，属地监督管理

B

综合监督管理，综合监督管理

C

统筹监督管理，属地监督管理

D

统筹监督管理，综合监督管理

5.生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取（D）的意见。

A

企业主要负责人

B

各部门负责人

C

协会组织

D

工会

6.新《安全生产法》中，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作职责中新增加的一项是（A）。

A

组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

B

组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

C

组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

D

督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

7.生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件，安全生产费用在（C）中据实列支。

A

利润

B

预算

C

成本

D

收入

8.（B）应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A

矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位

B

矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位

C

矿山、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位

D

矿山、金属冶炼、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位

9.生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行的职责不包括下列哪种情况。（A）

A

及时、如实报告生产安全事故

B

检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

C

制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为

D

督促落实本单位安全生产整改措施

10.新《安全生产法》规定，生产经营单位对从业人员进行安全生产教育和培训中新增内容有（D）。

A

保证从业人员具备必要的安全生产知识

B

熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程

C

掌握本岗位的安全操作技能

D

了解事故应急处理措施

11.矿山以及危险物品的生产、存储单位应当有（C）从事安全生产管理工作，鼓励其他生产经营单位聘用（C）从事安全生产管理工作。

A

专门机构

B

专职人员

C

注册安全工程师

D

安全评价师

12.生产经营单位应当建立（A），如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

A

安全生产教育和培训档案

B

安全生产教育和培训目标

C

安全生产教育和培训记录

D

安全生产教育和培训制度

13.生产经营单位应当建立健全（D），采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

A

生产安全事故责任追究制度

B

生产安全事故隐患报告制度

C

生产安全事故隐患整改制度

D

生产安全事故隐患排查治理制度

14.危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的（A），应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

A

主要负责人和安全生产管理人员

B

安全管理人员

C

分管安全工作的负责人

D

主要负责人

15.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，可（C）。

A

不予处理

B

自行处理

C

向负有安全生产监督管理职责的部门报告

D

向纪律监察部门报告

16.生产经营单位发生生产安全事故时，单位的主要负责人应当（A），并不得在事故调查处理期间擅离职守。

A

立即组织抢救

B

立即停止作业

C

立即等待救援

D

立即启动应急预案

17.生产经营单位必须依法参加（C），为从业人员缴纳保险费。

A

失业保险

B

意外保险

C

工伤保险

D

医疗保险

18.生产经营单位事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向（C）通报。

A

当地安全生产监督管理部门

B

企业负责人

C

从业人员

D

行业管理部门

19.生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行（C）检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。

A

不定期

B

周期性

C

经常性

D

随机性

20.事故抢救过程中应当采取必要措施，避免或者减少对（C）造成的危害。

A

经济

B

建筑

C

环境

D

人员

二、多项选择题

（20题，每题1.5分，错选、多选不得分，选对一个正确选项记0.5分，满分30分）

21.新《安全生产法》要求，安全生产工作应当（），坚持（），坚持（）的方针。（ABCDE）

A

以人为本

B

安全发展

C

安全第一

D

预防为主

E

综合治理

22.新《安全生产法》要求，要强化和落实生产经营单位的主体责任，建立（ABCDE）的机制。

A

生产经营单位负责

B

职工参与

C

政府监管

D

行业自律

E

社会监督

23.生产经营单位应建立、健全（BC），改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

A

作业人员岗前培训制度

B

安全生产责任制

C

安全生产规章制度

D

安全检查机制

E

应急预案

24.生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期（BDE）并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

A

整改

B检测　C检查　D评估　E监控

25.生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的（），并应当依法履行安全生产方面的（）。（CE）

A

责任

B

权力

C

权利

D

规定

E

义务

26.从业人员在岗前进行安全生产教育和培训后，应确保具备哪些知识技能（ABCDE）。

A

必要的安全生产知识

B

熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程

C

掌握本岗位的安全操作技能

D

了解事故应急处理措施

E

知悉自身在安全生产方面的权利和义务

27.生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的（ABD）等内容。

A

责任人员

B

责任范围

C

考核范围

D

考核标准

E

责任时限

28.生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策，应当听取（）和（）的意见。（BD）

A

分管安全生产负责人

B

安全生产管理机构

C

当地安全监管部门

D

安全生产管理人员

E

专业咨询机构

29.生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程（ABC）。

A

同时设计

B

同时施工

C

同时投入生产和使用

D

同时完工

E

同时预算

30.生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的（BCD）。

A

技术要求

B

危险因素

C

防范措施

D

事故应急措施

E

环境评估

三、判断题（20题，每题0.5分，满分10分）

31.生产经营单位委托合法的相关机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任由（委托单位）负责。（X）

32.生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策，只需听取单位主要负责人的意见。（X）

33.有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于安全教育和培训。（X）

34.国务院有关部门应依法在各自职责范围内对有关行业、领域的安全生产实施监督管理。（V）

35.生产经营单位的主要负责人应组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。（V）

36.未经安全生产教育和培训的从业人员，不得上岗作业。（V）

37.负有安全生产监督管理职责的部门对其主管的危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员进行安全生产知识和管理能力考核，可以收费。（X）

38.省、自治区、直辖市人民政府可以根据本地区实际情况对国家规定以外的危及生产安全的工艺、设备进行公布淘汰。（V）

39.生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库可以与员工宿舍在统一建筑物内，但要保持安全距离。（X）

40.生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应及时督促整改。（V）

41.生产经营单位可以在从业人员自愿的情况下与其订立协议，免除或减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。（X）

42.因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本单位提出赔偿要求。（V）

43.生产经营单位使用被派遣劳动者的，被派遣劳动者享有新《安全生产法》规定的从业人员的权利，并应当履行从业人员的义务。（V）

44.承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构，出具虚假证明的，给他人造成损害的，在缴纳罚款后，不需再与生产经营单位承担连带赔偿责任。（X）

45.新《安全生产法》大幅提高了对事故责任单位的罚款金额，一般事故罚款50万至100万。（X）

46.新《安全生产法》规定，特别重大事故的情节特别严重的，罚款1000万至2024万。（V）

47.从业人员在紧急情况下停止作业或采取紧急撤离措施导致企业的损失，可通过从业人员降低工资、福利等方式弥补。（X）

48.因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，无权再向单位提出赔偿要求。（X）

49.承担安全评价、认证、检测、检验的机构应当具备国家规定的资质条件，并对其作出的安全评价、认证、检测、检验结果负责。（V）

50.居民委员会、村民委员会发现其所在区域内的生产经营单位存在事故隐患或者安全生产违法行为时，有权向当地人民政府或有关部门报告。（X）

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！