# （精华版）国家开放大学电大专科《网络系统管理与维护》机考判断题题库及答案

来源：网络 作者：眉眼如画 更新时间：2025-01-05

*(精华版)国家开放大学电大专科《网络系统管理与维护》机考判断题题库及答案盗传必究一、判断题题目1操作系统、应用程序的采购和运维费用属于软件类服务。（）选择一项：对题目2计费管理的组件包括：计费数据的采集和存储；数据的分析和统计；与用户、管理...*

(精华版)国家开放大学电大专科《网络系统管理与维护》机考判断题题库及答案

盗传必究

一、判断题

题目1

操作系统、应用程序的采购和运维费用属于软件类服务。（）

选择一项：

对

题目2

计费管理的组件包括：计费数据的采集和存储；数据的分析和统计；与用户、管理员之间的人机交互界面。（）

选择一项：

对

题目3

在计费系统的三层体系结构中，数据层通常作为用户输入和获取数据的接口，通常由Web浏览器（或计费软件控制台）和处理请求的模块组成。（）

选择一项：

错

题目4

一般的网络管理系统分为管理站（Manager）和代理（Agent）两部分。

选择一项：

对

题目5

管理信息库（MIB，Management

Information

Base）是一个存储网络管理信息的数据库，由被管理对象组成。

选择一项：

对

题目6

故障管理（Fault

Management）的主要任务是创建、检测和控制网络的配置状态。

选择一项：

错

题目7

系统内置的Administrator用户帐户和Administrators组帐户的成员就属于管理员帐户。

选择一项：

对

题目8

帐户锁定时间设置，用于指定已锁定的帐户在手动解锁之前保持锁定状态的时长。

选择一项：

错

题目9

通过上网行为管理产品，网络系统管理员可以制定精细的带宽管理策略。

选择一项：

对

题目10

在计算机上安装防病毒软件是一项必不可少的安全措施。通过启动病毒实时监控系统并且及时升级病毒库，可以有效保护计算机的安全。（）

选择一项：

对

题目11

防火墙可以分为硬件防火墙和逻辑防火墙两类。（）

选择一项：

错

题目12

CHAP不会在网络上直接传输用户的密码，因此比PAP安全。（）

选择一项：

对

题目13

恢复时间目标（Recovery

Time

Object，RTO）是指故障后恢复数据和服务上线所需的时间量。

选择一项：

对

题目14

容灾可认为是低级别的备份，容灾是备份的基础。

选择一项：

错

题目15

常用的数据备份方式有完全备份、差异备份以及增量备份。

选择一项：

对

题目16

根据测量点的位置，可以分为端系统测量和中间系统测量。（）

选择一项：

对

题目17

单点测量又可分为集中式和分布式控制的测量。（）

选择一项：

错

题目18

ipconfig是Windows操作系统中的一个系统命令，用于显示本机的TCP/IP网络配置值。（）

选择一项：

对

题目19

网卡硬件故障属于链路故障。（）

选择一项：

对

题目20

数字电压表的工作方式是通过电缆定时发送脉冲，监听反射回来的信号。（）

选择一项：

错

题目21

端口扫描工具是一种可以检测操作系统上的端口，并记录被扫描端口状态的应用程序。（）

选择一项：

对

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！