# 校舍维修申请报告[最终版]

来源：网络 作者：九曲桥畔 更新时间：2024-08-03

*第一篇：校舍维修申请报告[最终版]校舍维修申请报告张八桥镇马厂小学 2024年12月5日校舍维修申请报告县教育局、张八桥镇中心校：宝丰县张八桥镇马厂小学位于张八桥镇东北部，创办于1947年月，占地面积8700平方米，共有5个教学班，在校生...*

**第一篇：校舍维修申请报告[最终版]**

校舍维修申请报告

张八桥镇马厂小学 2024年12月5日

校舍维修申请报告

县教育局、张八桥镇中心校：

宝丰县张八桥镇马厂小学位于张八桥镇东北部，创办于1947年月，占地面积8700平方米，共有5个教学班，在校生115人，教学质量在全镇名列前茅。但经上级检查及我校自查校舍存在以下问题急需整改，特予以上报申请修缮：

一、厕所因便池规划设计不合理，经上级检查存在安全隐患，需要立即整修，所需整改资金2万元。

二、我校围墙因无外粉且年久失修，已有80多米出现基石脱落、砖粉现象，存在隐患，急需修整，申请资金3万。

三、新教学楼前至厕所的甬路系沙土结构，每每下雨雪后，泥泞湿滑，师生行走不便，亟待硬化改造，特申请资金2万元。以上项目，共需资金7万元，敬请上级领导视我校急需解决的问题多，学校资金困难，请给予拨款维修！特此申请。

此

致

张八桥镇马厂小学 2024年 12月5日

三、申请项目及预算 为此，我校特提出校园围墙维修申请，需要维修的围墙长62米，高2.5米，地基1.5米。该工程需用砖45000块，单价0.3元，造价45000×0.3=13500元；沙30方，单价60元，造价60×30=1800元；水泥15吨，单价300元，造价300×15=4500元。预计需用工65个，每工80元，需劳务费5200元。各项总造价25000元。如果我校围墙能得以修缮，学校的财产和师生的安全就有了根本保障。恳请上级领导实地察看，帮助我校解决困难，我们全体师生会以更高的热情和更加优异的成绩回报社会。

渑池县天池镇笃忠中学

社冲中心小学关于申请资金修缮

学生食堂、宿舍、教室门窗和新建校门的申请报告

县人民政府：

自柳城县社冲初级中学撤并到柳城县凤山中学后，我校在原社冲中学校址进行寄宿制办学，原来社冲中学的校舍是1989年秋建设的，至今已有20年了，学生食堂、宿舍、教室的门窗破烂不堪，有些窗子曾经因为刮大风时窗扇掉落下来，造成极大的安全隐患。冷天或大雨天气，学生吃住、学习都受到极大的影响。另外现我校校门是两道老校门，学校管理不方便，结构也是老式不美观，加上建设年代久，出现墙体开裂，存在安全隐患，急需推倒两道老校门，新建一个新校门。为了解除学校的安全隐患，给学生一个良好、舒适的学习环境，希望县人民政府给予拨款维修。经测算，学生食堂、宿舍、教室的门窗修缮以及新建校门所需经费如下：

一、学生食堂窗子换推玻所需经费： 116 M2 X 180元/M2 = 20880元

二、学生宿舍窗子换推玻所需经费： 217 M2 X 180元/M2 = 39060元

三、教室的门窗修缮所需经费：

1、旧木门换新铁门所需费用： 32扇 X 450元/扇 = 14400元

2、教室窗子换推玻所需经费： 480M2 X 180元/M2 = 86400元

四、新建校门所需经费150000元

以上经费共计：310740元（31.0740万元）

以上项目，敬请上级领导视我校急需解决的问题多，学校资金困难，请给予拨款维修！特此申请。

此 致

柳城县社冲中心小学

2024 年 09月01日 南头南头南头南头小学危房改造项目的申请报告小学危房改造项目的申请报告小学危房改造项目的申请报告小学危房改造项目的申请报告

靖远县教育局，靖远县东湾镇教育管理中心： 东湾镇南头小学地处村中央，建于1972年。近年来，由于地势较低，地质盐碱严重，学校建筑设施现存在如下问题：105米围墙严重外倾；教师、学生厕所墙体裂缝严重下陷；12间教室（648平方米）和8间教师宿舍（192平方米）吊顶年久失修开始裂缝掉灰；操场（5000平方米）盐碱严重，晴天尘土飞扬，雨天泥泞不堪，学生无法正常活动，严重影响教学。这些问题的存在，随时威胁着师生和群众的安全。为了确保师生和群众安全，根据县教育局的要求，结合我校实际，学校决定对以上存在问题的建筑设施进行改造。

一、具体改造项目如下：

1、重新修建105米，根据当地水泥、砖块和工价，约需3万元。

2、抬高地势，重新修建教师、学生厕所，根据当地水泥、砖块和工价，约需4万元。3、12间教室（648平方米）和8间教师宿舍（192平方米）重新吊顶，根据当地材料和工价，约需8万元。

4、硬化操场，修建设施，根据当地材料和工价，约需15万元。

二、改造时间：2024年放暑假后的第一天动工进行改造，预计40天峻工。

三、改造共需资金约30万元，请上级有关部门鼎力支

**第二篇：校舍维修申请报告**

校舍维修申请报告

尊敬的铁东区教育局领导：

我们石岭镇中心小学校，现有教学楼五层，建筑面积为4012平方米，自2024年建教学楼以来，历经十几个春秋楼内部分设施已经达到使用年限，需要进一步维修和改善，现将具体存在情况汇报如下：

一、楼顶修缮工作。

学校楼顶多处出现漏水现象，现五楼每个班级内每天可以接到楼顶漏水数十盆，已经有一个班级无法正常上课搬至其它室以维持正常教学，我校预计将楼顶改造为彩钢瓦结构，并做钢架梁、防水、防寒等处理。

楼顶面积1112.33平方米×270.00元=300329.1元（含防寒珍珠岩、钢梁支架、人工费）

二、门窗更换工作。

由于教学楼内各室门窗年久失修，封闭不严大风、雨水时能对各室造成损害，也不能保障冬季取暖，我校预计将整栋教学楼门窗更换。

教学楼大门20.6平方米×450.00元=9270.00元 各室门120扇×300.00元=36000.00元

窗户3.24平方米×260扇×245.00元/平方米=206388.00元

三、楼内设施改造

1、暖气改造工作。教学楼内现取暖设备为老式暖气片，管线在设计上也出现诸多弊病，经常会在供热时有部分教室内的暖气片不热，而且在取暖期内会经常造成楼内漏水一片，个别班级老师每天要倾倒班级接到的暖气漏水十几盆。不利于我校正常教育教学。教学楼内暖气片230组，1380片。

更换暖气片600片×150.00元=90000.00元 一寸铁管800米×18.00元=14400.00元 一寸五铁管300米×30.00元=9000.00元 每组小件230组×60.00元=13800.00元 人工费230组×100元=23000.00元 油漆40桶×90.00元=3600.00元

2、水房及排污主管道改造。教学楼为五层，每层均有一个水房。由于水房的下水管道狭窄，每天都会出现有堵住下水管道的现象，学校每天要派专人清理，并且时常要雇工清理疏通下水道。楼体主排污管道在设计和使用上不能满足我校正常排污，经常会出现堵死下水，偶尔还会脏水从一楼水房返出现象。影响我校正常卫生清扫。

水房更换下水管及线路改造20000.00元 更改上水管道路线25000.00元 更换楼内5个水箱16000.00元 更换楼内上水潜水泵4000.00元 水房格局改造13000.00元

楼体排污主管道更换及线路改造45000.00元 新建脏水井15000.00元 人工费12000.00元

三、校舍粉刷。为了达到环境熏陶人、感染人、教育人准备将楼体和楼内进行全面粉刷。预计所需资金300000.00元。以上三项改造工程共需资金1125787.1万元。

基于我校现在教学条件存在的问题急需得以解决，恳请上级领导能够给予批准资金。

四平市铁东区石岭镇中心小学校

2024年12月26日

**第三篇：校舍维修申请报告2024**

校舍维修申请报告

县教育局

癿藏学区纳莫沟小学位于癿藏镇纳莫沟村三社，创办于 1985年月，占地面积1666平方米，共有4个教学班，在校生85人，教学质量在全镇居中。经校委会学区领导请示研究决定搭建活动板房库房，特予以上报申请修缮：

一、工程概况

1、工程名称：纳莫沟搭建活动板房库房。

2、工程地点：癿藏镇纳莫沟小学

3、工程预算总价：

（1）、修建31平方米，每米300元，合计9300元；（大写：玖仟叁佰元整）（2）、包工包料

二、合同工期及进度要求

1、计划日期：2024.10.----2024.10、工期要求：乙方（吴永强）应根据规定期限保证工程进度。由于乙方（吴永强）责任未按期完成延误一天，乙方按工程的千分之一支付违约金（不可抗力因素除外）。

三、安全责任

1、乙方（吴永强）在施工过程中加强安全教育及安全管理，施工过程中发生的一切安全事故由乙方负责。

2、乙方（吴永强）工作人员必须遵守甲方监理和确定的相关安全规章制度。

四、付款方式

护栏工程安装结束经甲方验收合格后，一次性转账付清。本合同双方签字生效，一式两份，具有同等法律效力。

此致

敬礼

癿藏学区纳莫沟小学小学

2024年10月25日

**第四篇：小学校舍维修申请报告**

校舍维修申请报告

牧牛乡德合小学 2024年5月6日

县教育局、牧牛乡中心校：

牧牛乡德合小学校舍经我校自查存在以下问题急需整改，依靠我校自身无力解决，特予以上报：

一、存在问题：两幢教室上盖防水卷材均已被风卷起，已丧失防水功能，现用砖头、木头临时压住，有部分卷材已破损，教室出现大面积漏雨现象。

二、安全隐患：砖块、木头等一旦被风卷落，很易伤及师生，但不用这些物质临时压住，教室内漏雨已无法上课。

三、所需整改资金：重新做防水，更换部分卷材需资金人民币两万元。

牧牛乡德合小学

2024年5月6日

**第五篇：关于校舍维修的申请报告**

关于修建平泉镇马洼小学学生厕所的

请 示 报 告

县教体局

平泉镇马洼小学位于平泉镇西北2.5公里的马洼行政村马洼自然村，学校始建于1951年，占地面积5336平方米，校舍建筑面积942平方米，在校学生112人，教职工9人。

现有1980年修建的土木结构厕所6间，面积90平方米，十年前就出现房顶漏水，墙体倾斜，隔墙墙皮脱落，加之今年雨水多，地基下陷，墙体倾斜，师生上厕所存在安全隐患，需要重新修建，根据全县校园安全排查工作组建议，拟在校内新建厕所6间，申请用地面积为90平方米，所需资金 元。恳请县局立项解决所需资金。

2024年4月 1 日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！