# 202\_燃气设施综合治理和安全提升工作总结报告和感想

来源：网络 作者：空山新雨 更新时间：2024-01-15

*20\_燃气设施综合治理和安全提升工作总结报告和感想一2. 关注燃气隐患，创建幸福平安3. 加一道关阀，多一份安心4. 家居安全，从燃气安全开始5. 燃气安全，时刻谨记6. 一切努力，只为家人的平安7. 锁住威胁，释放安全8. 浴室杀手凶又残...*

**20\_燃气设施综合治理和安全提升工作总结报告和感想一**

2. 关注燃气隐患，创建幸福平安

3. 加一道关阀，多一份安心

4. 家居安全，从燃气安全开始

5. 燃气安全，时刻谨记

6. 一切努力，只为家人的平安

7. 锁住威胁，释放安全

8. 浴室杀手凶又残，一氧化碳惹祸端。

9. 钢瓶残液易燃易爆，请不要自行清理。

11. 钢瓶残液易燃易爆,请不要自行清理。

12. 石油气易燃易爆,请小心使用。

13. 为了你和家人的幸福,请小心使用石油气。

14. 加强燃气安全监督管理,保障人民生命财产安全。

15. 为了你和家人的安全,请不要在浴室内安装,使用直排式燃气热水器。

16. 为了你和家人的安全,请使用燃气具时保持室内空气流通。

17. 天气寒冷,使用燃气热水器等燃气器具时要注意安全,保持室内通风,防止一氧化碳中毒

18. 燃气安全系万家,安全使用莫违规。

19. 为了你和家人的安全,请不要使用过期石油气钢瓶

21. 加强燃气安全监督管理,保障人民生命财产安全

22. 为了你和家人的安全,请使用燃气具时保持室内空气流通

23. 天气寒冷,使用燃气器具时要注意安全,保持室内通风,防止一氧化碳中毒

24. 燃气安全系万家,安全使用莫违规

25. 使用燃气时，四季都要保持通风

26. 使用燃气时，要有人照看

27. 要经常检查连接灶具的胶管、接头，发现胶管老化松动，应立即更换，在正常情况下，每18个月必须调换，接口处要用夹具紧固。

28. 不准自行接装、改装燃气设施

29. 装有燃气设备的场所不能当卧室

31. 超过使用年限的燃气器具应及时更换

32. 如需在道路和街坊路面施工，施工单位应事先向燃气公司申请燃气管道监护，在办理燃气管道交底手续后，方可进行施工。

33. 燃气用户要配合燃气公司的燃气设施安全检查，发现隐患，应及时整改。用户亦可委托燃气公司进行整改。

34. 不要在安装燃气设施的周围堆放易燃易爆物品

35. 使用带有熄火保护装置的安全型燃气灶，保障您和家人的安全

安全口号 | 安全标语 | 安全生产标语 | 交通安全标语 | 工地安全标语 | 校园安全标语

安全口号 | 安全标语 | 安全生产标语 | 交通安全标语 | 工地安全标语 | 校园安全标语

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！