# 装修工地工作日记范文共5篇

来源：网络 作者：清风徐来 更新时间：2024-01-15

*装修工地工作日记范文 第一篇今天天气还不错，但心情就不像天气那样好了，之前投出去的简历，没有一个回函的，身为专科毕业的我，没有工作经验，找工作跟登天一样，是谁规定应届生一毕业就有经验啊。这家公司是妈妈托朋友介绍的，我今天前去实习，所谓这个实...*

**装修工地工作日记范文 第一篇**

今天天气还不错，但心情就不像天气那样好了，之前投出去的简历，没有一个回函的，身为专科毕业的我，没有工作经验，找工作跟登天一样，是谁规定应届生一毕业就有经验啊。这家公司是妈妈托朋友介绍的，我今天前去实习，所谓这个实习，还真是实习，不算我正式的工作，只是前去观摩学习。

9点上班，我8点半就早早到了门口，在门口的洗手间整理了一番着装，开始大步踏向我人生第一份正式的工作。来到人事部，敲门进去后，是一位30多岁的姐姐，我向她说明我的来意后，她让我填了一个表格，然后把我分配到一位叔叔手下，让我跟他学习。

叔叔姓李，我叫他李老师。李老师问我带了电脑没，我诧异看着他，不知道有要带电脑这回事，他说以后每天上班都带电脑，可以9点半来公司，但是自卑手提，我想可能要画图之类的吧，没想到这么快可以画图，还好不用打杂，心里窃喜。

因为今天没什么事做，李老师安排我在他们公司的图书角看书，没想到一个楼上的私人公司，居然比我想象的大多了，设计公司里面有一个图书角，里面排放的全部是设计类图书杂志，可能让这些设计师平时没有灵感的时候来这里学习来了，让自己冲冲电还是蛮好。我随手拿了一些书翻看了，眼看快中午了，我打了招呼还是回家了。

明天是新的一天，想到这里浑身充满力量，要在新的工作新的岗位上好好使自己成长，实习是一个能让自己学到很多以前学不到的知识，还是要好好把握这几个月啊。

**装修工地工作日记范文 第二篇**

今天准时到办公地点，拿着我亲爱的手提电脑，昨晚回去还加强了我的CAD制图，好久没练习了，快生疏到不行。

到了时间等待工头，工头来了之后，说今天要去现场测量，让我跟着，我一听，好机会，马上就开始像模像样起来。以前在学校从来没有测量过现场这些要装修的实际地点，太兴奋了。和工头一同坐车前往江北某小区后，一个新的楼盘正在开盘。楼盘前面很多装饰公司正在拼命把顾客往他们搭的棚里“拉”，其实是劝说，这就是装饰公司啊，我感到汗颜，还好我现在不用这样风吹日晒啊。跟随业主带领我们前往他们的住宅。

进门之后看到一片清水，这就是清水房，什么也没有，但是这个楼盘的户型很小，只有30多平，但我不得不佩服现在的结构设计师，现在的房价是越来越贵，普通百姓还是占大多数，买这种30多平的房子花不了多少钱，刚毕业的大学生首选就可以买这种房。以前这种30多平的小房也许很小，没几个人看得上。但是现在这种类型房子可以说是，麻雀虽小五脏俱全，一室一厅，有一个观景小阳台和一个生活小阳台，虽然小阳台几乎只能让一个人在这里自由活动，但是一个人住这个房子完全够了，而且还很宽敞舒适，主要是现在的空间设计得太好了。

感叹了这么多，开始听工头同业主交谈要怎么来设计个房子，房子是业主阿姨准备装修后用来出租的，她不想要大的花费，能少则少。这就是现实啊，以前在学校设计装修的时候，哪里会考虑这些预算啦，现在这套房子虽然小，但其实就算要完整装修完，不要太精装，也是要花费很多钱的\'，阿姨想要在三万元预算内，我对这个还没有具体什么概念，只是工头说还行。

**装修工地工作日记范文 第三篇**

在装修之前我就一直在考虑材料的问题，由于装修公司的问题，我得以自己采购材料。装修到这个阶段，需要的辅料已购买得差不多了，正好借这篇日记做一个总结。我装修的宗旨一是环保二是舒服，环保是一个很大的题目，国家都没有弄得太明白，我等小老百姓更说不明白了，但是有一点我是坚持的，为了家人的健康，环保很重要。因此，我购买材料的重要标准就是环保。

说起环保，我们国家有一个很重要的环保标志，绿色十环。十环认证是中国环境标志产品认证的俗称，因为中国环境标志的图形由中心的青山、绿水、太阳及周围的十个环组成。认证产品种类主要包括家具、建筑材料（水性涂料、溶剂型涂料、木地板、粘合剂、壁纸、陶瓷砖、卫生陶瓷、门窗、水泥、混凝土、墙体板材等）、家用电器（冰箱、电视机、洗衣机、空调、节能灯）、日用品、纺织品、汽车、办公设备（计算机、复印机、打印机、传真机等）、油墨、再生鼓粉盒、生态住宅、太阳能（热水系统、集热器）等。中国十环的认证机构是中环联合（北京）认证中心有限公司，其是由\_环境保护部授权的。中国十环执行的标准均按ISO14020系列标准（包括ISO14020、ISO14021、ISO14024等）规定的原则和程序实施，与国际通行环境标志计划做法相一致。基本上，能拿到中国十环的产品，就算是在国内有了环保的保证了。

在装修之初我就定下了尽量不用胶的基调，后来自己买料的时候更是非常注意这点，因为胶的主要原料中富含甲醛，因此当装修公司提出使用胶来处理墙面的时候，我非常坚决地拒绝了。我买的漆是最好的漆，但是墙面处理的时候用胶，然后用漆一盖，就等着那些有害物质一点一点地挥发，我不能接受。

**装修工地工作日记范文 第四篇**

我家这次装修也与垄断部门打了两次交道。

首先出场的是煤气。煤气管道和煤气表对橱柜来说很难处理，一般都采用包管的方式处理，这部分是需要另外收费的。花钱不说，还不美观。我家的橱柜比较短，如果对下水管和煤气管进行包管处理，要浪费不少空间，而且还不方便布置水槽、灶具等。在与威朗小杨讨论的橱柜的时候，考虑到我家是顶楼，小杨建议将煤气管和煤气表进行改造，放在下柜中，这样可以节省空间。据说我家这样的顶楼是可以改造的。后来，媳妇与煤气公司联系，将情况进行了说明，对方表示顶楼的确可以更改。媳妇又问了收费的情况，告知挪一米要70几块钱。我们一算，房子举架也就不到三米，有两百块足够了。满心欢喜地与煤气公司约了时间来看活施工。来的人看了，告诉我们改造需要1000元，最少也需要800元。我们一听就傻了，这个价钱差得也太多，就问其价钱是怎么算的。这哥们儿一副垄断大爷的神态，直接告诉我们这个价钱是有文件的，还经过物价局的认可，绝对不会错的。但就是不说是怎么算出来的。然后也不多解释，直接开路地干活。我们又给煤气公司打电话，他们告诉我们：你家的情况比较复杂，又需要关栓，又有供气损失什么的，就需要这么多钱，但也不提具体是哪个文件，怎么算出来的价钱。我勒个去，你也不说哪个文件，也不告知收费标准，我怎么知道你这个价钱是用脑袋算出来的，还是用脚后跟算出来的。没有办法，只能接受，你只要想改，就得用他们，这样才合法，不然到时候又是罚款，又是停气的，更闹心。后来与王营谈起这件事，王营说价钱应该差不多，那个70几的价钱是改煤气表后面的管线的价钱，一般只要挪表，好像就是700的起步价。我只是想知道这个价钱是怎么来，不想管这个价钱是怎么没的。如果煤气公司拿出文件，具体地解释一下，我想我也不会这么大的怨言。现在虽然钱也不得不花，但少不了要问候一下这些垄断大爷。真是花钱找气受啊。

第二个出场的是自来水。我家的自来水表需要更换（为什么要换水表，后面会专门地发日记谈到），就找了自来水公司。来的人很快就把水表给换完了。我媳妇由于对水表的准确性存在疑问，就想让其将换下来的水表接到厨房上，看看是否有问题。那个换水表的说出来的话能噎死人，“看你也像上班的，怎么说这么没水准的话，领导安排我来换水表，没有让我给你装到别的地方试着玩。”我靠，大兄弟，你不想换就好好说呗，至于这么鸡头白脸地嘛！常挨领导的训，到我这里来找领导的感觉来了。

发泄一下心里舒服多了，其实做服务行业的，的确不容易，总有各种各样的客户提出千奇百怪的问题，就像我要求将换下来的水表接到厨房试试看，的确要求可能不合理，那你好好拒绝就完了，为什么非得将话说得那么难听呢。如果不仗着垄断的优势，就这样的服务态度肯定是不会有客户的。所以说“态度绝对一切”还是很正确的。

**装修工地工作日记范文 第五篇**

墙面处理主要用到界面剂、腻子、瓷砖粘接剂、防水涂料。

界面剂对于大多数装修公司来说属于知道但是不愿意使用的东西，原因是贵。界面剂是为了防止水泥面层或泥灰层掉灰而涂刷的，涂了以后批腻子效果更好。大部分装修公司都喜欢用滑石粉+熟胶粉+胶水。胶水一般使用801胶或901胶，需要注意的是有一些产品号称无甲醛，其实是将甲醛进行了化学处理，在涂刷之后甲醛就会还原并释放，如果真的有哪家公司弄出了100%不含甲醛的胶，那一定会成为业内老大，但是现实很残酷，没有哪家公司的胶里不含甲醛。其实甲醛是制作胶水的原料，只要是胶水都会有这个成份。801胶水是由聚乙烯醇与甲醛在酸性介质中经缩聚反应，再经氨基化后而制得的。制备过程中含有未反应的甲醛，这东西会缓慢释放出来。801胶水生产原料为：聚乙烯醇，水，甲醛，尿素，盐酸和氢氧化钠。普及一下胶的生产工艺，将水倒入1000立升的反应釜加热到70℃，开动搅拌机，然后加入聚乙烯醇并升温至90-95℃，使聚乙烯醇完全溶解之后，让聚乙烯醇溶液冷却至80-85℃，再继续搅拌，同时以细流方式加入盐酸，搅拌20分钟，再加入甲醛进行缩合反应，时间一般会在60分钟左右。降低温度并调节pH值后，用尿素进行氨基化处理，经抽样检验合格后，把pH值调至中性，然后降温至45-50℃出料，即为801建筑胶水。需要注意并警惕的是某些不良厂家，把原来的801胶换一个无甲醛胶的包装就拿出来卖。

代替胶水的方案是界面剂：界面剂来代替胶水，在毛坯墙面上刷一遍，增强墙面附着力。界面剂目前两家做的比较好，一家是意大利的马贝，另一个是德国汉高的妥善品牌。在某电商上，马贝很少，而妥善很多。但是需要注意的是，目前能买到的这两个品牌都是国产的，如果能买到原装的妥善和马贝的话，还是买进口的，因为国产妥善是十环标，而德国原装的妥善777符合EC1Plussystems系统。

我是直接给汉高中国公司打电话，问北京这边的销售商，那边给了我一个电话，打过电话去，给我报了一个大兴那边的仓库地址，我有点含糊，仓库，都没有个店面吗？那边一直在强调要拿货只能去仓库拿货，我想这大概是骗子吧。这是一个月前的事了，由于前面那些问题，直到上周我才需要去买界面剂，重新打汉高的电话，这次给了我工厂销售的电话，打过去，那边给了我一个店的地址，然后告诉我北京只有这一个代理商，就是之前我打过电话那家。驱车赶到店面一问才知道是我误会了。这家店是汉高在北京的代理商，一般做工装比较多，店面里没有货，接了单子，直接由工人从仓库提货，这样一来我就明白了，交钱，然后奔仓库，正好有一车从上海运过来的新货到库，提6桶妥善777走人。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！