# 塔吊操作合同范本(热门5篇)

来源：网络 作者：红叶飘零 更新时间：2024-01-29

*塔吊操作合同范本1甲方：乙方：为确保甲乙双方的共同利益不受侵害，经甲乙双方平等协商一致，双方自愿签订本合同，共同遵守本合同所述内容。>一、劳务期限从年月日开始算起，至塔吊作业完成时止。>二、工作内容1、乙方同意根据甲方工作需要，自愿承包该工...*

**塔吊操作合同范本1**

甲方：

乙方：

为确保甲乙双方的共同利益不受侵害，经甲乙双方平等协商一致，双方自愿签订本合同，共同遵守本合同所述内容。

>一、劳务期限

从年月日开始算起，至塔吊作业完成时止。

>二、工作内容

1、乙方同意根据甲方工作需要，自愿承包该工地重机司机操作。

2、乙方必须遵守甲方规定的各项劳务规章制度和现场项目部管理，乙方必须随时通知（叫）随时到，保证塔机正常使用及各施工班组服务。认真履行岗位职责，负责搞好塔机的驾驶，并负责检查含紧固螺丝、打油、故障检查等工作。（除机械保养、钢丝绳更换，黄油由塔机安装公司负责）。

3、因项目特殊乙方塔吊操作工，必须满足现场各工种需用材料、物品、工具正常吊装运行。

4、乙方保证每台塔吊配备经验丰富的持证操作工，所有人员证件交甲方报送南岸区安监站押证备案上岗。乙方必须保证人员长期稳定，甲方不准随意调换或无故辞职。

>三、劳务报酬

本合同采用承包制，塔吊承包总价 。

>四、甲方的权利与义务

1、根据公司的规章制度及项目部双方合同约定内容对乙方进行管理。

2、甲方人员有权对乙方工作进行监督、指导和考评，甲方提供乙方住宿。

3、甲方必须认真履行本合同约定的内容，按合同约定按时支付乙方工资。

4、根据乙方检查发现的问题，报经甲方核查后及时通知塔吊安装公司维修、更换零部件。

>五、乙方的责任和义务

1、认真遵守国家的法律、法规和政策及甲方和项目部的各项规章制度，提高敬业精神。讲究职业道德，维护甲方的利益。

2、服从甲方的.工作安排，认真履行岗位职责，不讲条件按时完成甲方规定的各项本职工作任务。

3、认真履行本合同约定的内容，严格执行塔吊操作及指挥规程，遵守区安监局检查提出的整改要求，搞好本职工作。

4、爱护塔机。保持塔机清洁，每日开启前必须做到先检查后启动，先试运行后工作的原则，发现问题及时处理，及时汇报、保证塔机安全、可靠运行。每班下班后不得将对讲机处于充电状态。每周的检查、维修和保养，发现问题及时处理，决不影响第二天的工作。

5、乙方若发现不安全因素，应及时停止作业。下到安全障碍排除。

6、每日做好塔机运行工作记录。

7、保证施工期间塔机正常运转，除机械修理及停电，大风不能操作以外，根据施工需要保证随时运转。

8、禁止大风天气和塔机带病工作。

9、乙方必须与班组同时上下班；如有加班，乙方必须无条件服从并按甲方管理人员通知时间到岗。

>六、劳务合同的变更和解除

发生以下情况之一，本合同终止。

1、合同期满。2、双方达成一致。

七、合同期内甲乙双方必须认真履行合同所述内容，不得违约擅自解除合同，不得随意离职。若因乙方原因未经甲方同意而中途不干违约退场，应违约赔偿甲方20xx元一台。甲方违约赔偿乙方20xx元一台。

八、本合同未及事项，由双方协商解决。

九、本合同一式两份，甲乙签字日生效，双方各持一份，具有同等法律效力。本合同期满自行解除。

甲方：

乙方：

日期：

**塔吊操作合同范本2**

甲方\_\_\_\_\_\_

出租方\_\_\_\_\_\_

承租方\_\_\_\_\_\_

塔吊\_\_\_\_\_\_一\_\_\_\_\_\_下简称塔吊\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二\_\_\_\_\_\_三\_\_\_\_\_\_一\_\_\_\_\_\_二\_\_\_\_\_\_租金用人民币支付\_\_\_\_\_\_大写\_\_\_\_\_\_大写\_\_\_\_\_\_一\_\_\_\_\_\_大写\_\_\_\_\_\_二\_\_\_\_\_\_如自然灾害、地震、战争等因素\_\_\_\_\_\_一\_\_\_\_\_\_二\_\_\_\_\_\_以下简称甲方\_\_\_\_\_\_以下简称乙方\_\_\_\_\_\_大写元\_\_\_\_\_\_不含税费。由乙方指派专业人员使用管理。

2、租金支付方式和期限：设备到施工现场后首付租金元\_\_\_\_\_\_如塔吊臂断裂等\_\_\_\_\_\_塔吊附着必须按规定规范安装。

2\_\_\_\_\_\_、如冬季不退还，按实际停工及复工时间计算。

5、乙方必须按时对设备进行维护和保养，压箱或电机正常磨损发生故障必须及时维修，维修费用及人员由甲方承担，如甲方不及时派专业人员进行维修所造成的工期延误，所有的`经济损失均由甲方承担。

6、由乙方人为造成的一切后果均由乙方承担。

六、本工程完工后，不需要塔吊运行时，申报甲方，办理退还塔吊建筑机械的协议手续后停止合同。

七、本合同在租赁期间发生争议，双方协商解决，协商不成的依法向人民法院起诉。

八、本合同未尽事宜，按照《\_合同法》的规定执行。

九、本合同一式两份，合同双方各持一份。本合同的附件均为合同组成部分，与合同具有同等法律效力。本合同自签字之日起生效。

甲方签字：

乙方签字：

年 月 日

**塔吊操作合同范本3**

甲方：山东博瑞重型机械有限公司

乙方：泾川县元顺建筑安装工程有限责任公司

一、名称：56 0塔吊起重机4台，金额合计2xx年。

二、包装标准，包装物的供应与回收：裸装。

三、随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：见发货清单。

四、塔吊的所有权自乙方付清货款起转移，但乙方未履行支付价款义务的，塔吊属甲方所有。

五、交(提)货方式、地点：甲方代办托运，乙方负责卸车及卸车费用。

六、运输方式及到达费用负担：汽车运输，总价格内含运费，乙方负责卸车费用。

七、检验标准、方法、地点及期限：根据甲方提供的\'发货清单现场进行验收。

八、成套设备的安装与调试：甲方派壹名技术人员指导调试，乙方负责组织实施安装及吊车费用。乙方负责给技术指导人员配备安全带、安全帽等防护用具。

九、结算方式、时间及地点：货物到达后，乙方全部货款付清后方可进工地卸车，如货到因乙方的原因未及时付清货款而造成的车辆误工费用由乙方负责。

十、本合同解除的条件：保修期满。

十一、违约责任：双方协商解决或根据《\_合同法》执行。

十二、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第二种方式解决：

(一)提交\_当地\_仲裁委员会;

(二)依法向甲方所在地的人民法院起诉。

十三、其他约定事项：本合同一式三份，本合同未经甲方同意，私自改动原合同文本条款，一律无效，若有改动，改动处必须有甲方盖章方可生效。

甲方(盖章): 乙方(盖章)：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托受理人：

年 月 日

**塔吊操作合同范本4**

出售方： （简称甲方） 购买方： （简称乙方）

根据《\_合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿的原则，经双方协商达成如下协议：

一、合同签订地：

二、塔吊说明：

本塔吊由山东省文登市建筑机械厂生产，型号为QTZ400，制造许可证编号：TS2410393-20xx，出厂编号20\_0362，塔身高度为28米，标准节数12节及其他零配件。

三、出售价格：

甲乙双方确认出售价格为人民币：113000元（大写：壹拾壹万叁仟元整）

四、产权说明：

甲乙双方签字确认本合同并在甲方收到全部价款后，塔吊产权归乙方所有。

五、甲乙双方责任：

甲方保证塔吊设备在出售前能正常使用，并提供塔吊出厂说明书及相关资料给乙方。塔吊装运及运输过程中发生的\'一切费用和责任由乙方承担。

六、塔吊出售后的责任：

本合同签字生效后，塔吊在日后的使用过程中，发生的一切安全及质量问题，甲方不承担任何责任。特此声明！

本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。经双方签字盖章之日生效。

甲方：

年 月

乙方： 2 年 月日 日

**塔吊操作合同范本5**

1、 塔吊的拆、装及锚固等作业，必须由经过专门培训并取得作业证的人员完成。

2、 操作人员，高空作业必须系好安全带。严禁酒后上岗，违章指挥，违章作业。杜绝冒险蛮干。

3、 根据拆装作业现场情况及需要划定警戒区域并设置监护人员，在区域内严禁其他人员停留或行走。

4、 拆装工人必须遵照下列原则：

A) 作业人员必须准确了解塔吊的各部位性能;

B)安装作业前，

对建筑起重机械的结构、机构、安全装置、电器、液压等系统及零部件进行全面检查，不符合要求的零部件须更换或修理合格再安装。

C)钢丝绳断丝、磨损、腐蚀、扭结、变形严重、达报废标准须及时更新;连接螺栓、销轴等损坏的须更换。

D)安装塔吊的过程中，对各个安装部件的连接件，必须特别注意要按说明书的规定安装齐全、固定牢靠，并在安装后做详细检查。吊点应正确，绑扎应牢固，吊装就位连接牢固后方可卸除吊具。

E)必须详细了解并严格按照说明书中所规定的安装及拆除的程序进行作业，严禁对产品说明书中规定的拆装程序作任何改动。

F)熟知塔吊拼装或解体各拆装部件相连接处，所采用的连接形式和使用的连接件的尺寸、规定及要求。对于有润滑要求的螺栓，必须按说明书的要求，按规定的时间，用规定的润滑剂润滑。

J)了解每个拆装部件的重量和吊点位置。

5、 拆装工人必须对所使用的机械设备和工具的性能及操作规程有全面了解，严格按说明书的要求安装各连接销轴、螺栓等，不得混用、代用、少用(如：螺栓、弹簧垫等)或用别物代替(如：以小代大以铁丝代开口销等)。

6、 走扶梯或因故须在其它部位攀登时，一定要眼先到、手才到，手要抓紧，身体的重心尽量放在手上，对看不准是否焊牢或是否紧固住螺栓的部位不得攀登。

7、 高空拆卸的螺栓、零件等要集中妥善存放以防散落伤人。拆装完毕剩余的零部件、工具等集中保管好。

8、 安装或拆除带有起重臂和平横臂的塔吊时，严禁只拆装一个臂就中断作业。

9、 在紧固要求有预紧力的螺栓时，必须使用专门的.可读数的工具，将螺栓准确的紧固到规定的预紧力值。

10、 拆装塔吊的电气部分，必须按有关规定，由持有电工操作证的正式电工进行，严禁其他人拆装。

11、 必须将各部位的栏杆、平台、护链、扶杆、护圈等零部件及安全防护装置安装齐全，并确保灵敏可靠。

12、 拆除因损坏而不能用正常方法拆卸的塔吊或缺少安全防护装置的塔吊时，必须确保有安全的拆卸安装方案。

13、 安装完毕的塔吊，必须使各工作机构能正常工作。按规定使用。

14、 必须有资质的单位才能进行拆装工作，如：发生一切安全事故与甲方无关，一切有乙方全权负责。

15、 本合同一式两份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！