# 地坪劳务合同范本(通用4篇)

来源：网络 作者：落霞与孤鹜齐 更新时间：2024-02-11

*地坪劳务合同范本1发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)本合同依照《\_合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合合同有关规定，为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方协商一致，同意签订本合同并全面履行。第一条工程概...*

**地坪劳务合同范本1**

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

本合同依照《\_合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合合同有关规定，为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方协商一致，同意签订本合同并全面履行。

第一条工程概况

1、工程名称：闽港新城A区地下室环氧地坪施工工程

2、工程地点：湖南省耒阳市闽港新城

3、涂装颜色：以现场样板为准

4、工程面积：3350㎡

5、施工类型：环氧平涂地坪

6、施工工艺：①基面打磨、除尘;②滚地面接触剂;③环氧树脂调合石英砂刮底;④打磨除尘;⑤环氧树脂调合腻子粉批涂;⑥环氧树脂调合腻子粉批涂;⑦批刮面涂;⑧滚最后一道面涂

7、承包方式：该项目采取由乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包税金的方式进行总承包。

8、合同单价：环氧地坪40元/㎡，环氧划线8元/m，环氧箭头30元/个

9、总造价：合同总价暂定：(大写：壹拾伍万零陆佰)元整。

明细如下：

环氧地坪平涂：335040元/㎡=134000元(此部分总价包干，结算不再调整)车位线及车行道线暂定20xx米8元/m=16000元(此部分为按实结算)。环氧箭头暂定20个30元=600元(此部分为按实结算)

第二条工程期限

本工程必须于20xx年12月31日完工。

第三条双方责任

一、甲方责任

1、合同签定时，甲方应向乙方提供施工图纸或向乙方明确涂装现场规划;

2、开工前，保证接通电源到施工场地;

3、开工前，保证涂装区域干燥、无积水或尘土杂质;

4、施工期间不安排交叉施工;

5、施工现场需相关工程人员进行协调、安排;

6、甲方应提供乙方材料、设备及工具的保管区，并做好现场的封闭管理工作，禁止无关人员的进出影响施工质量，如未能达到上述要求，后果由甲方负责。

二、乙方责任：

1、不得将工程转包第三方;

2、按照合同约定的\'施工工艺施工，并保证施工材料合格;

3、保证涂装工程质量：涂装表面颜色均匀一致、无裂缝、无分层、无底色泛出;

4、必须做到文明、安全施工，严格遵守甲方的规章制度，并接受甲方工程监理的监督和正确的指导;

5、因乙方管理不善(如盗窃、损坏等)造成对甲方的经济损失，由乙方全部负担。

6、做好未验收完工工程的维护和相应的成品保护工作;

7、乙方需向甲方提供材料样品并经甲方认可，以保证乙方施工时材料、工艺与所提供样品一致。

8、切实做好保修工作。

第四条工程款项结算及支付

1、第⑥道工序完成后,甲方即付给乙方总工程款的70%;

2、工程竣工验收合格一周内，甲方在五个工作日之内审核完毕并支付至结算款的97%，余款3%一年质保期满后一周内付清(无息)。

4、本工程禁止提现，乙方必须提供相应审批金额的建安税发票

第五条违约责任

1、本工程保修期为12个月(以竣工验收合格之日起计算)，在保修期内，由于乙方材料或施工工艺的原因造成质量事故，乙方接到甲方通知的约定时间内应无条件保修;如由于甲方使用不当或其它原因所造成的质量事故，乙方应给予返修，返修费用由甲方负责。

2、乙方必须于20xx年12月31日完成，除甲方书面许可的顺延工期外，乙方未按期开工或竣工或未按进度计划确定的各阶段工期(分段工期)履行或未及时履行任何一项义务的，每逾期一日，应当承担1000元/天的违约金。任何一项逾期达5日，甲方有权解除合同，乙方应当按本合同总金额的20%向甲方支付违约赔偿金，对因此给甲方造成的损失(包括但不限于甲方应付给第三方的违约金、赔偿金等)均由乙方承担。

第六条竣工验收及验收标准

1、工程完工后，甲方按合同约定和国家相关的施工规范作为验收标准，验收合格后，双方填写环氧地坪工程竣工验收单，签字生效。

2、验收主要依据：按照本合同的施工工艺程序进行验收。

第七条解决合同纠纷的方式：

甲、乙双方在履行合同期间发生纠纷，双方可通过协商或协调解决;协商或协调不成的，可向乙方所在地仲裁机关申请或向人民法院起诉。

第八条本合同一式肆份，双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。

第九条本合同未尽之事宜，双方应以诚恳的原则协商解决。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**地坪劳务合同范本2**

甲方： (简称甲方)

乙方： (简称乙方)

经甲乙双方友好协商，就\_\_车间地坪漆施工的事宜达成如下协议：

一、工程施工内容

1、厂房地面涂装绿色、中灰色环氧树脂地坪漆;工程面积： ㎡,施工包工包料单价: 元/㎡。

二、乙方施工工艺、步骤及技术要求

(1)、施工工艺

水泥地坪表面预处理—涂环氧底层漆—刮环氧砂浆腻子—自干8小时后，打磨、找补填平—找补、局部刮涂第二层环氧砂浆腻子—自干8小时后，打磨、找补填平—清洁吸尘—涂氧面漆第一遍—自干8小时以上—涂氧面漆第二遍。

(2)施工步骤及技术要求：

1、施工前对地面进行前处理。对于地面的凹凸不平地面先采用水泥或环氧树脂砂浆进行修补平整，确保施工地面的平整清洁、干燥、无污渍。

2、环氧渗透底漆施工：将环氧底漆配比比例进行混合配比，用搅拌机搅拌5分钟，然后使用滚筒按要求进行均匀涂抹，涂层厚度为15ūm，使其与地面附着力达到最佳，并起到封闭微孔作用。

3、环氧砂浆层施工：待底漆干燥约2小时后，将环氧砂浆按施工比例进行配比混合均匀，用搅拌机搅拌5分钟，用馒刀将材料刮平，使表面平整，两次中间涂层按此施工要求施工完毕并打磨平整,涂层厚度达到120ūm，即基底层施工完毕。

4、环氧地坪面漆施工：待中涂层干燥8小时后，将环氧面漆按施工比例进行配对混合均匀，用搅拌器搅拌5分钟，用滚筒涂装(两遍)，涂装时发现杂质应立即除去。面漆的硬化时间约为24小时，涂层总厚度达到250ūm，即面漆涂层施工完毕。

5、工程保养期：地面施工完工后需要保养7天方可投入使用(3天后可以上人行走)。

三、乙方服务及质量承若

乙方对产品和施工质量的承诺，根据合同要求。

1、施工前：与甲方现场技术人员进行交流、沟通，详细介绍产品的性能及配套施工方案，可为客户选定适合的最佳产品和工艺施工提供参考，使环氧树脂漆的涂装工艺达到最佳理想效果，并按照甲方的要求在预定的时间内施工完毕。

2、工程施工完毕，交付使用后，根据选用产品的使用时限规定，如发现起层、脱落等现象，乙方按照合同规定或国家相关质量法规对甲方进行经济赔偿。

3、颜色按甲方提供的样板色彩标准进行调配施工，工程交付使用后，十年内在使用过程中如发现起层、脱落等现象，乙方负责及时修复完好。

4、我公司严格按照国家标准和《企业标准》组织生产，每批产品的提供均有合格的检验报告书及样板，施工按涂装工艺和安全要求进行，正常阴晴天气在两周内施工完毕。

四、安全防腐措施

该施工以安全第一、质量第一为前提，本公司对此施工作以下安全防范措施：

1、施工前，安全技术人员到施工现场做安全防范监督和安全技术指导。

2、施工现场工作人员必须穿戴工作服、口罩及安全手套。

3、每次上岗作业前，安全管理员对施工人员进行安全防护监督并提出和要求在施工中应该注意的安全事项。

4、甲方负责向乙方提供施工用水源、电源，乙方应注意用电用水安全。

5、施工过程中出现的一切安全责任由乙方全负责。

五、施工工期要求：至签订合同之日起，25日内完成全部施工项目，包括地坪卫生的打扫，(因甲方原因导致的工期延误，工期顺延)。

六、工程造价、单价及面积：

1、总施工面积：㎡

2、包工包料(开具工程发票)单价： 元/平方米。

3、工程总造价：￥

七、付款方式：

待工程完工后，甲方在3天内向乙方支付工程总额的工程款，其中扣除作为工程质保金，一年后工程无工程质量问题，一次性付清所扣除的余款。

本合同壹式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效率力。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**地坪劳务合同范本3**

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

本合同依照《\_合同法》、《\_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商后一致同意订立此协议，以资双方共同遵守。

第一条 工程概况

一、工程名称：鼎盛农贸市场内环氧地坪漆工程及金刚砂耐磨地坪及固化剂以及交通标线

二、工程地点：来宾市兴宾区合山路鼎盛农贸市场

三、涂装颜色：以现场样板为准、

四、工程内容：

1、鼎盛农贸市场内局部地坪共约2400平方米面积的混凝土基面打磨处理、切割填充及两毫米厚度环氧平涂地坪面层施工内容;

2、地坪踢脚线、周边装饰线、修理区域分隔线施工内容;

3、地坪分割缝和分割缝填料施工内容。

五、工程承包范围

1、承包范围：具体详见工程内容;

2、环氧平涂地坪面层颜色为绿色和浅灰色(欧洲RAL：6029色号RAL：5023色号)，具体施工区域以监理和甲方的通知单为依据;

3、踢脚线高度为15cm(现场确定)，颜色为绿色(国标GSBG51001-94 G10色卡)，具体施工要求以施工图内容为依据;

4、周边装饰线及通道线条宽度为8 cm，颜色为中黄色或白线(国标GSB G51001-94 Y07色卡)，具体施工要求以施工图内容为依据

六、工程面积：暂定2400平米

七、施工类型：环氧平涂地坪、金刚砂耐磨地坪及固化剂

八、承包方式：包工包料

九、合同单价：环氧地坪漆 元平方金刚砂耐磨地坪及固化剂 元平方交通标线 元米

十、总造价(暂定)：陆万 元整(￥)(说明：本工程实际造价按实际施工面积计量结算。)

第二条 工程期限

本工程合同总工期为20天，实际开工日期由甲方提前三天通知乙方;

第三条 双方责任

一、甲方责任

1、合同签定时，甲方应向乙方提供施工图纸或向乙方明确涂装现场规划;

2、开工前，保证接通电源到施工场地，并且承担水、电费用;

3、开工前，保证涂装区域干燥、无积水或尘土杂质;

4、施工期间不安排交叉施工;

5、施工现场需相关工程人员进行协调、安排;

6、甲方应提供乙方材料、设备及工具的保管区，并做好现场的封闭管理工作，禁止无关人员的进出影响施工质量，如未能达到上述要求，后果由甲方负责。

7、协助未验收的完工工程，未验收前不得提前使用，否则视为验收合格。

8、按商定的付款条款支付乙方工程款项;

9、工程完工后甲方应在七个工作日内组织相关单位程验收，逾期未验收视为合格。

二、乙方责任：

1、不得将工程转包第三方;

2、按照施工设计图纸工艺施工，并保证工程质量施工合格;

3、保证涂装工程质量：涂装表面颜色均匀一致、无裂缝、无分层、无底色泛出;

4、必须做到文明、安全施工，严格遵守甲方的规章制度，并接受甲方工程监理的监督和正确的指导;

5、因乙方管理不善(如盗窃、损坏等)造成对甲方的经济损失，由乙方全部负担。

6、做好未验收完工工程的维护和相应的\'成品保护工作;

7、切实做好保修工作。

第四条 工程款项结算及支付

一、合同签订后甲方按照乙方施工的工程进度付款。

二、施工进度工程款按工程量计算，乙方施工完底漆刮沙待上面漆时甲方应支付乙方工程款的50%的进度款，上完面漆、画完交通线及完成所有的工程量甲方支付乙方80%的工程款。

三、工程竣工验收合格一周内，乙方编制结算文件至甲方，甲方在五个工作日之内审核完毕并支付至结算款的95%,余款5% 一年质保期满后一周内付清。

四、为保证资金安全，付款方式原则上采用甲方按乙方指定银行帐户汇款。若需采用现金或支票结款时，经双方议定后，可由乙方经办人员到甲方办理。

六、帐号及银行开户行(帐号：xxxx开户行：xxx大学支行 户名：高沙)

第五条违约责任

一、本工程保修期为12个月(以竣工验收合格之日起计算)，在保修期内，由于乙方材料或施工工艺的原因造成质量事故，乙方接到甲方通知的约定时间内应无条件保修;如由于甲方使用不当或其它原因所造成的质量事故，乙方应给予返修，返修费用由甲方负责。

二、双方自签定合约之日起，任何一方不得擅自解除合约，其中一方违约应向另一方赔偿，赔偿额按国家合同法规定执行。

第六条 竣工验收及验收标准

一、 工程完工后，甲方按设计图纸的施工规范作为验收标准，验收合格后，双方填写环氧地坪、金刚砂地坪验收单(附件一)，签字生效。

二、验收主要依据：按照本合同的施工工艺程序进行验收。

第七条 解决合同纠纷的方式：甲、乙双方在履行合同期间发生纠纷，双方可通过协商或协调解决;协商或协调不成的，可向乙方所在地仲裁机关申请或向人民法院起诉。

第八条 本合同自签定之日生效，到工程保修期满及结算清所有工程款之日自然失效。

第九条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第十条 本合同未尽之事宜，双方应以诚恳的原则协商解决，签订附件同具法律效应。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**地坪劳务合同范本4**

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

本合同依照《\_合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合合同有关规定，为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方协商一致，同意签订本合同并全面履行。

第一条 工程概况

一、 工程名称： 环氧树脂耐磨地坪

二、 工程地址：湖北省孝感市孝南经济开发区福广路20号C1栋

三、 涂装颜色：以现场色板为准

四、 工程面积：

五、 施工类型： 总包

六、 承包方式：包工包料包验收

七、 合同单价： 元/m2

八、 总造价： (说明：本工程实际造价按实际施工面积结算。)

九、 环氧地坪施工过程控制及验收规范;(附表一)。

十、 通道及分界线;根据实际现场画分

第二条 工程期限

本工程合同总工期为 天，实际开工日期由甲方提前一天通知乙方;

第三条 双方责任

一、甲方责任

1、合同签订时，甲方应向乙方提供施工图纸或向乙方明确涂装现场规划;

2、开工前，保证接通电源到施工场地，并且承担水、电费用;

3、开工前，保证涂装区域干燥、无积水或杂质;

4、施工期间不安排交叉施工;

5、施工现场需相关工程人员进行协调、安排;

6、甲方应提供乙方材料、设备及工具的保管区，并做好现场的封闭管理工作，禁止无关人员的进出影响施工质量，如未能达到上述要求，后果由甲方负责。

7、未验收前不得使用，否则视为验收合格。

8、按商定的付款条款支付乙方工程款项。

二、乙方责任：

1、不得将工程转包第三方;若发现转包现象，甲方有权要求乙方停止施工，并有权拒付施工款。按照施工设计图纸工艺施工，并保证施工材料合格;

2、保证涂装工程质量：涂装表面颜色均匀一致、无裂缝、无分层、无底色泛出;

3、必须做到文明、安全施工，严格遵守甲方的规章制度，并接受甲方工程监理的监督和正确的指导;

4、因乙方管理不善(如盗窃、损坏等)造成对甲方的经济损失，由乙方全部负担。甲方有权对乙方进行处罚。

5、做好未验收完工工程的维护和相应的成品保护工作;

6、切实做好保修工作。

第四条 工程款项结算及支付

一、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程款的 90 %

二、质保期满后一周内将剩余工程款 10 %付清。

三、为保证资金安全，付款方式原则上采用甲方按乙方指定银行账户汇款。违约责任

一、本工程保修期为24个月(以竣工验收合格之日起计算)，在保修期内，由于乙方材料或施工工艺的原因造成质量事故，乙方接到甲方通知的约定时间内无条件保修。

二、如甲方使用不当或其它原因所造成的质量事故，乙方应给予返修，返修费用甲方负担。双方自签订合约之日起，任何一方不得擅自解除合约，其中一方违约应向另一方赔偿，赔偿额按国家合同法规定执行。

第六条 竣工验收及验收标准

一、工程完工后，甲方按设计图纸和国家相关的施工规范作为验收标准，验收合格双方填写环氧地坪工程验收单(附件二)，签字生效。

第七条 解决合同纠纷的方式：

甲、乙双方在履行合同期间发生纠纷，双方可通过协商或协调解决;协商或协调不成的，可向孝南人民法院起诉。

第八条 本合同自签订之日生效，到工程保修期满及结算清所有工程款之日自然失效。

第九条 本合同一式两份，双方各执一份。

第十条 本合同未尽之事宜，双方应以诚恳的原则协商解决。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！