# 2024年断桥铝合金窗安装合同 断桥铝门窗制作安装合同(九篇)

来源：网络 作者：风月无边 更新时间：2024-06-28

*断桥铝门窗改造合同协议书一乙方:甲乙双方就断桥铝门窗制作安装达成如下协议。1 安装地点:北京2 安装范围和数量 ：断桥铝门窗、纱窗制作运输和安装。工程数量见合同附件：《门窗数量价格表》。3 材料规格和设计要求3.1 铝合金：广东凤铝55系列...*

**断桥铝门窗改造合同协议书一**

乙方:

甲乙双方就断桥铝门窗制作安装达成如下协议。

1 安装地点:北京

2 安装范围和数量 ：

断桥铝门窗、纱窗制作运输和安装。工程数量见合同附件：《门窗数量价格表》。

3 材料规格和设计要求

3.1 铝合金：广东凤铝55系列，壁厚1.45mm，深香槟色。附有原产地证明。

3.2 中空玻璃：5+12+5中空浮法玻璃，产地香河。

3.3 玻璃胶：将牌中性硅酮密封胶。

3.4 发泡胶：桑莱斯牌。

3.5 密封胶条：三元乙丙(epdm) 3.6 五金件：德国诺托(roto)原装进口。

3.7 隐形纱窗(不含纱门)：上下弹卷(北京康洁)，铝合金纱窗框，pvc纱。

3.8 开启扇均为内平开内倒窗。

3.9 开启扇扇高超1200mm米时：执手边加1套锁点，并且合页边加用500mm单锁点中间锁(开启扇扇高超过1400mm米时,合页边要选用两锁点中间锁)。锁点间距不大于600mm。。

3.10 门含门锁及五金件。

4 质量标准和工艺要求

4.1 门窗的抗风压性、气密性、水密性、开闭力、隔声性、隔热性、尼龙导向耐久性、开闭锁耐久性等应符合有关规范标准。

4.2 原材料应附有质量合格证等证明并交甲方查验后方可使用。

4.3 严格按照合同附件：《门窗设计图纸》加工制作，按规范安装。

4.4 加工下料前乙方应自行到现场测量确认门窗尺寸。如有与《门窗数量价格表》尺寸不同时，应事先向甲方说明取得甲方同意方可更改。未经测量确认或者未经甲方同意造成的损失甲方不承担责任。

4.5 洞口处划好中线，水平线检查上下边框位置，内外朝向，确认无误后再进行固定。

4.6 装入洞口时上下框的中心线应与洞口中心线对齐 ，上下四角及横框的对称位置用木楔塞紧，按要求确定门窗墙体厚度，方向，并调整好垂直度水平及直角。

4.7 门窗框安装后，左右上三边用pvc膨胀钉打入墙内旋入墙体深度50mm以上，窗框底部用连接片与墙体连接;门窗安装边框与墙体洞口之间缝隙用发泡胶填充，发泡胶干后清理平整不得溢出框边;边框四周打将牌结构胶。

4.8 玻璃与断桥铝之间用将牌玻璃胶密封。

4.9 门窗表面应平整光滑，无檫伤等。

4.10 门窗框扇应配合严密。间隙均匀开启灵活，搭接宽度与四周一致。门窗安装位置准确度最大偏差不准超过2.00mm。

4.11 门窗安装完毕进行冲淋试验检查雨后渗水情况。

4.12 注意对成品保护，直至甲方验收移交。

5 验收移交

5.1 全部安装完成后，乙方通知甲方共同进行验收。

5.2 验收依据为本合同和有关规范标准。

5.3 如有不合格乙方应及时整改。

5.4 全部合格后甲方签字验收移交。

6 有效工期

6.1 甲方首付款后 个日历日全部安装完毕。

6.2 如乙方认为现场不具备安装条件，应及时告知甲方，所延期日期不计入有效工期。

7 总造价与支付

7.1 总造价 元( 元)详见《门窗数量价格表》。

7.2 合同生效后3个工作日内，甲方支付总造价的50%.

7.3 材料进场开始安装3个工作日内甲方支付总造价的40%。

7.4 工程结束验收合格后，按照实际数量，实际尺寸结算。

7.5 验收合格移交后3个工作日内支付余款。

7.6 乙方收款开户行账号：

8 双方权利义务

8.1 甲方应按照本合同及时支付款项，协调乙方与现场装修问题，及时参加验收和移交。

8.2 甲方提供安装现场场地、水、电等设施。

8.3 乙方按照本合同指定品牌和生产厂家进行材料采购，按照本合同约定和有关规范(就高)进行加工制作安装，按期完成。如需变更须征得甲方书面认可。

8.4 乙方应服从现场装修经理的协调。保护现场其他装修成果。

8.5 乙方应安全文明施工，保证安装人员的资质、经验，并对自己人员、物资在现场的安全承担全部责任。

8.6 任何一方给第三方造成损失的，由责任方承担全部责任。

9 其他

9.1 甲方增加门窗数量时，应认为是本合同数量的扩充。除数量和总造价外其他条款(包括单价)不变。增加部分的完工时间，按照甲方依据本合同条款第6和第7条的原则确定。

9.2 保修期2年，从移交之日算起。在保修期内凡属于质量问题均由乙方无偿保修。

9.3 本合同未尽事宜双方协调解决可签定补充协议。

9.4 本合同附件《门窗数量价格表》和《门窗设计图纸》是本合同的组成部分。

9.5 本合同一式二份，双方签章后生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**断桥铝门窗改造合同协议书二**

乙方：(以下简称乙方)\_\_\_\_\_\_\_\_\_

根据\_合同法，甲、乙双方本着\*等、自愿的.原则，签订如下协议：

一、工程名称：高尔夫都市花园三期工程铝合金门窗施工安装工程。

二、工程内容：三期9#、11#楼铝合金窗制作、安装施工。

三、工程价款及支付方式：

工程价款中含人工费、检测费、副框、钢化玻璃、税金等其他费用。

付款方式：签订合同后副框安装完成后支付50元/㎡工程款，整窗安装完成，经竣工验收合格后，付至合同价款的70 %，20\_\_年春节前付至85%。20年5月30日支付合同价款的10%，留5%质保金待保修期满后支付(保修期2年)。预留总价的5%作为质保金，待两年保修期满后结清预留款。

四、施工工期：合同签订后\_\_\_\_\_\_\_\_\_内，乙方窗副框进入甲方施工现场安装，\_\_\_\_\_\_\_\_\_天内，完成窗框加工时间为\_\_\_\_\_\_\_\_\_天完成。

总工期为天，具体施工进度以甲方要求进场施工时间的通知单为准，保证施工进度。在规定时间内安装完毕，否则承担经济损失责任，每推迟一天，按工程总价款的10%支付违约金。

五、技术质量要求：达到断桥铝窗制作、安装的行业标准且符合国家和通辽市建安工程施工检验及验收规范。甲乙双方约定：断桥铝窗制作安装质量标准为：优质。工程质量标准(必须满足设计要求，密封成度及零配件和玻璃，质量达到国家标准要求，哪一项达不到要求负责赔偿，承担经济责任)。所有门窗质量满足并符合通辽市质检站要求及国家强规标准。

六、技术参数：

3.窗制作安装前

4.断桥铝窗所用材料：断桥铝品牌;窗选用d63系列型材，型材厚度。玻璃胶品牌吗，组角胶品牌。

5.断桥铝于墙体采用副框连接规格为\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm，镀锌方管，副框。

6.密封条(国产优质品牌：\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

7.窗尺寸以甲方图纸为准。(精确尺寸应到现场测量复核确定)

8.所有进场材料乙方要做好成品保护，如未做成品保护导致成品损坏，责任由乙方承担。

9.所有门窗质量符合通辽市质检站及地方强规要求。(所有技术参数以地方强规标准为准)。

七、乙方要加强施工人员安全管理，增强现场人员的安全意识。在安装工程中严格按照安全操作规范进行施工，发生安全事故，一切责任均由乙方承担与甲方无关。

八、违约责任：如乙方不能以甲方要求进场施工时间的通知单为准，自通知单时间违约之日起，乙方按结算总额10%每日计算支付甲方违约损失补偿金(从工程款中直接扣除)。如甲方不能按合同约定付款，甲方自违约之日起，按银行同期贷款利率支付乙方。

九、其它：最终结算以实际测量为准，按实结算。所有约定品牌的材料、配件加工前按合同要求做样品交给甲方，现场封存，作为甲方验收依据。

十、合同附件、补充协议与原合同具有同等法律效应。

十一、债权不得转让。

十二、此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，如双方发生纠纷，协商不成，可向合同签订所在地的法院起诉或仲裁委员会申请仲裁。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**断桥铝门窗改造合同协议书三**

乙方:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

依照《\_合同法》、《建筑安装工程合同法》的有关规定本着\*等互利协商一致的原则签订本合同。

工程地点:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1、乙方按照协议品牌材料进行运输，加工制作安装。如需变更须征得甲方书面认可，否则无条件返工，工期不顺延。

2、乙方全面负责承包范围的成品、原材料的检测和施工资料及时报验，确保验收合格，验收合格后交由甲方保管。

1、断桥铝门窗工程总面积;\_\_\_\_\_\_㎡

2、断桥铝门窗每\*方米\_\_\_\_\_\_元

1、断桥铝型材为63系列，壁厚不少于。窗内外颜色均为白色，漆面为氟碳喷漆。玻璃为6mm+12a+6遮阳型单面镀膜(颜色按现场玻璃颜色)，开启窗户为钢化玻璃，其他固定玻璃为普通玻璃。开启方式：外\*开窗。

1、达到国家验收标准符合gbt301《建筑工程质量验收评定标准》

2、乙方施工时做好员工技术交底，严格按照设计图纸图集施工规范，以优质为目标，杜绝工程质量通病保证竣工验收。

3、原材经甲方验收确认，方可加工制作。

4、乙方应加强自检，负责保护好成品保护，窗户表面应\*整光滑，无檫伤等。

6、窗及其材料堆放清洁、\*整、避免雨淋。

7、安装前按设计图纸要求检查门窗的数量品种规格，开启方向，五件密封条是否齐全，不合格给予更换。

8、门窗的抗风压性、气密性、水密性、开闭力、隔声性、隔热性、尼龙导向耐久性、开闭锁耐久性经检测合格后方可进行按装。

9、洞口处划好中线，水\*线检查上下边框位置，内外朝向，确认无误后再进行固定。

10、装入洞口时上下框的中心线应与洞口中心线对齐，上下四角及横框的对称位置用木楔塞紧，按要求确定门窗墙体厚度，方向，并调整好垂直度水\*及直角。窗户安装边框与墙体洞口之间用发泡剂充填，不得溢出框边，外墙边框四周设缝硅胶填\*。

11、窗户安装完毕进行冲淋试验及雨后检查渗水情况。

12、如因乙方质量问题造成返工延误工期或罚款，由乙方自负造成的直接、间接损失。注意对成品保护。

1、乙方进入现场必须遵守安全操作规程和甲方的一切安全制度，对安全隐患要及时整改，甲方有权对违反者进行罚款或责全停工直致终止协议。

2、乙方安装窗户时，做好安全交底工作.做好安全教育.安全检查和验收工作。如万一发生事故，由乙方负责一切经济损失，甲方有义务协助乙方做好工作。

1、甲方负责协调土建与安装的配合工作。

2、甲方免费提供场地、水电等设施。

3、乙方人员进场遵守甲方的一切制度，遵纪守法，文明施工。

甲方支付乙方\_\_\_\_\_\_\_\_\_元，为订金。安装完毕验收合格后支付合同总价款的\_\_\_\_\_\_\_\_\_元付清。

本工程保修期为2年，从工程验收通过之日起算。

1、本合同未尽事宜，双方协调解决。

2、本合同壹式二份，甲乙两方各执一份，待各项条款执行完毕终止。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**断桥铝门窗改造合同协议书四**

甲方：(以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

根据\_合同法，甲、乙双方本着\*等、自愿的原则，签订如下协议：

一、 工程名称：高尔夫都市花园三期工程铝合金门窗施工安装工程。

二、 工程内容：三期9#、11#楼铝合金窗制作、安装施工。

三、 工程价款及支付方式：

工程价款中含人工费、检测费、副框、钢化玻璃、税金等其他费用。 付款方式：签订合同后副框安装完成后支付50元/㎡工程款，整窗安装完成，经竣工验收合格后，付至合同价款的 70 % ，20xx年春节前付至85%。20xx年5月30日支付合同价款的10%，留5%质保金待保修期满后支付(保修期2年)。预留总价的5%作为质保金，待两年保修期满后结清预留款。

四、施工工期：合同签订后 内，乙方窗副框进入甲方施工现场安装， 天内，完成窗框加工时间为 天完成。 总工期为天，具体施工进度以甲方要求进场施工时间的通知单为准，保证施工进度。在规定时间内安装完毕，否则承担经济损失责任，每推迟一天，按工程总价款的10%支付违约金。

五、技术质量要求：达到断桥铝窗制作、安装的行业标准且符合国家和通辽市建安工程施工检验及验收规范。甲乙双方约定：断桥铝窗制作安装质量标准为：优质。工程质量标准(必须满足设计要求，密封成度及零配件和玻璃，质量达到国家标准要求，哪一项达不到要求负责赔偿，承担经济责任)。所有门窗质量满足并符合通辽市质检站要求及国家强规标准。

六、 技术参数：

4. 断桥铝窗所用材料：断桥铝品牌;窗选用d63系列型材，型材厚度。玻璃胶 品牌吗，组角胶 品牌。

5. 断桥铝于墙体采用副框连接规格为20\*40\*，镀锌方管，副框。

6. 密封条 (国产优质品牌： )

7. 窗尺寸以甲方图纸为准。(精确尺寸应到现场测量复核确定)

8. 所有进场材料乙方要做好成品保护，如未做成品保护导致成品损坏，责任由乙方承担。

9. 所有门窗质量符合通辽市质检站及地方强规要求。(所有技术参数以地方强规标准为准)。

七、乙方要加强施工人员安全管理，增强现场人员的安全意识。在安装工程中严格按照安全操作规范进行施工，发生安全事故，一切责任均由乙方承担与甲方无关。

八、违约责任：如乙方不能以甲方要求进场施工时间的通知单为准，自通知单时间违约之日起，乙方按结算总额10%每日计算支付甲方违约损失补偿金(从工程款中直接扣除)。如甲方不能按合同约定付款，甲方自违约之日起，按银行同期借贷利率支付乙方。

九、其它：最终结算以实际测量为准，按实结算。所有约定品牌的材料、配件加工前按合同要求做样品交给甲方，现场封存，作为甲方验收依据。

十、合同附件、补充协议与原合同具有同等法律效应。

十一、债权不得转让。

十二、此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，如双方发生纠纷，协商不成，可向合同签订所在地的法院起诉或仲裁委员会申请仲裁。

**断桥铝门窗改造合同协议书五**

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程合同法》的有关规定本着平等互利协商一致的原则签订本合同。

一、工程名称:

工程地点:

二、承包方式：包工包料。

1、乙方按照协议品牌材料进行运输，加工制作安装。如需变更须征得甲方书面认可，否则无条件返工，工期不顺延。

2、乙方全面负责承包范围的成品、原材料的检测和施工资料及时报验，确保验收合格，验收合格后交由甲方保管。

三、合同价款：

1、断桥铝门窗工程总面积;\_\_\_\_\_\_㎡

2、断桥铝门窗每平方米\_\_\_\_\_\_元

四、主要材料和辅材料的确定：

1、断桥铝型材为63系列，壁厚不少于1.4mm。窗内外颜色均为白色，漆面为氟碳喷漆。玻璃为6mm+12a+6遮阳型单面镀膜(颜色按现场玻璃颜色)，开启窗户为钢化玻璃，其他固定玻璃为普通玻璃。开启方式：外平开窗。

五、质量要求：

1、达到国家验收标准符合gbt301《建筑工程质量验收评定标准》

2、乙方施工时做好员工技术交底，严格按照设计图纸图集施工规范，以优质为目标，杜绝工程质量通病保证竣工验收。

3、原材经甲方验收确认，方可加工制作。

4、乙方应加强自检，负责保护好成品保护，窗户表面应平整光滑，无檫伤等。

6、窗及其材料堆放清洁、平整、避免雨淋。

7、安装前按设计图纸要求检查门窗的数量品种规格，开启方向，五件密封条是否齐全，不合格给予更换。

8、门窗的抗风压性、气密性、水密性、开闭力、隔声性、隔热性、尼龙导向耐久性、开闭锁耐久性经检测合格后方可进行按装。

9、洞口处划好中线，水平线检查上下边框位置，内外朝向，确认无误后再进行固定。

10、装入洞口时上下框的中心线应与洞口中心线对齐 ，上下四角及横框的对称位置用木楔塞紧，按要求确定门窗墙体厚度，方向，并调整好垂直度水平及直角。窗户安装边框与墙体洞口之间用发泡剂充填，不得溢出框边，外墙边框四周设缝硅胶填平。

11、窗户安装完毕进行冲淋试验及雨后检查渗水情况。

12、如因乙方质量问题造成返工延误工期或罚款，由乙方自负造成的直接、间接损失。注意对成品保护。

六、安全管理：

1、乙方进入现场必须遵守安全操作规程和甲方的一切安全制度，对安全隐患要及时整改，甲方有权对违反者进行罚款或责全停工直致终止协议。

2、乙方安装窗户时，做好安全交底工作.做好安全教育.安全检查和验收工作。如万一发生事故，由乙方负责一切经济损失，甲方有义务协助乙方做好工作。

七、工期

工期从 年 月 日到 年 月 日共计 天

八、其他：

1、甲方负责协调土建与安装的配合工作。

2、甲方免费提供场地、水电等设施。

3、乙方人员进场遵守甲方的一切制度，遵纪守法，文明施工。

九、付款方式：

甲方支付乙方 元，为订金。安装完毕验收合格后支付合同总价款的 元付清。

十、工程保修：

本工程保修期为2年，从工程验收通过之日起算。

十一、附则：

1、本合同未尽事宜，双方协调解决。

2、本合同壹式二份，甲乙两方各执一份，待各项条款执行完毕终止。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**断桥铝门窗改造合同协议书六**

乙方:

依照《\_合同法》、《建筑安装工程合同法》的有关规定本着\*等互利协商一致的原则签订本合同。

一、工程名称:

香樘别墅

二、工程地点:

三、工程范围：

断桥铝门窗制作安装、纱窗制作安装，工程中铝合金原材料及玻璃，具体型号尺寸等内容以测量后的铝合金制作大样实图为准。

四、承包方式：包工包料。

1、乙方按照协议指定品牌和生产厂家材料进行采购，运输，加工制作安装。如需变更须征得甲方书面认可，否则无条件返工。

2、乙方全面负责承包范围的成品、原材料的\\\\\\\\\\\\\\检测和施工资料及时报验，确保验收合格。

五、工程造价合计：x元。

造价明细表工程结束验收合格后，按照实际加工数量，实际尺寸结算。单价按照明细表价格执行。

六、主要材料和辅材料的确定：

七、质量要求：

1、达到国家验收标准符合gbt301《建筑工程质量验收评定标准》

2、乙方施工时做好员工技术交底，严格按照设计图纸图集施工规范，以优质为目标，杜绝工程质量通病保证竣工验收。

3、原材经业主验收确认，方可加工制作。

4、乙方应加强自检，负责保护好成品保护，门窗表面应\*整光滑，无檫伤等。

5、乙方施工前作好门窗尺寸加工大样图以及尺寸分隔，下料尺寸应符合图纸及图集要求。

6、门窗框扇应配合严密。间隙均匀开启灵活，搭接宽度与四周一致,铝合金门窗安装位置准确最大偏差不准超过、门窗及其材料堆放清洁、\*整、避免雨淋。

8、安装前按设计图纸要求检查门窗的数量品种规格，开启方向，五件密封条是否齐全，不合格给予更换。

9、门窗的抗风压性、气密性、水密性、开闭力、隔声性、隔热性、尼龙导向耐久性、开闭锁耐久性经检测合格后方可进行按装。

10、洞口处划好中线，水\*线检查上下边框位置，内外朝向，确认无误后再进行固定。

11、装入洞口时上下框的中心线应与洞口中心线对齐，上下四角及横框的对称位置用木楔塞紧，按要求确定门窗墙体厚度，方向，并调整好垂直度水\*及直角。门窗安装边框与墙体洞口之间用发泡剂充填，不得溢出框边，外墙边框四周设缝硅胶填\*。

12、门窗安装完毕进行冲淋试验及雨后检查渗水情况。

13、如因乙方质量问题造成返工延误工期或罚款，由乙方自负造成的直接、间接损失。

14、注意对成品保护。

八、安全管理：

1、乙方进入现场必须遵守安全操作规程和甲方的一切安全制度，对安全隐患要及时整改，甲方有权对违反者进行罚款或责全停工直致终止协议。

2、乙方必须有专职安全员，做好安全交底工作.做好安全教育.安全检查和验收工作。如万一发生事故，由乙方负责一切经济损失，甲方有义务协助乙方做好工作。

九、工期

工期从20xx年x月x日到20xx年x月x日共计x天

十、其他：

1、甲方负责协调土建与安装的配合工作。

2、甲方提供场地、水电等设施，费用乙方负责。

3、乙方人员进场遵守甲方的一切制度，遵纪守法，文明施工。

十一、付款方式：

甲方支付乙方总造价的x%计x元，为预付款。竣工验收合格后支付合同总价款的x%，计x元，余款5%作为质保金，工程竣工验收合格二年后付清。

十二、工程保修：

本工程保修期为二年，从工程验收通过之日起算。在保修期内凡属于质量问题。均由乙方无偿保修。

十三、附则：

1、本合同未尽事宜，双方协调解决。

2、本合同壹式二份，甲乙两方各执一份，待各项条款执行完毕终止。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**断桥铝门窗改造合同协议书七**

需方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_（简称甲方）

供方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_（简称乙方）

通过招投标确定乙方为甲方的协约单位\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司开发兴建的小区团购区主楼铝合金窗制作用铝合金型材供货单位，经双方协商达成如下协议。

一、品牌及规格厚度

乙方向甲方提供“金刚”868系列，zkb50系列高分子电泳铝型材,颜色为银白色（须提交质量检测报告书），铝合金型材厚度为，压线条为,乙方向甲方所供高分子电泳铝型材，甲方用于协约单公司制作铝合金窗户所用，乙方所供铝合金窗型材部分其他部位所用型材的厚度以厂家提供的技术参数《xx铝合金门窗需断面图册》标注尺寸为准。

二、铝型材价格

“金刚”系列高分子电泳铝型材一律以每吨贰万柒仟元（kg/27元）结算，此价为含税包送到现场的价格，乙方须提供国家专用增值税发票（税率17%）。

三、供货具体型号及数量

xx“金刚”高分子电泳铝合金型号（银白色）

说明：

1、以上各项规格型材按每m/kg重量计算，每kg单价均按27元计价

2、具体用量以现场用料实际收货数量进行结算。

四、质量标准及要求

2、乙方提供的高分子电泳铝型材各项性能指标参数符合国家\*评定（证书号：建科评20\_08号）指标要求。

3、所供材料每批次需提交厂家质量检测报告和合格产品证书。

4、所提供材料的外观及包装必须完好无损，表面损伤、擦痕的一律退回包换。

五、供货时间

合同签订后，乙方需及时组织货源，甲方须提前三天用书面计划通知乙方供货日期，乙方在接到计划后三天内将货送到制定地点，甲方签约单位的供货周期为60天，工期紧迫，请乙方在供货过程中协作配合。

六、包装、运输、装卸车费用

1、汽车运输，乙方货物的包装须符合汽车运输的要求。

2、运输及装卸车费用由乙方承担。

3、运输保险及装卸车的安全责任全部由乙方负责。

七、付款及结算方式

1、乙方提供国家专用增值税发票（税率17%）。

2、先货后款，不支付预付款。

3、以每批次送货货款总额叁拾万元作一结算，经验收合格后，凭收货单位收货人签字的收货清单办理结算，甲方支付本批次材料货款总额的80%，以此类推。

4、余款的20%待甲方签约单位竣工验收合格后支付。

八、其他

1、本合同标的物铝合金材料与\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日有限供公司与门窗公司签订的《团购区铝合金窗制作安装施工合同》标的物铝合金材料同一。

2、未尽事宜，双方协商解决，协商未果向仲裁委员会申请仲裁，本合同一式陆份，甲乙双方各执三份，经双方签字盖章后正式生效。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**断桥铝门窗改造合同协议书八**

承包方 (乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，本着自愿、平等和诚信、互利的原则，经双方协商一致，签定本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容及造价：

4、圆弧窗部分每平方米增加造价元。

二、准备工作

1、甲方应在合同签订后及时向乙方提供完整的门窗表(建筑窗口尺寸)及相关图纸、资料。

2、甲方应在安装前免费提供施工现场临时电源(、垂直运输。

3、乙方依据甲方提供图纸及说明文件的要求设计窗型，并绘制完整的窗型图交甲方审核，经甲方审定签字后方可制作和安装。

4、甲方按规定要求向乙方提供安装基准：包括打底灰、弹水平线、挂垂直线及窗口立樘的位置基准等。

三、施工配合

2、乙方在工地于甲方的施工配合要求，由乙方提出，甲方协调;

3、对于工地土建进度计划的变更，甲方应提前一周通知乙方;

5、玻璃安装应在土建作业结束后进行，以减少成品受损及污染;

四、工程期限

1、乙方的施工安装工期：乙方根据甲方要求和土建进度安排好施工安装进度。

2、如遇下列情况工期顺延：

①甲方未能按约定提供图纸、资料及开工条件;

②甲方未能如约支付工程预付款、进度款、致使施工不能正常进行;

③设计变更及工程量增加;

④不可抗力;

⑤经甲方代表同意顺延的其他情况。

五、工程变更

1、工程量以实际加工量为依据，按洞口尺寸据实结算;

4、由于甲方对原工程的变更，给乙方造成损失的，损失量由甲方承担;

5、增加原合同中未包括的项目，经甲、乙双方书面达成施工要求和造价协议的，乙方按要求施工，甲方对合同价款进行增加。

六、质量验收

1、工程验收按照国家或行业质量验收标准及规范执行;

5、产品保质期为年，从工程验收完成即日起开始计算;

6、在保质期内，凡因产品制做或安装造成的质量缺陷由乙方负责保修，若因人为或其他外力造成的缺陷，由乙方配合维修，合理成本费用由甲方承担。

七、工程价款支付

1、合同签订后，甲方向乙方支付工程总价款的%。

2、产品制作及安装共分时间向乙方再支付工程总价款的 %，第二批：玻璃安装完成，验收合格后甲方支付乙方至总价的 % 。

3、工程质保金为工程价款的%。

4、甲方在工程保质期到期后10天内，无质量问题将质保金金额支付乙方。

5、当甲方未履行支付工程价款义务时，标明的货物的所有权属乙方所有。

6、工程价款以实际工程量按国家规定计算进行结算。

7、甲方因工程款不足，需乙方部分垫资，甲、乙双方另行协商签订补充协议。

八、违约责任

3、争议处理可依次采用以下方式解决：

①通过双方协商解决。

②向本地行业主管部门或对方主管部门申请调解解决。

③通过仲裁解决。

④通过诉讼解决。

九、工程结算

门窗工程结束后，由承包方负责编制工程结算书，甲方审查无误应在15个工作日内给予确认。工程款结清后7日内，乙方应将全部工程资料及有关文件收集、整理交甲方。

十、补充条款

十一、其它

1、本合同共

2、本合同自签字盖章之日起开始生效;

3、本合同未尽事宜，可由双方现场协商解决或签订补充协议。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**断桥铝门窗改造合同协议书九**

乙方：

双方就 客房、进户门及卫生间木门事宜，自愿达成协议如下：

一、产品明细表：

合同总价订为￥元(大写：捌拾柒万叁仟玖佰陆拾元整)

二、共同约定：

1、门扇厚度50mm，内芯做法，32\*40杉木方，方格间距200\*200，内装防火隔音棉，两边用e1级九厘多层复合胶木板贴60丝红樱桃木皮，乙方提供多层复合胶木板样品，按甲方指定品牌进货。门扇上所有五金件孔由供方出厂前开好，门扇上合页孔、锁眼孔处必须用木料加固衬实。

2、门套及线条，门框为aaa级，细木工板为材质，断面尺寸以现场墙厚为准，门框背面做防潮处理，门套线条用实木线条，40\*15，材质为红樱桃实木。

3、木门油漆为大宝环保pu漆。

三、质量要求：

按照现行国家标准，真实有效的板材、产品资料及双方封样。

四、结算方式及期限：

合同签订后，甲方按合同总价款的30% 给预付定金，货物到需方验收合格后扣除已预付的该批货款30%部分后再付该批货款的65% 至供方账户，余款5% 为质保金，满质保期之后一个月内付清。

五、乙方指定收款人：刘砚婷

收款人开户行：\*安银行胶州支行

收款帐号 ：xxxxx

六、违约责任：

1、乙方不按时供货，每月承担合同总额5%违约金，逾期超过10天或所\*品不合格，甲方有权解除合同，供方须承担合同总额的20%违约金。

2、甲方不按时付款，每延期十日，向乙方承担未付款额1%的违约金。

七、解决合同纠纷方式：

双方友好协商、协商不成，诉讼至当地人民法院。

八、其他约定：

1、木门尺寸由双方共同尺量，并签字确定。每批次到货时间为双方签字后5日内，乙方须在木制品出厂前做好标识以示区分。

2、结算金额以需方实收数量为准。

3、本合同一式二份，双方各执一份，双方签字盖章之日起生效。

甲方(签章)： 乙方(签章)：

代表人： 代表人：

日期： 日期：

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！